

            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                   
Р Е Ш Е Н И Е

от «25»  августа 2021г. № 138
г. Железногорск – Илимский
«О внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального

образования «Нижнеилимский район» Иркутской области, 
утвержденные Решением Думы Нижнеилимского муниципального 
района от 27.08.2015г. № 589»
В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Нижнеилимский район» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район»,  Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования     муниципального образования «Нижнеилимский район»  Иркутской области, утвержденные Решением Думы  Нижнеилимского муниципального района от 27.08.2015г. № 589, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Администрации Нижнеилимского муниципального района: 

2.1. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования     муниципального образования «Нижнеилимский район»  Иркутской области в новой редакции в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

2.2. Направить в службу архитектуры Иркутской области настоящее решение и местные нормативы градостроительного проектирования     муниципального образования «Нижнеилимский район»  Иркутской области в новой редакции в течение двадцати рабочих дней со дня принятия настоящего решения для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования. 

2.3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Нижнеилимского муниципального района по экономической политике, финансам, бюджету и контрольной деятельности Думы Нижнеилимского муниципального района.
Председатель                                                                                 Мэр

Думы Нижнеилимского                                                               Нижнеилимского  

муниципального района                                                              муниципального района                            

_____________Е. В. Лихачёв                                                      _____________М. С. Романов  
Приложение

к решению Думы

Нижнеилимского 

муниципального района

от «25» августа 2021г. № 138
Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования «Нижнеилимский район»
Основная часть

Раздел 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района
1.1 Муниципальный жилой фонд в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории
Учетная норма для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавливается в размере 15 м2 общей площади жилого помещения на одного человека. 

Минимальная норма предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма составляет:

-для семьи численностью один человек – 26 м2 общей площади жилого помещения; 

-для семьи численностью два человека - 35 м2 общей площади жилого помещения; 

-для семьи численностью три более человек - 15 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. 
Специализированный жилой фонд предоставляется:

· для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 общей площади на 1 человека,

· для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека,

· для жилых помещений маневренного фонда – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека.

1.2 Учреждения и предприятия обслуживания

1.2.1 Объекты образования
Дошкольные образовательные учреждения

Минимальный уровень обеспеченности населения Нижнеилимского  района местами в дошкольных образовательных учреждениях принимается 54 места на 1000 жителей
Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных учреждений принимается:

в городских населенных пунктах при малоэтажной застройке - 350 м

в городских населенных пунктах при многоэтажной застройке - 210 м

в сельских населенных пунктах - 350 м.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные учреждения. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т.ч. в мелких населенных пунктах), необходимо предусматривать организацию подвоза.
Общеобразовательные школы

Минимальная обеспеченность населения Нижнеилимского района местами в общеобразовательных школах принимается в размере 126 мест на 1000 жителей. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных школ в городском населенном пункте принимается:

для учащихся II и III ступеней - 525 м
для учащихся I ступени - 350 м
Максимально допустимый уровень транспортной доступности общеобразовательных школ в сельской местности составляет 15 мин. транспортной доступности (в одну сторону) для учащихся I ступени и 50 мин. (в одну сторону) – для учащихся II и III ступеней. 

Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т.ч. в мелких населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

Малокомплектные начальные школы рекомендуется размещать в комплексе с дошкольными образовательными учреждениями. 

Учреждения дополнительного образования детей

Минимальный уровень обеспеченности населения местами в учреждениях дополнительного образования детей (включая дома творчества школьников, станции юных техников, юных натуралистов, детско-юношеские спортивные школы, детские школы искусств, музыкальные и художественные школы) принимается в размере 10% общего числа школьников (13 мест на 1000 жителей).

Максимально допустимый уровень транспортной доступности населения учреждениями дополнительного образования детей в городских населенных пунктах составляет не более 30 мин. транспортной доступности, в сельских населенных пунктах – не более 60 мин. транспортной доступности.
1.2.2 Объекты физкультуры и массового спорта
Минимальный уровень обеспеченности населения района объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта

	Наименование
	Единица
 измерения
	Показатель 

	1
	2
	3

	Спортивные залы
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	66,5

	Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	21,38

	Плоскостные сооружения
	м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.
	1852,5


Минимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Максимальный уровень доступности объектов физкультуры и массового спорта

	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Спортивные залы
	мин
	30*

	Плавательные бассейны
	час
	2*

	Плоскостные сооружения
	м
	1050


*Транспортная доступность

1.2.3 Объекты культуры и досуга
Минимальный уровень обеспеченности населения муниципального района объектами культуры и досуга принимается по таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга 

	Наименование 

объектов
	Единица

измерения
	Показатель (расчет)

	1
	2
	3

	Городские населенные пункты

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на

1 тыс. чел.
	П=5*0,95*1,03=4,9

	Муниципальные музеи
	объект
	1 на районный центр с числом жителей до 20 тыс. чел.

	Муниципальные архивы
	объект
	1

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	П=80*0,95= 76

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 0,2 – 1 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	7,5

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	П=80*0,95= 76

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 1 – 2 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	6-7,5

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	П=80*0,95= 76


Музеи. За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные отделы музеев.

Учреждения культурно-досугового типа. В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (Дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.

Минимальный уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга

	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Показатель 

	1
	2
	3

	Муниципальные библиотеки (городские населенные пункты)
	м
	560

	Муниципальные библиотеки (сельские населенные пункты)
	час
	0,5*

	Муниципальные музеи
	час
	3*

	Муниципальные архивы
	час
	4*

	Учреждения культурно-досугового типа (городские населенные пункты)
	м
	560

	Учреждения культурно-досугового типа (сельские населенные пункты)
	час
	0,5*


 Примечания:
1 Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов

2 Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (муниципальный район) предусматривается 4-4,5 тыс. единиц хранения на 1000 жителей системы расселения (района).

3 *Транспортная доступность

1.2.4 Зоны массового кратковременного отдыха для населенных пунктов, расположенных на межселенной территории
Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового кратковременного отдыха принимается по таблице 3.5.
Таблица 1.5 – Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового отдыха
	Наименование 

объектов
	Единица

измерения
	Показатель 

	1
	2
	3

	Зона массового кратковременного отдыха, в том числе:

	интенсивно используемая часть, в том числе:
	м2./посетителя
	100

	пляжи
	м2/посетителя
	8

	неинтенсивно используемая часть
	м2/посетителя
	500 – 1000


Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха принимается по таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Показатель 

	1
	2
	3

	Зона массового кратковременного отдыха
	км
	2


1.2.5 Объекты ритуальных услуг и места захоронения
Минимальный уровень обеспеченности населения Нижнеилимского муниципального района объектами ритуальных услуг и межпоселенческими местами захоронения и местами захоронения для населенных пунктов, расположенных на межселенной территории принимается по таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения

	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Бюро похоронного обслуживания
	объект
	1

	Кладбища
	га на 1000 чел
	0,26


1.3 Озелененные территории общего пользования в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории

Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, а также территорий зеленых насаждений в составе участков для отдыха и туризма.

Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования - парками, скверами, бульварами, размещаемыми на территории населенных пунктов, - устанавливаются для городского населенного пункта с населением до 20 тыс. чел. 10 м2 на 1 чел., для малого городского населенного пункта с населением свыше 20 тыс. чел. - 8 м2 на 1 чел., для сельского населенного пункта - 12 м2 на 1 чел.
В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

1.4 Проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Максимальная территориальная доступность устанавливается для осуществления прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам с учетом планируемой улично-дорожной сети и принимается по таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Максимальный уровень доступности проходов (проездов) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	м
	200


Примечание: – За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, как правило, устанавливается в границах территории общего пользования, при невозможности – обеспечивается путем установления публичных сервитутов.
           1.5 Транспорт
1.5.2 Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории
Уровень автомобилизации допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в зависимости от местных условий в региональных градостроительных нормативах.

1.5.3 Места отдыха на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов
Места отдыха следует предусматривать через 15 – 20 км на дорогах категорий I–II, 25-35 км – на дорогах категории III и 45-55 км – на дорогах категории IV.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20-50 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30000 трансп. ед./сут, 10-15 – на дорогах категорий II и III, 10 – на дорогах категории IV.

При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.
1.5.4 Сеть общественного транспорта в границах межселенной территории
Максимальная территориальная доступность - дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта - составляет 500 м.
Расстояния между остановочными пунктами в границах населенных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует принимать 600 м.

1.5.5 Сооружения и устройства для хранения транспортных средств в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории
Вместимость парковок на автомобильных дорогах в части предварительной оценки определять по формулам, приведенным в таблице 1.11.

Система стоянок для временного хранения индивидуального транспорта должна обеспечивать размещение планируемого количества автотранспорта при расчетной автомобилизации.
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей у общественных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.12.
Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей принять не более 250 м до входа.
Таблица 1.11 – Определение вместимости парковок на автомобильных дорогах

	Способ постановки 

автомобилей на стоянку
	Расчетная 

формула
	Описание формулы

	1
	2
	3

	На улицах с параллельной парковкой с одной стороны
	Q = (Lу-10)/Lм
	Lу - длина улицы в метрах;

Lм – длина места стоянки;

10 – отступ от перекрестков с двух сторон, м

	На улицах с паркованием автомобилей под углом 90° с одной стороны
	Q = (Lу-10)/Вм
	Lу - длина улицы в метрах;

Вм – длина места стоянки;

10 – отступ от перекрестков с двух сторон, м


Примечание: габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, – 6,0х3,6 м, согласно обязательному к применению п. 5.1.5 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей». Количество и размещение машино-мест для инвалидов следует принимать в соответствии с обязательными к применению пп. 4.2.1, 4.2.3 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Таблица 1.12 – Нормы расчета стоянок для индивидуального автомобильного транспорта 
	Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха
	Расчетная единица
	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц

	1
	2
	3

	Здания и сооружения

	Офисные здания и помещения
	м2 общей площади
	50-60

	Здания и комплексы многофункциональные
	по СП 160.1325800

	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	Преподаватели, занятые в одну смену
	2-3

	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	м2 общей площади
	20-25

	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	Работающие в двух смежных сменах, чел.
	6-8

	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	100 чел., работающих в двух смежных сменах
	7-10

	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Посадочные места
	4-5

	Объекты коммунально-бытового обслуживания:
	
	

	 - бани
	Единовременные посетители
	5-6

	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	Единовременные посетители
	6-8

	Здания театрально-зрелищные
	по СП 309.1325800

	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	Постоянные места
	6-8

	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Единовременные посетители
	8-10, но не менее 10 машино-мест на объект

	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Места на трибунах
	25-30

	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	

	 - общей площадью менее 1000 м2
	м2 общей площади
	25-55

	- общей площадью 1000 м2 и более
	м2 общей площади
	40-55

	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:
	

	 - тренажерные залы площадью 150-500 м2
	м2 общей площади
	8-10

	 - ФОК с залом площадью 1000-2000 м2
	м2 общей площади
	10

	 - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2
	м2 общей площади
	5-7

	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Единовременные посетители
	3-4

	Аквапарки, бассейны
	Единовременные посетители
	5-7

	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2
	Единовременные посетители
	6-7

	Автовокзалы
	Пассажиры в час пик
	10-15

	Рекреационные территории и объекты отдыха

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	15-20

	Лесопарки и заповедники
	100 единовременных посетителей
	7-10

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	100 единовременных посетителей
	10-15

	Береговые базы маломерного флота
	100 единовременных посетителей
	10-15

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3-5

	Предприятия общественного питания, торговли
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7-10


1.5.6 Сеть велосипедных дорожек, устройства и сооружения для хранения велосипедов

Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 1.13 Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

Таблица 1.13 – Соотношения интенсивности движения автомобилей и велосипедистов
	Фактическая интенсивности движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт/ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч
	70
	50
	30
	20
	15


На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

1.6 Инженерное обеспечение

1.6.1 Объекты электроснабжения
Показатели электропотребления следует принимать по таблице 1.14
Таблица 1.14 – Расчётные показатели электропотребления
	Степень благоустройства
	Электропотребление, [image: image2.png]KR
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	1
	2

	Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами :

без кондиционеров 

с кондиционерами 
	

	
	2 100

	
	2 400

	Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров):

не оборудованные стационарными электроплитами 
оборудованные стационарными электроплитами 
	

	
	950

	
	1350


Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

1.6.2 Объекты водоснабжения и бытовой канализации в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 1.15. 

Таблица 1.15 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	1
	2

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	150

	То же, с ванными и местными водонагревателями
	180

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	250


Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя проживающего в районе застройки, принимается равным 50 л/сут.

Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут·человека

1.6.3 Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов, расположенных на межселенной территории
Максимальный уровень доступности для населения до площадок под контейнеры принимается по таблице 1.16.
Таблица 1.16 – Максимальный уровень доступности для населения до площадок под контейнеры
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Показатель 

	1
	2
	3

	Площадки под контейнеры
	м
	100


Председатель                                                                                 Мэр

Думы Нижнеилимского                                                               Нижнеилимского  

муниципального района                                                              муниципального района                            

_____________Е. В. Лихачёв                                                      _____________М. С. Романов  
Термины и определения

Местные нормативы градостроительного проектирования – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт муниципального образования, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отношении объектов, функционирование которых связанно с решением вопросов местного значения.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.
Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы, зоны массового кратковременного отдыха).

Зона массового кратковременного отдыха – территория, предназначенная для организованного отдыха людей, включающая в себя интенсивно используемую часть с размещением объектов и неинтенсивно используемую часть без размещения капитальных объектов.

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями;

Транспортное обслуживание – процесс предоставления транспортных услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.

Остановка общественного транспорта - специально отведённая территория в границах населенного пункта, предназначенная для посадки/высадки пассажиров общественного транспорта.
Хранение - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств.

Паркирование - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.

Автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или паркирования автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей части, и др.) либо уличными (в виде "парковок" на проезжей части, обозначенных разметкой).
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