

**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 27 июня 2023 г. |  |  № 367 |
|  | г.Киренск |  |
| Об установлении целевого уровня снижения потребления ресурсов |

В целях обеспечения муниципальными учреждениями муниципального образования Киренский район целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период с 2024 по 2026 годы, в соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь ст. 39,55 Устава муниципального образования Киренский район,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Установить для муниципальных учреждений муниципального образования Киренский район целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного
объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на
период с 2024 по 2026 годы, в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
2. Назначить ответственными за достижение целевого уровня снижения в
сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными
учреждениями муниципального образования Киренский район энергетических
ресурсов и объема потребляемой ими воды на период с 2024 по 2026 года, руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Киренский район;
3. Скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

4. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района;

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района.

**Мэр района К.В. Свистелин**

Согласовано:

Зам. мэра - председатель комитета по имуществу и ЖКХ

 Администрации Киренского муниципального района И.А.Кравченко

Начальник правового отдела администрации

Киренского муниципального района И.С.Чернина

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по ЭТС и ЖКХ администрации

 Киренского муниципального района – В.А. Луцкина

Приложение к постановлению

 администрации Киренского

 муниципального района

 от 27.06.2023 года №367

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых
муниципальными учреждениями муниципального образования
Киренский район энергетических ресурсов и объема потребляемой
ими воды на период с 2024 по 2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Удельноегодовоезначение2022 | Уровеньвысокойэффективности(справочно) | Потенциалсниженияпотребления | Целевойуровеньэкономии | Целевойуровеньсниженияза 2024 год | Целевойуровеньсниженияза 2025 год | Целевойуровеньсниженияза 2026 год |
| 1 | Управление образования администрации Киренского муниципального района |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 51,92 | 33,3 | 36% | 4% | 51,46 | 50,99 | 50,06 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Центр развития образования" |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 96,70 | 29,7 | 71% | 23% | 91,19 | 85,69 | 74,68 |
| 3 | МКДОУ "Детский сад № 10 г. Киренска" |
| 3.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,14 | 33,9 | 28% | 3% | 45,82 | 45,50 | 44,86 |
| 3.2 | Потребление холодной воды, м3/чел | 19,31 | 4,5 | 78% | 27% | 18,03 | 16,75 | 14,18 |
| 3.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 48,17 | 26,2 | 46% | 7% | 47,29 | 46,41 | 44,64 |
| 4 | МКДОУ "Детский сад №8 г. Киренска" |
| 4.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 52,31 | 26,2 | 51% | 10% | 50,94 | 49,57 | 46,83 |
| 5 | МКДОУ "Детский сад № 1 п. Алексеевск" |
| 5.1 | Потребление холодной воды, м3/чел | 6,18 | 4,5 | 28% | 3% | 6,14 | 6,09 | 6,01 |
| 5.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31,98 | 26,2 | 19% | 2% | 31,83 | 31,68 | 31,38 |
| 6 | МКДОУ "Детский сад № 13 г. Киренска" |
| 6.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 46,57 | 26,2 | 44% | 6% | 45,84 | 45,11 | 43,64 |
| 7 | МКДОУ "Детский сад №1 г. Киренска" |
| 7.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 86,49 | 26,2 | 72% | 23% | 81,41 | 76,32 | 66,16 |
| 8 | МКДОУ "Детский сад №12 г. Киренска" |
| 8.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 78,91 | 26,2 | 67% | 20% | 74,92 | 70,94 | 62,97 |
| 9 | МКДОУ "Детский сад №3 г. Киренска" |
| 9.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 50,56 | 26,2 | 49% | 9% | 49,37 | 48,19 | 45,82 |
| 9.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 79,71 | неприменимо | неприменимо | 6% | 78,51 | 77,31 | 74,92 |
| № п/п | Показатель | Удельноегодовоезначение2022 | Уровеньвысокойэффективности(справочно) | Потенциалсниженияпотребления | Целевойуровеньэкономии | Целевойуровеньсниженияза 2024 год | Целевойуровеньсниженияза 2025 год | Целевойуровеньсниженияза 2026 год |
| 10 | МКДОУ "Детский сад №9г. Киренска" |
| 10.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 51,13 | 26,2 | 49% | 9% | 49,93 | 48,73 | 46,33 |
| 10.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 66,91 | неприменимо | неприменимо | 6% | 65,91 | 64,90 | 62,90 |
| 11 | МКДОУ "Детский сад д. Сидорова" |
| 11.1 | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 53,36 | неприменимо | неприменимо | 6% | 52,56 | 51,76 | 50,16 |
| 12 | МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 г.Киренска" |
| 12.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 75,25 | 33,9 | 55% | 13% | 72,76 | 70,28 | 65,32 |
| 12.2 | Потребление холодной воды, м3/чел | 12,03 | 4,5 | 64% | 18% | 11,48 | 10,92 | 9,81 |
| 12.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 46,38 | 26,2 | 44% | 6% | 45,65 | 44,92 | 43,46 |
| 13 | МКДОУ "Детский сад с. Кривая Лука" |
| 13.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 61,28 | 33,9 | 45% | 7% | 60,20 | 59,12 | 56,97 |
| 13.2 | Потребление холодной воды, м3/чел | 8,57 | 4,5 | 48% | 9% | 8,38 | 8,20 | 7,82 |
| 13.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 61,65 | 26,2 | 59% | 15% | 59,27 | 56,89 | 52,13 |
| 14 | МКДОУ "Детский сад с.Алымовка" |
| 14.1 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 48,19 | неприменимо | неприменимо | 6% | 47,46 | 46,74 | 45,30 |
| 15 | МКДОУ "Детский сад с.Макарово" |
| 15.1 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 11,15 | неприменимо | неприменимо | 6% | 10,99 | 10,82 | 10,48 |
| 16 | МКОУ "Начальная общеобразовательная школа № 4 г.Киренска" |
| 16.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,60 | 14,2 | 66% | 20% | 41,46 | 39,31 | 35,03 |
| 16.2 | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 63,20 | неприменимо | неприменимо | 6% | 62,25 | 61,31 | 59,41 |
| 17 | МКОУ "Основная общеобразовательная школа №9 г. Киренска" |
| 17.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31,01 | 14,2 | 55% | 13% | 30,00 | 28,99 | 26,97 |
|  | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 40,34 | неприменимо | неприменимо | 6% | 39,73 | 39,13 | 37,92 |
| № п/п | Показатель | Удельноегодовоезначение2022 | Уровеньвысокойэффективности(справочно) | Потенциалсниженияпотребления | Целевойуровеньэкономии | Целевойуровеньсниженияза 2024 год | Целевойуровеньсниженияза 2025 год | Целевойуровеньсниженияза 2026 год |
| 18 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка" |
| 18.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26,46 | 14,2 | 47% | 8% | 25,93 | 25,41 | 24,36 |
| 18.2 | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 31,19 | неприменимо | неприменимо | 6% | 30,72 | 30,26 | 29,32 |
| 19 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Макарово" |
| 19.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 77,50 | 26,2 | 67% | 20% | 73,59 | 69,67 | 61,85 |
| 19.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 91,73 | неприменимо | неприменимо | 6% | 90,35 | 88,97 | 86,22 |
| 20 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Коршуново" |
| 20.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 36,68 | 14,2 | 62% | 17% | 35,11 | 33,54 | 30,41 |
| 20.2 | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 14,84 | неприменимо | неприменимо | 6% | 14,62 | 14,39 | 13,95 |
| 21 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска" |
| 21.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40,65 | 28,4 | 31% | 3% | 40,33 | 40,01 | 39,38 |
| 21.2 | Потребление холодной воды, м3/чел | 7,43 | 1,6 | 80% | 28% | 6,90 | 6,38 | 5,33 |
| 21.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 21,48 | 14,2 | 35% | 3% | 21,29 | 21,11 | 20,73 |
| 22 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска" |
| 22.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,05 | 28,4 | 18% | 2% | 33,90 | 33,74 | 33,43 |
| 23 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Киренска" |
|  | Нежилое здание по ул. Коммунистической, 4 |
| 23.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50,27 | 28,4 | 44% | 6% | 49,49 | 48,71 | 47,15 |
| 23.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 41,99 | 14,2 | 66% | 20% | 39,92 | 37,86 | 33,73 |
|  | Нежилое здание по ул. Алексеева, 4А |
| 23.3 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 78,70 | 28,4 | 65% | 19% | 74,95 | 71,20 | 63,69 |
| 23.4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 64,24 | 14,2 | 66% | 20% | 61,08 | 57,92 | 51,60 |
| № п/п | Показатель | Удельноегодовоезначение2022 | Уровеньвысокойэффективности(справочно) | Потенциалсниженияпотребления | Целевойуровеньэкономии | Целевойуровеньсниженияза 2024 год | Целевойуровеньсниженияза 2025 год | Целевойуровеньсниженияза 2026 год |
| 25 | МКОУ "Средняя школа п. Юбилейный" |
| 25.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 55,63 | 14,2 | 66% | 20% | 52,89 | 50,16 | 44,68 |
| 25.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 59,75 | неприменимо | неприменимо | 6% | 58,86 | 57,96 | 56,17 |
| 25.3 | Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00018 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00018 | 0,00018 | 0,00017 |
| 26 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа п.Алексеевск" |
|  | Нежилое здание по ул. Чапаева,47 |
| 26.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,93 | 28,4 | 48% | 9% | 53,69 | 52,45 | 49,97 |
| 26.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,83 | 14,2 | 17% | 2% | 16,76 | 16,69 | 16,55 |
|  | Нежилое здание по ул. Чапаева,43 |
| 26.3 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 53,00 | 28,4 | 47% | 8% | 51,96 | 50,91 | 48,81 |
| 26.4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 24,30 | 14,2 | 42% | 5% | 23,98 | 23,66 | 23,01 |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс |
| 26.5 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 60,35 | 33,3 | 46% | 8% | 59,18 | 58,01 | 55,67 |
| 26.6 | Потребление холодной воды, м3/чел | 1,57 | 1,0 | 41% | 4% | 1,55 | 1,53 | 1,50 |
| 27 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское" |
| 27.1 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 94,45 | неприменимо | неприменимо | 6% | 93,03 | 91,61 | 88,78 |
| 27.2 | Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00014 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| 28 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Кривая Лука" |
| 28.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,86 | 28,4 | 48% | 9% | 53,63 | 52,39 | 49,91 |
| 28.2 | Потребление холодной воды, м3/чел | 13,77 | 1,6 | 90% | 34% | 12,59 | 11,42 | 9,07 |
| 28.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,79 | 14,2 | 60% | 16% | 33,41 | 32,03 | 29,27 |
| 29 | МКОУ ООШ с.Кривошапкино |
| 29.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 52,59 | 14,2 | 66% | 20% | 50,01 | 47,42 | 42,25 |
| 29.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 124,94 | неприменимо | неприменимо | 6% | 123,06 | 121,19 | 117,44 |
| № п/п | Показатель | Удельноегодовоезначение2022 | Уровеньвысокойэффективности(справочно) | Потенциалсниженияпотребления | Целевойуровеньэкономии | Целевойуровеньсниженияза 2024 год | Целевойуровеньсниженияза 2025 год | Целевойуровеньсниженияза 2026 год |
| 30 | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска" |
| 30.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 36,81 | 20,4 | 48% | 9% | 35,99 | 35,17 | 33,54 |
| 31 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Методический центр народного творчества и досуга" Звезда" |
| 31.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 60,51 | 9,3 | 87% | 32% | 55,66 | 50,81 | 41,12 |
| 31.2 | Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 76,14 | неприменимо | неприменимо | 6% | 75,00 | 73,86 | 71,57 |
| 33 | Муниципальное казённое учреждение культуры "Историко-краеведческий музей" |
| 33.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 37,57 | 29,3 | 26% | 3% | 37,32 | 37,08 | 36,59 |
| 33.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,60 | 18,8 | 60% | 16% | 41,82 | 40,05 | 36,49 |
| 34 | Муниципальное казенное учреждение "Межпоселенческая библиотека" Муниципального образования Киренский район |
|  | Нежилое здание ул. Советская, 20 |
| 34.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 37,26 | 29,2 | 24% | 2% | 37,04 | 36,82 | 36,37 |
| 34.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 53,66 | 12,1 | 78% | 27% | 50,08 | 46,51 | 39,36 |
|  | Нежилое здание ул. Красноармейская, 8 |
| 34.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 23,68 | 12,1 | 49% | 10% | 23,11 | 22,55 | 21,42 |
| 35 | Муниципальное казённое учреждение Культурно-досуговый центр "Современник" Киренского муниципального образования |
| 35.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 43,45 | 30,6 | 31% | 3% | 43,10 | 42,76 | 42,08 |
| 35.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 71,84 | 9,3 | 90% | 34% | 65,72 | 59,61 | 47,38 |
| 36 | Муниципальное казённое учреждение Культурно-досуговый центр "Лира" |
| 36.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 67,88 | 30,6 | 55% | 13% | 65,64 | 63,40 | 58,92 |
| 36.2 | Потребление холодной воды, м3/чел | 0,99 | 0,8 | 19% | 2% | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| 36.3 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,86 | 9,3 | 41% | 5% | 14,68 | 14,49 | 14,13 |
| 37 | Муниципальное казённое учреждение культурно-досуговый информационный центр "Селяночка" |
| 37.1 | Потребление холодной воды, м3/чел | 0,90 | 0,8 | 14% | 1% | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| 37.2 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 19,88 | 9,3 | 54% | 13% | 19,25 | 18,63 | 17,39 |
| № п/п | Показатель | Удельноегодовоезначение2022 | Уровеньвысокойэффективности(справочно) | Потенциалсниженияпотребления | Целевойуровеньэкономии | Целевойуровеньсниженияза 2024 год | Целевойуровеньсниженияза 2025 год | Целевойуровеньсниженияза 2026 год |
| 38 | Муниципальное казённое учреждение культуры "Сельский культурно-досуговый центр "Русь" |
| 38.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,63 | 9,3 | 76% | 25% | 32,43 | 30,23 | 25,83 |
| 38.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 15,64 | неприменимо | неприменимо | 6% | 15,41 | 15,17 | 14,70 |
| 39 | Муниципальное казённое учреждение культуры "Сельский культурно-досуговый центр "Созвездие" |
| 39.1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,12 | 9,3 | 33% | 3% | 13,01 | 12,90 | 12,68 |
| 39.2 | Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 54,68 | неприменимо | неприменимо | 6% | 53,86 | 53,04 | 51,40 |