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Российская Федерация

Иркутская область

ДУМА

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района
Иркутской области

РЕШЕНИЕ 
От 31.10.2024г.                                                                                                    № 78
п. Тайтурка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2034 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», руководствуясь ст.ст. 31, 47 Устава городского поселения Тайтурского муниципального образования, Дума городского поселения Тайтурского муниципального образования
РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2034 гг. (далее -Программа).

2. Опубликовать данное решение в газете «Новости», разместить на официальном сайте администрации. 
3. Считать утратившим силу решение думы городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области от 25.06.2014 г. № 93 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области на 2014-2024годы». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на (ФИО) - главного специалиста по муниципальному хозяйству Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области. 
Председатель Думы Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области        
М.А. Ершов

Глава Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района
Иркутской области        
                                             С.В. Ушаков
Утверждено
Решением Думы городского поселения

муниципального образования

от 31.10.2024 г.  № 78
Раздел 1. Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2034 гг.
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2034 гг.

	Основание для разработки Программы      
	1.     Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3. Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190 "О теплоснабжении".
5. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
6. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".

8.   Постановление Правительства от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населения, городских округов.     
9. Генеральный план Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области


	Заказчик Программы
	Администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

	Разработчики Программы
	Администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

	Цель Программы          
	     Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2025-2034 годы в соответствии с Генеральным планом Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Обеспечение потребителей к 2034 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

	Задачи Программы        
	Обеспечение надежности и эффективности работы коммунального комплекса за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
Повышение доступности и качества предоставления коммунальных услуг. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели             
	- понижение среднего физического износа систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ежегодно на 1%;

-  повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение доли земельных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

	Ожидаемые результаты
	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности коммунальных систем;

- Обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости 



	Объёмы и источники финансирования
	Инвестиционная надбавка к тарифам, средства местного бюджета, средства областного бюджета, средства предприятий коммунального комплекса. Объем финансирования программы составляет 56,45 млн. руб. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы 2025-2034 годы.

Этапы реализации Программы:

1 этап: 2025 - 2029 годы;

2 этап: 2030 - 2034 годы



	Организация контроля 
	Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования.


1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2014 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Разработка программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных, стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение нормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизации и капитального ремонта этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

           Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области образования базируется на следующих принципах:

· определение качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

· рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами;

· адекватность и оперативность принимаемых решений;

· реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Тайтурского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области образования осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Тайтурского МО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организации коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Тайтурского МО:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского МО;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского МО;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.
1.2. Краткая характеристика Тайтурского муниципального образования
Тайтурское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Усольского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». Кроме того, в Тайтурское муниципальное образование входят следующие населенные пункты: село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова. Все они относятся к сельским населенным пунктам. Рабочий поселок Тайтурка является административным центром Тайтурского муниципального образования. По данным администрации, по состоянию на 01.01.2024 г. общая численность населения муниципального образования составляет 6518 чел. (см. таблицу 2.1.1).

Тайтурское городское поселение расположено в южной лесостепной зоне, в предгорьях Восточного Саяна, на пологой Иркутско-Черемховской равнине, в долине р. Белой – левого притока р. Ангары, с абсолютными высотами 400-500 м. Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды экономико-географическое положение поселения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали (ст. Белая, расстояние по железной дороге до областного центра составляет 83 км), автодороге федерального значения М-53 Красноярск-Иркутск, в пригородной зоне районного значения – г. Усолье-Сибирское (расстояние до города по автомобильной дороге составляет 31 км) и наличием территориальных резервов для развития.

Таблица 1.1
Населенные пункты Тайтурского муниципального образования

	
	Население на 01.01.2024 г.
	Расстояние до

р. п. Тайтурка

	р. п. Тайтурка
	4 963
	-

	д. Буреть
	670
	20

	д. Кочерикова
	435
	11

	с. Холмушино
	450
	11

	Всего по поселению
	6518
	


Тайтурское муниципальное образование расположено в северной части территории Усольского района, входит в Усольскую районную систему расселения и находится в административном подчинении г. Усолье-Сибирское - как центра Усольского муниципального района.

Население
Таблица 1.2
Численность населения в границах Тайтурского муниципального образования по данным переписей населения

чел.

	год
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2022

	р.п. Тайтурка
	4 892
	4 910
	4  941
	4 946
	4 908
	4 951
	4 514

	д. Буреть
	688
	689
	679
	678
	677
	669
	671

	д. Кочерикова
	347
	347
	343
	349
	349
	354
	340

	с. Холмушино
	446
	446
	459
	465
	468
	473
	425

	Всего
	6 373
	6 392
	6 422
	6 438
	6 402
	6 447
	5 950


Рождаемость р.п. Тайтурка в 2000-2006 гг. составляла 8,5-14,1 чел. на 1000 жителей, смертность – 19,6-27,6 чел. на 1000 жителей, естественная убыль – 7,2-15,0 чел. на 1000 жителей. За 2000-2006 г. население р.п. Тайтурки сократилось на 0,5 тыс. чел.

 В 2007-2010 гг. естественная убыль населения сменилась естественным приростом (кроме 2010 г.), составляющем 0,2-4,5 чел. на 1000 жителей, или 1-23 чел. в год. Механический прирост в 2002-2005 гг. достигал 2-57 чел. в год, но в последние годы (2006-2010 гг.) он сократился до 2-3 чел. в год.
За период 2001-2022гг. численность сельского населения муниципального образования несколько сократилась – с 1,6 до 1,4 тыс. чел. Численность населения р.п.

Тайтурка за 2015-2022 гг. также несколько сократилась – с 4,95 до 4,51 тыс. чел. По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения муниципального образования составила

5,95 тыс. чел., в том числе население р.п. Тайтурка - 4,5 тыс. чел. (см. таблицу 1.2).
Таблица 1.3 

Демографическая ситуация в Тайтурском городском поселении Усольского муниципального района Иркутской области по данным текущего статистического учета
	Год
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел.*
	6,4
	6,4
	6,5
	6,5
	6,5
	6,4
	6,5
	6,5
	6,2
	6,1
	6,1
	6,1

	Родилось чел.
	97
	88
	89
	87
	96
	85
	88
	74
	69
	65
	65
	49

	Рождаемость (на 1000 жит.)
	15,2
	13,8
	13,7
	13,4
	14,8
	13,3
	13,5
	11,4
	11,1
	10,7
	10,7
	8,0

	Умерло чел.
	98
	68
	80
	84
	74
	87
	86
	93
	90
	82
	82
	95

	Смертность (на 1000 жит.)
	15,3
	10,6
	12,3
	12,9
	11,4
	13,6
	13,2
	14,3
	14,5
	13,4
	13,4
	15,6

	Естественный прирост

(убыль) чел.
	-1
	20
	9
	3
	22
	2
	2
	-19
	-21
	-17
	-17
	-46

	Естественный прирост

(убыль) на 1000 жит.
	-0,2
	3,1
	1,4
	0,5
	3,4
	-0,3
	0,3
	-2,9
	-3,4
	-2,8
	-2,8
	-7,5

	Прибыло чел.
	142
	181
	119
	129
	118
	170
	83
	40
	161
	174
	161
	243

	Выбыло чел.
	140
	171
	107
	142
	189
	92
	74
	321
	138
	131
	147
	192

	Механический прирост

(убыль) чел.
	2
	10
	12
	-13
	-71
	78
	9
	-281
	23
	43
	14
	51

	Прирост (убыль), тыс. чел.*
	0,001
	0,03
	0,021
	-0,01
	-0,049
	0,076
	0,011
	0,3
	0,002
	0,026
	-0,003
	0,005


Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической структуры. Весьма заметным стал процесс старения населения: удельный вес пенсионных возрастов увеличился по данным на все Усольское районное муниципальное образование. Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к значительному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2010 г., к 2024 доля незначительно увеличивалась за счет вступления в фертильный возраст поколения 80-х и роста рождаемости. Удельный вес лиц в трудоспособном возрасте в 2012 - 2024 гг. сократился на 6,3%. В результате процессов естественного движения населения удельный вес трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет стабилизироваться, поскольку в трудоспособный возраст будут продолжать поколения 2000-х годов рождения. При этом при положительном сальдо миграции доля трудоспособного населения незначительно вырастет за счет притока населения. С этим процессом связан прогноз некоторого увеличение доли трудоспособного населения. Вступление в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 80-х гг. рождения с последующим рождением 2-го и 3-го ребенка позволяет прогнозировать увеличите доли детей.
Таблица 1.4

Прогноз возрастной структуры населения Тайтурского муниципального образования

в % к общей численности

	Возрастные группы
	по данным на Тайтурское МО
	прогноз

	
	2012 г. 
	2024 г.
	2032 г.
	2042 г.

	лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
	20,7
	21,4
	21,5
	22

	лица в трудоспособном возрасте

(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года)
	60,8
	54,5
	55,0
	55,0

	лица старше трудоспособного возраста

(мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше)
	18,6
	24,1
	32,0
	34,0

	итого
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Территория
Территория Тайтурского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области № 84-оз, от 16.12.2004 года «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области», составляет 18 165 га. Площадь р. п. Тайтурка в существующих границах составляет 560,9 га. В настоящее время селитебные территории поселка занимают 307,4 га, или 54,8% всех земель в границах населенного пункта. Из них 281,4 га приходится на территорию жилых зон. Учреждения социальной и общественно-деловой инфраструктуры - такие как учреждения обслуживания населения, здравоохранения, культуры, религиозного назначения, учреждения дошкольного и среднего общего образования, - размещаются на общей площади в 26 га.

Территории производственных объектов образованы на площади в 23,7 га. На долю инженерной инфраструктуры приходится 1,7 га, а территории объектов транспорта занимают 15 га. Общая площадь производственных и коммунальных территорий составляет 45,5 га, или 8% площади рабочего поселка. Ландшафтно-рекреационные территории в границах поселения занимают площадь в 113,6 га (или 20,3% площади поселения), и представлены главным образом территорией естественных природных ландшафтов, а также водными объектами. Территории сельскохозяйственного назначения и сельхозпредприятий занимают 94,4 га или 16,8% общей площади населенного пункта. Площадь сельских населенных пунктов в существующих границах составляет совокупно 278,5 га, д. Холмушино – 89,1 га, д. Кочерикова – 92,2 га и д. Буреть – 97,2 га. Их территория преимущественно занята индивидуальной жилой застройкой и рекреационными территориями. В границах д. Кочерикова выделяется промышленная территория, в д. Буреть – территория сельскохозяйственного назначения вне границ населенного пункта площадь территории Тайтурского муниципального образования общая площадь составляет 17325,6 га, или 95,4% всех земель поселения. Основную часть всех земель занимают сельскохозяйственные угодья - на них приходится 13359 га или 73,5% всех земель поселения. Также расположены сельскохозяйственные предприятия, общая площадь – 226,4 га. Значительную часть земель вне границ поселения также занимают рекреационные территории - на них приходится 3319,6 га, или 18,2% всех земель муниципального образования. На территории транспортной инфраструктуры, расположенные за границами населенных пунктов, приходится 333 га – территория железной дороги и объектов железнодорожного транспорта. Также за пределами населенных пунктов расположены: кладбище (9,1 га), полигон твердых коммунальных отходов (8,1 га), объекты специального назначения (22,5 га), производственные объекты (25,7 га). Анализ современного использования территории Тайтурского муниципального образования позволяет сделать вывод о его сельскохозяйственной направленности – 75,6% муниципального образования занята сельскохозяйственными территориями. В муниципальном образовании есть все предпосылки к созданию более развитой селитебной территории, за счет развития территории жилых зон и формирования новых кварталов жилой застройки на территориях, в настоящее время занятыми пустырями. Также необходимо развитие общественно-деловых территорий и рекреационных пространств. Использование территории в границах городского поселения отражено в таблице 5.4.1

Климат

Климат на территории Тайтурского муниципального образования резко континентальный, с суровой зимой и сравнительно теплым летом. Климат характеризуется заметной неоднородностью климатических условий. Количество атмосферных осадков увеличивается по мере роста высоты местности. Вблизи устья р. Белой выпадает 350-400 мм осадков в год, далее на запад – 400-500 мм, а вверх по макросклону их годовая сумма увеличивается до 500-700 мм и более.
Среднегодовая температура воздуха в приангарской части территории -1,2(- -1,4(; в предсаянье –2,6- -3,0(; продолжительность безморозного периода 112 и <100 дней, соответственно. Только среднеиюльские (18,6(-17,0(), а особенно среднеянварские (-21,3- -23,4() температуры, а также абсолютные минимумы (-43,1() и абсолютные максимумы температур (+32,6() слабо реагируют или не реагируют на орографию.

Характеристика экономики муниципального образования 
В настоящее время на рассматриваемой территории Тайтурского МО размещается 15 объектов производственного, коммунально-складского, транспортного и сельскохозяйственного назначения. По отраслевому составу преобладают предприятия IV-V класса по санитарной классификации. Площадь занимаемой территории составляет свыше 92га.Площадки предприятий прекративших свою деятельность учитываются и часть из них может быть использована как резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов.

Таблица 1.5

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

	
	Наименование
	Профиль
	Численность

чел.
	S тер.га
	СЗЗ

	
	р.п.Тайтурка
	
	
	
	

	
	А.Объекты производственного назначения
	

	1.
	ООО Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
	Машиностроение
	693
	4,7
	100

	2.
	ООО «Телец»
	Пищевая
	85
	3,2
	50

	3. 
	ИП Степанов

хлебопекарня
	Пищевая
	2
	0.9
	50

	4.
	АО «Облагроснаб» 
	
	66
	
	

	
	д.Буреть
	
	
	
	

	2.
	ФГУП «Буретское»

Россельхозакадемии
	Сельхозпроизводство, 

животноводство
	50
	72,9
	100

300

	
	д.Кочерикова
	
	
	
	

	1.
	ОПХ Петровское СХОАО «Белореченское» 

площадка №1
	Животноводство
	40
	7,7
	300

	2.
	площадка №2
	Сельхозпроизводство
	
	4,1
	50

	
	с.Холмушино
	
	
	
	

	1.
	Площадка известкового завода (печи для обжига извести)
	
	
	0,9
	500


Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам поселения отражено в таблице 1.6

Таблица 1.6

Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания
Население 6,3 тыс. чел.

	Объекты
	Единица измерения
	Норматив-ная обеспечен-ность
	Вместимость (пропускная способность)
	Обеспеченность

	
	
	
	
	на 1000 жит.
	% к норма-тиву

	Детские учреждения

	Дошкольные образовательные учреждения
	место
	37
	365
	61
	100,0

	Общеобразовательные школы
	место
	75
	636
	107
	  100,0

	Внешкольные учреждения 
	место
	127
	169
	28
	22,0

	Учреждения здравоохранения

	Участковая больница
	1 объект на 20 тыс. чел
	1
	1
	-
	100,0

	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями
	посещений в смену
	18,15
	145
	24,4
	100,0

	Станция скорой помощи
	автомобиль
	1 на 10

тыс. чел.
	1
	1 на 6,3 тыс. чел.
	100,0

	Аптеки
	объект
	3 на 10

тыс. чел.
	1
	1 на 3,33 тыс. чел.
	100,0

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Спортивные залы
	м2 площади пола
	60
	н/д
	н/д
	н/д

	Плоскостные сооружения
	га
	0,7
	2,49
	0,42
	60

	Учреждения культуры и отдыха

	Клубные учреждения
	зрительское место
	80
	200
	33,6
	42,0

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	4
	81,2
	13,6
	100,0

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины
	м2 торговой

площади
	412
	1 906
	320
	78

	Рыночные комплексы
	то же
	24
	594
	99,8
	100

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	120
	20,2
	50,4

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания
	рабочее место
	5
	6
	н/д
	н/д

	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения связи
	объект
	1 на 6
тыс. чел.
	2
	1 на 3 тыс. чел.
	100,0

	Отделения банков, операционная касса
	объект
	1 на 10-30 тыс. чел.
	1
	1 на 6,3 тыс. чел.
	100,0


Определение потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведено аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с учетом размещения населения по населенным пунктам поселения.

 На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта. 

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке и в составе местных центров обслуживания. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населенных пунктов предусматривается в соответствии с проектным размещением населения.

 Расчетная численность жителей по населенным пунктам городского поселения определена на основании средней жилищной обеспеченности населения на I очередь строительства и проектного размещения жилищного фонда. 

В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов, мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок проекта. Все существующие объекты обслуживания, кроме здания амбулатории в р.п. Тайтурка и клубного учреждения в д. Буреть, сохраняются и принимаются в качестве опорных объектов.
К 2034 г. (I очередь генерального плана) на территории села предусматривается реконструкция общеобразовательной школы (вместимость – 710 мест), строительство общеобразовательной школы на 240 мест, амбулатории на 50 посещений в смену. На I очередь проекта в р.п. Тайтурка, на углу улиц Победы и Пеньковского, формируется общественно-деловая зона с клубным учреждением на 300 зрительных мест, объектами торговли и обслуживания. Небольшие центры обслуживания, состоящие из магазинов и предприятий общественного питания, располагаются в юго-западной, южной и северной частях рабочего поселка, в непосредственной близости к участкам перспективной жилой застройки, предусмотренной по проекту. Также на I очередь строительства предусмотрено формирование двух небольших центров обслуживания поселка - в юго-западной и южной частях населенного пункта, состоящих из предприятий торговли и общественного питания. Предусматривается также строительство клубных учреждений.

Существующий жилищный фонд населенных пунктов поселения составляет 116,1 тыс. м2 общей площади, до конца I очереди строительства в качестве опорного подлежит сохранению 112,8 тыс. м2 жилищного фонда городского поселения. К сносу на I очередь предусмотрены дома со сверхнормативным износом – 2,5 тыс. м2, а также жилые дома, предлагаемые к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон в д. Холмушино от известкового карьера – 0,8 тыс. м2.

Общий объем сноса, предусмотренного на I очередь, составит 3,3 тыс. м2 или 49,2% от всего объема сноса, предусмотренного по проекту (таблица 5.20).

Проектное решение на I очередь генерального плана населенных пунктов Тайтурского городского поселения предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории и на территории бывших производственных зон. Общий объем жилищного строительства на I очередь составит 17,2 тыс. м2 общей площади или 45,3% всего нового строительства проекта. Проектируемый жилищный фонд распределяется по населенным пунктам следующим образом: 

в р.п. Тайтурка – 13,0 тыс. м2 общей площади – 75,6%;

в д. Буреть – 1,8 тыс. м2 общей площади – 10,5%;

в д. Кочерикова – 1,0 тыс. м2 общей площади – 5,8%;

в с. Холмушино - 1,4 тыс. м2 общей площади – 8,1%.

Таблица 1.7
Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь по населенным пунктам, причинам сноса и этажности, тыс. м2 общей площади

	Населенные 

пункты
	Существующий 

жилищный фонд
	убыль 

жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей
	убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей

под организацию 

санитарно-защитных зон
	убыль всего
	Сохраняемый опорный жилищный фонд

	
	
	1
	2
	1
	
	

	р.п. Тайтурка
	89,5
	0,1
	2,4
	-
	2,5
	87,0

	д. Буреть
	12,2
	-
	-
	-
	-
	12,2

	д. Кочерикова
	5,0
	-
	-
	-
	-
	5,0

	с. Холмушино
	9,4
	-
	-
	0,8
	0,8
	8,6

	Всего
	116,1
	0,1
	2,4
	0,8
	3,3
	112,8


На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организации жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Тайтурского муниципального образования показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии. Имеют место большие потери: тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями и воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя.

Администрацией Тайтурского муниципального образования и предприятием коммунальной службы ОАО «Облжилкомхоз» при значительной поддержке министерства жилищной политики Иркутской области была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения Тайтурского МО. Администрацией Тайтурского МО ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам. 

Невысокая собираемость платежей с населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги привела к тому, что системы жизнеобеспечения Тайтурского муниципального образования, такие как водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время средний уровень износа водопроводных сетей – 70%, тепловых – 50 %, канализационных – 75%.

Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкое предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Также отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, минимальным их потребностям.

 Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 40 % произведенной тепловой энергии. 

Серьезной проблемой Тайтурского муниципального образования является многоэтажный жилищный фонд (20 домов), в которых проживает около 1011 человек. В структуре расходов ЖКХ удельный вес ремонта составляет 1-2 % от потребности 50 – 60 %.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Тайтурского муниципального образования путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилого фонда;

- решить проблему водоснабжения с.Холмушино, д.Кочерикова;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории возможно только путем объединения усилий органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Тайтурского муниципального образования и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Водоснабжение

Источником водоснабжения населённых пунктов Тайтурского муниципального образования является река Белая и подземные источники.

Водоснабжение рабочего посёлка Тайтурка представлено поверхностным водозабором мощностью 0,018 тыс. м³/сут. Водозабор открытого типа расположен на левом берегу реки Белая. В состав водозаборных сооружений входит насосная станция первого подъёма и два водовода. Диаметр водоводов 400 мм, протяжённость 158 метров. Насосная станция оборудована четырьмя насосами марки Д-320, три из которых находятся в резерве.

Протяжённость сетей водоснабжения составляет 9,82 км из них 5,46 км ветхие. На сетях установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Часть населения пользуется водой из колодцев.

По информации предоставленной «Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области» водопотребление р.п. Тайтурка за 2023 г. составило 136 тыс. м³ в год. 

Водоснабжение д. Буреть осуществляется подземными источниками – двумя артезианскими скважинами, оборудованными насосами ЭЦВ-6-6,3-125. Часть населения деревни для хозяйственных нужд пользуется водой из реки.

Сети водоснабжения д. Буреть имеют общую протяженность 2,8 км, в том числе ветхие – 0,5 км.

Потребность в питьевой воде населения д. Кочерикова обеспечивается привозной водой из р.п. Тайтурка и д. Буреть.

В настоящее время население с. Холмушино снабжается водой из собственных скважин и колодцев. Подача воды из скважины в сеть водопровода с водоразборными колонками прекращена. Для противопожарных целей в селе Холмушино имеется противопожарный резервуар 250 м³, год ввода в эксплуатацию 1965 г., который в настоящее время не функционирует.
Водоснабжение р.п. Тайтурка выполняется по существующему состоянию из р. Белая с реконструкцией водозабора и строительством станции очистки воды. Также возможно провести разведку месторождений подземных вод с утверждением запасов и последующей организацией водоснабжения населённых пунктов из подземных источников.

Все объекты и сети водоснабжения администрацией ТМО переданы в аренду ООО ресурсно-снабжающая организация «СК Белая» согласно договору аренды № 46 от 17.05.2024г.
Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный и аварийный объемы воды. 

Рабочий поселок Тайтурка Усольского района Иркутской области, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов (п. 16.3 СП 31.13330.2012). 
В связи с тем, что утвержденная Схема водоснабжения муниципального образования устарела и требует актуализации, для обеспечения водой питьевого качества, населения Тайтурского муниципального образования проектом предусматриваются следующие мероприятия:  

р.п. Тайтурка 

− Реконструкция существующего водозабора, с увеличением мощности до 2 тыс. 

м3/сут; 

− Строительство резервуаров чистой воды объемом 600 м3; 

− Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 2 

тыс. м3/сут; 

− Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения с закольцовкой тупиковых участков с установкой на сети пожарных гидрантов; 

− Замена изношенных сетей водоснабжения; 
д. Буреть 

− Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 0,2 тыс. м3/сут. 
Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 2.1
Таблица 2.1.
Ориентировочные объемы работ

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество



	р.п. Тайтурка
	
	

	Строительство резервуаров чистой воды – 600 м3
	шт.
	1

	Реконструкция существующего водозабора, с увеличением мощности до 2 тыс.

м3/сут
	км
	3,88

	Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 2

тыс. м3/сут
	км
	0,12

	Замена изношенных сетей водоснабжения
	
	

	Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения с закольцовкой тупиковых участков с установкой на сети пожарных гидрантов
	
	

	д.Буреть
	
	

	Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 0,2 тыс. м3/сут.
	шт.
	1


Для профилактики возникновения аварий утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь, проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно- восстановительных работ.

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно большой срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подтверждены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

Таблица 2.2.

Общий водный баланс подачи и реализации воды в р.п. Тайтурка
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Ед.изм.
	2024 год

	
	
	
	

	1
	Объем выработки воды
	тыс.м3
	46,729

	2
	Объем воды, полученной со стороны
	тыс.м3
	-

	3
	Пропущено через очистные сооружения
	
	41,407

	4
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.м3
	0

	5
	Объем отпуска в сеть
	тыс.м3
	41,407

	6
	Объем потерь воды
	тыс.м3
	5,322

	61
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	%
	-

	7
	Объем реализации воды всего, в том числе:
	тыс.м3
	41,407

	71
	населению
	Ты с.м3
	29,403

	72
	бюджетным организациям
	тыс.м3
	1,671

	73
	прочим потребителям
	тыс.м3
	10,333


Таблица 2.3.

Общий водный баланс подачи и реализации воды в д. Буреть

	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	

	1
	Объем выработки воды
	тыс.м3
	5,81

	2
	Объем воды, полученной со стороны
	тыс.м3
	-

	3
	Пропущено через очистные сооружения
	
	4,856

	4
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.м3
	-

	5
	Объем отпуска в сеть
	тыс.м3
	4,856

	6
	Объем потерь воды
	тыс.м3
	0,954

	61
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	%
	-

	7
	Объем реализации воды всего, в том числе:
	тыс.м3
	4,856

	71
	населению
	тыс.м3
	4,313

	72
	бюджетным организациям
	тыс.м3
	0,542

	73
	прочим потребителям
	тыс.м3
	0,001


На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

· полезные расходы:

· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

· организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

- расходы на хоз. бытовые нужды.

· потери из водопроводных сетей:

· потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· скрытые утечки из водопроводных сетей;

· утечки из уплотнения сетевой арматуры;

· утечки через водопроводные колонки;

· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на

балансе абонентов до водомерных узлов.
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой поды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Тайтурского муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий -улучшения здоровья и качества жизни людей. 
 Строительство водопроводных сетей в Тайтурском МО не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду.  Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия: 

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов. 

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования; 

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Тайтурском муниципальном образовании не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.
Водоотведение

В Тайтурском муниципальном образовании централизованная система водоотведения существует только в п. Тайтурка. Протяжённость сетей канализации составляет 3,75 км. Канализационных очистных сооружений в посёлке нет. Стоки перекачиваются на очистные сооружения посёлка Средний. Для перекачки стоков в поселке имеются 3 канализационных насосных станции. Неблагоустроенное жильё, населённых пунктов Тайтурского муниципального образования, обустроено дворовыми туалетами и выгребными ямами. В посёлке Тайтурка 46 выгребных ям. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные насосные станции.

Общее количество поступающих стоков, в том числе проходящих через КОС р.п. Средний – 100,8 тыс. м3/год. 

Таблица 2.4.

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	2024 год

	
	
	
	

	1
	Принято сточных вод
	тыс.м3
	89,4

	2
	в т.ч. от собственных предприятий
	тыс.м3
	

	3
	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	

	4
	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям
	тыс.м3
	89,4

	5
	Объем реализации услуг всего, в т.ч.
	тыс.м3
	89,4

	51
	принято от других канализаций
	тыс.м3
	

	52
	населению
	тыс.м3
	50,6

	53
	бюджетным организациям 
	тыс.м3
	5,7

	54
	прочим потребителям
	тыс.м3
	33,1


В централизованной системе водоотведения р.п. Тайтурка невозможно выделить объемные показатели по технологическим зонам действия КНС, в связи с отсутствием приборов учета.

В населенных пунктах Тайтурского муниципального образования предусматривается канализование сточных вод в непроницаемые выгребы для вновь размещаемых объектов капитального строительства с последующим вывозом на очистные сооружения п. Средний.

За годы эксплуатации водоотводные трубы и выгребные ямы пришли в негодность, что требует капитального ремонта данных инженерных инфраструктур.
Принципами развития централизованной системы водоотведения Тайтурского муниципального образования являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В целях реализации схемы водоотведения Тайтурского муниципального образования до 2034 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

· реконструкция КНС;

· реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения;

· строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения новых абонентов;

· строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства. 

Теплоснабжение

Жилищный фонд Тайтурского городского поселения составляет 1936 ед., площадью 119,78 тыс. м2. Имеют централизованное теплоснабжение 16 ед. площадью 26,78 тыс. м2 из них 16 домов имеют этажность 2 и более этажа, имеют централизованное водоснабжение 100%.

Тепловую энергию на территории Тайтурского городского поселения вырабатывают 13 теплоисточников. 

В р.п. Тайтурка функционируют 6 теплоисточников из них 5 котельных работают на угле, 1 котельная на электроэнергии. Наиболее крупной является котельная №1 с установленной мощностью 8 Гкал/ч. В котельной установлены 4 котла КВВТшп. Наряду с котельной №1 функционируют: котельная №2 ст.Белая, котельная МЛПУ «Тайтурская участковая больница», котельная библиотеки, котельная ООО «ВРП Новотранс» - теплоисточники работают на угле. Котельная ЗАО «Иркутскагроснаб» работает на электроэнергии.

В д. Буреть действует 1 теплоисточник: котельная №3, теплоисточник работает на угле. В котельной установлены 3 котла КВм-0,6КБ, установленная мощность котельной 1,5 Гкал/ч.

В остальных населенных пунктах действуют мелкие локальные теплоисточники:

В с. Холмушино действуют 3 теплоисточника: котельная ФАП, котельная школы - работают на электроэнергии, котельная ДК – на угле.

В д. Кочерикова действуют 2 теплоисточника: котельная ДК - работает на угле, котельная ФАП -  в составе котельной ФАП: воздушные электрообогреватели, печное отопление.
Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Протяженность тепловых сетей в Тайтурском муниципальном образовании составляет 6,37 км, из них ветхие 1,35 км.  

Мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития коммунальных инфраструктур Тайтурского муниципального образования.
Для обеспечения теплоснабжения, в основном, предусматривалось расширение имеющихся котельных при одновременной модернизации оборудования. 

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Тайтурского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5
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С, продолжительность отопительного периода  240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36
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С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55
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С на одного жителя принята 120 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 2.5.
Таблица 2.5.
Расчетные тепловые нагрузки

	Номер

на

плане
	Наименование
	Тепловые

нагрузки Гкал/ч/МВт

	
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср
	∑ Q

	д. Кочерикова

	2-1
	Усадебная застройка 0,4 тыс м2 общей площади 
[image: image4.wmf]
	0,03

0,035
	
	0,005

0,006
	0,036

0,041

	2-2
	Усадебная застройка 0,6 тыс м2 общей площади 
[image: image5.wmf]
	0,045

0,053
	
	0,008

0,01
	0,053

0,062

	2-4
	Магазин 20 м2 торговой площади 
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	0,002

0,002
	
	
	0,002

0,002

	Итого
	
	0,077

0,089
	
	0,013

0,015
	0,091

0,105

	с. Холмушино

	3-2
	Усадебная застройка 1,4 тыс м2 общей площади
	0,105

0,123
	
	0,019

0,022
	0,124

0,145

	3-4
	Магазин 50 м2 торговой площади
	0,004

0,005
	0,005

0,006
	0,0005

0,0006
	0,009

0,011

	
	Предприятие общественного питания 20 мест
	0,011

0,013
	0,036

0,042
	0,02

0,023
	0,067

0,078

	Итого
	
	0,12

0,139
	0,041

0,047
	0,039

0,045
	0,2

0,232

	д. Буреть

	4-1
	Усадебная застройка 1,8 тыс м2 общей площади
	0,136

0,158
	
	0,025

0,029
	0,16

0,186

	4-5
	Спортивный зал 100 м2 площади пола
	0,031

0,036
	0,058

0,067
	0,015

0,018
	0,104

0,121

	4-6
	Магазин 60 м2 торговой площади
	0,005

0,006
	0,006

0,007
	0,0007

0,0008
	0,011

0,013

	
	Предприятие общественного питания 30 мест
	0,017

0,019
	0,054

0,063
	0,03

0,035
	0,101

0,117

	
	Предприятия непосредственного

бытового обслуживания 3 рабочих места
	0,008

0,009
	0,016

0,019
	0,006

0,007
	0,03

0,035

	Итого
	
	0,197

0,229
	0,134

0,155
	0,076

0,089
	0,406

0,472

	р.п. Тайтурка

	1-1
	Усадебная застройка 1,5 тыс м2 общей площади
	0,113

0,131
	
	0,02

0,024
	0,133

0,155

	1-2
	Усадебная застройка 3 тыс м2 общей площади
	0,226

0,263
	
	0,041

0,048
	0,267

0,31

	1-3
	Усадебная застройка 8,5 тыс м2 общей площади
	0,64

0,744
	
	0,116

0,135
	0,756

0,879

	1-7
	Школа 200 мест
	0,098

0,114
	0,149

0,173
	0,06

0,07
	0,307

0,357

	1-8
	Стационар 50 коек
	0,24

0,279
	0,333

0,388
	0,105

0,122
	0,678

0,789

	1-34
	Поликлиника 100 посещений в смену
	0,061

0,071
	0,058

0,067
	0,04

0,047
	0,159

0,167

	
	
	
	
	
	

	1-13
	Клуб 250 мест
	0,082

0,095
	0,073

0,085
	0,009

0,01
	0,164

0,191

	
	Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади
	0,024

0,028
	0,029

0,034
	0,0033

0,0038
	0,056

0,065

	
	Предприятие общественного питания 50 мест
	0,028

0,032
	0,09

0,104
	0,05

0,058
	0,168

0,195

	
	Предприятия непосредственного

бытового обслуживания 25 рабочих мест
	0,064

0,075
	0,134

0,156
	0,05

0,058
	0,248

0,289

	
	Гостиница 40 мест
	0,047

0,054
	0,05

0,058
	0,034

0,04
	0,131

0,152

	1-15
	Магазин 100 м2 торговой площади
	0,008

0,009
	0,01

0,011
	0,0011

0,0013
	0,019

0,022

	
	Предприятие общественного питания 50 мест
	0,028

0,032
	0,09

0,104
	0,05

0,058
	0,168

0,195

	1-16
	Магазин 75 м2 торговой площади
	0,006

0,007
	0,007

0,008
	0,0008

0,0009
	0,014

0,016

	
	Предприятие общественного питания 20 мест
	0,011

0,013
	0,036

0,042
	0,02

0,023
	0,067

0,078

	Итого
	
	1,678

1,951
	1,068

1,242
	0,608

0,707
	3,354

3,9

	Итого на первую очередь строительства
	2,072

2,409
	1,243

1,445
	0,736

0,855
	4,051

4,711


д.Кочерикова, с.Холмушино
Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок д. Кочерикова составит на расчетный срок 0,143 Гкал/ч/0,166 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,091 Гкал/ч/0,105 Мвт, с.Холмушино - на расчетный срок 0,289 Гкал/ч/0,336 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,2 Гкал/ч/0,232.

Перспективная застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Суммарная тепловая нагрузка перспективных объектов соцкультбыта незначительна и составит на расчетный срок 0,078 Гкал/ч/0,09 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,078 Гкал/ч/0,09 Мвт.

Теплопотребность перспективных объектов предлагается обеспечить установкой индивидуальных источников тепла.

д.Буреть
Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок составит на расчетный срок 0,67 Гкал/ч/0,779 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,406 Гкал/ч/0,472 Мвт.

В настоящее время котельная №3 не имеет резерва тепловой мощности. Для покрытия тепловых нагрузок перспективных объектов 4-5, 4-6 и 4-11 проектом предлагается устройство групповой котельной на твердом топливе на первую очередь строительства, на расчетную тепловую нагрузку 0,296 Гкал/ч/0,344 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,246 Гкал/ч/0,286 Мвт.  Теплопотребность объектов 4-7 и 4-4, планируемых на расчетный срок строительства, составит 0,043 Гкал/ч/0,05 Мвт, проектом предлагается обеспечить эти объекты тепловой энергией установкой индивидуальных теплогенераторов. Прирост теплопотребности проектируемой жилой застройки усадебного типа предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов.

р.п.Тайтурка
Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок составит на расчетный срок 6,779 Гкал/ч/7,883 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 3,354 Гкал/ч/3,9 Мвт.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки объекта 1-8 на первую очередь строительства потребуется реконструкция котельной МЛПУ «Тайтурская участковая больница» с увеличением отпуска тепла на 0,678 Гкал/ч/ 0,788 Мвт. Устройство групповой котельной на первую очередь строительства предлагается для обеспечения теплом перспективных объектов 1-7 и 1-15, расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,494 Гкал/ч/0,574 Мвт, котельная предлагается на твердом топливе. Теплообеспечение первоочередных объектов 1-13 и 1-34 с расчетной тепловой нагрузкой 0,945 Гкал/ч/ 1,099 Мвт предусматривается от существующей котельной №1 с использованием резерва тепловой мощности источника.

Таким образом, основные проблемы тепловых сетей сводятся к:

- низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования;

- разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

- разборку теплоносителя на нужды ГВС.

Согласно корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз» в 2014-2015 году ожидалось строительство магистрального газопровода Саянск-Ангарск-Иркутск и газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское. Схемой намечается газификация р.п. Тайтурка от газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское строительством межпоселкого газопровода ГРС Усолье-Сибирское – Тайтурка в 2016 году. В связи с этим теплообеспечение перспективных объектов на расчетный срок строительства предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе. Также на перспективу представляется целесообразным перевод теплоисточников, работающих на твердом топливе, на газ. 

Обеспечение теплом перспективных объектов соцкультбыта, находящихся на значительном удалении друг от друга и имеющих небольшие тепловые нагрузки, а также перспективной жилой застройки предусматривается установкой индивидуальных теплогенераторов, в том числе работающих на природном газе.
Газоснабжение

1. Существующее состояние

В Тайтурском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

2. Проектное предложен
Согласно корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, выполненной ОАО «Газпром Промгаз» в 2014-2015 году ожидалось строительство магистрального газопровода Саянск-Ангарск-Иркутск и газораспределительной станции (ГРС) Усолье-Сибирское. 

Схемой намечается газификация всех населенных пунктов Тайтурского муниципального образования. Для этого в 2016 году намечалось строительство межпоселкового газопровода ГРС Усолье-Сибирское – Тайтурка протяженностью 2,58 км. Суммарный расход газа, учтённый в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области, для населенных пунктов Тайтурского муниципального образования составляет 4440,0 м3/час. Расходы потребления газа и технические характеристики системы газоснабжения следует уточнить на последующих стадиях проектирования, после актуализации Схемы газификации.

Электроснабжение

1. Существующее состояние

Электроснабжение Тайтурского муниципального образования осуществляется ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети». 

Со стороны филиала ИЭСК «Центральные электрические сети» электроснабжение Тайтурского МО осуществляется от ПС35 кВ Сосновка по ВЛ 10 кВ ПС Сосновка- ПС Тайтурка.  

Источниками электроснабжения Тайтурского МО являются ПС «Тайтурка» 35/10кВ и ПС «Буреть» 35/10 кВ. ПС «Буреть» получает питание от ПС «Белореченская» по двухцепной воздушной линии (ВЛ) 35кВ.  ПС «Тайтурка» получает питание от ВЛ 35кВ ПС «Белореченская» - ПС «Мальта». 

Электроснабжение р.п. Тайтурка осуществляется от ПС «Тайтурка», электроснабжение д. Кочерикова и д. Буреть – от ПС «Буреть», а электроснабжение с. Холмушино осуществляется от ПС «Половина», расположенной за границами рассматриваемой территории в Мишелевском МО. 

Данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 2.6 

Таблица 2.6.
Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Тайтурского муниципального образования

	№

п.п
	Наименование ПС
	Система

напряжений

кВ
	Кол-во и установленная

мощность

трансформаторов

МВА
	Загрузка ПС, МВт

	
	
	
	
	Всего по ПС
	На
шинах 10кВ

	1
	Буреть
	35/10
	2х2,5
	2,09
	2,09

	2
	Тайтурка
	35/10
	2х6,3
	4,91
	4,91

	
	Итого по ПС
	
	
	
	7,00

	
	Итого по ПС с Км=0,95
	
	
	
	6,65


Из таблицы 2.6. видно, что ПС «Буреть» и ПС «Тайтурка» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме. К данным подстанциям возможно подключение дополнительных нагрузок. 

По территории Тайтурского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше: 

ВЛ 500кВ УПК «Тыреть» - ПС «Иркутская»; 

ВЛ 220кВ ПС «Иркутская» - ПС «Лесная»; 

ВЛ 110кВ ТЭЦ№11 - ПС «Мальта»; 

ВЛ 35 кВ ПС Белореченская - ПС Буреть ц.А, ц.Б; ВЛ 35 кВ ПС Белореченская - ПС Тайтурка. 
Электрические сети 35-500 кВ, проходящие по территории Тайтурского МО, выполнены воздушными двухцепными.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Тайтурском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Таблица 2.7.
Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

	№№

п.п.
	Период
	Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт
	Прирост нагрузок к существующему положению

	
	
	
	МВт
	%

	1
	Существующее положение
	7,00
	
	

	2
	Первая очередь
	9,70
	2,70
	38,6

	3
	Расчетный срок
	11,01
	4,01
	57,3


При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Тайтурском МО на расчетный срок cоставит 58 353 МВт/ч в год. При численности населения данного района 6,7 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 8 709 кВт/ч на человека в год.
Таблица 2.8.
Расчетные электрические нагрузки жилищного строительства и объектов социального, культурного и бытового назначения на 1 очередь строительства

	Номер на плане
	Наименование
	Электрические

нагрузки, кВт

	р.п. Тайтурка

	1-1
	Усадебная застройка 1,5 тыс. м2 общей площади [image: image7.wmf]
	28

	1-2
	Усадебная застройка 3,0 тыс. м2 общей площади [image: image8.wmf]
	55

	1-3
	Усадебная застройка 8,5 тыс. м2 общей площади [image: image9.wmf]
	156

	1-7
	Общеобразовательная школа 200 мест
	50

	1-8
	Стационар 50 коек
	82

	1-10
	Спортивные сооружения 0,5 га общей площади
	5

	1-11
	Спортивные сооружения 1,5 га общей площади
	15

	1-13
	Клуб 250 мест
	115

	
	Рыночный комплекс 300 м2 торговой площади
	70

	
	Гостиница 40 мест
	18

	
	Предприятие общественного питания 50 мест
	52

	
	Предприятия непосредственного 

бытового обслуживания 25 рабочих места
	38

	1-15
	Магазин 100 м2 торговой площади
	25

	
	Предприятие общественного питания 50 мест
	52

	1-16
	Магазин 75 м2 торговой площади
	19

	
	Предприятие общественного питания 20 мест
	21

	1-34
	Поликлиника 100 посещений в смену
	55

	
	Молочная кухня 255 тыс. порций в сутки
	10

	д. Кочерикова

	2-1
	Усадебная застройка 0,4 тыс. м2 общей площади
	4

	2-2
	Усадебная застройка 0,6 тыс. м2 общей площади
	11

	2-4
	Магазин 20 м2 торговой площади
	5

	2-5
	Спортивные сооружения 0,3 га общей площади
	3

	с. Холмушино

	3-2
	Усадебная застройка 1,4 тыс. м2 общей площади
	26

	3-3
	Спортивные сооружения 0,5 га общей площади
	5

	3-4
	Магазин 50 м2 торговой площади
	13

	
	Предприятие общественного питания 20 мест
	21

	д. Буреть

	4-1
	Усадебная застройка 1,8 тыс. м2 общей площади
	33

	4-5
	Спортивные залы 100 м2 площади пола
	10

	
	Спортивные сооружения 0,6 га общей площади
	6

	4-6
	Магазин 60 м2 торговой площади
	15

	
	Предприятие общественного питания 30 мест
	31

	
	Предприятия непосредственного 

бытового обслуживания 25 рабочих места
	5

	Итого
	
	1 054


Проектируемые объекты электроснабжения

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Тайтурском муниципальном образовании, строительства новых и реконструкции существующих источников электроснабжения не потребуется, поскольку ПС «Тайтурка» и ПС «Буреть» обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

Проектируемый рост нагрузок на источниках электроснабжения представлен в таблице 2.9
Таблица 2.9.
Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

	Наименование ПС
	Система напряжений кВ
	Мощность

трансформаторов,

МВА
	Совмещенный максимум нагрузок

на шинах ПС*, МВт

	
	
	
	существ. (2025 г.)
	1 очередь 

(2029 г.)
	р. срок 

(2034 г.)

	
	
	2025г
	2034г
	на шинах 10кВ
	прирост
	на шинах 10кВ
	прирост
	на шинах 10кВ

	Буреть
	35/10
	2х2,5
	2х2,5
	2,09
	0,365
	2,455
	0,371
	2,826

	Тайтурка
	35/10
	2х6,3
	2х6,3
	4,91
	2,088
	6,998
	0,780
	7,778

	Итого по ПС
	
	
	
	7,00
	
	9,453
	
	10,604

	Итого по ПС с Км=0,95
	
	
	
	6,65
	
	8,98
	
	10,074


* - Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС не учитывает нагрузки с. Холмушино. Электроснабжение данного населенного пункта предполагается от ПС «Половина», находящейся за границами Тайтурского МО. Электрические нагрузки, планируемые на расчетный срок в с. Холмушино (351 кВт), должны быть учтены при рассмотрении Мишелёвского МО на шинах ПС «Половина».

Поставщиками электрической энергии для нужд абонентов Тайтурского муниципального образования служат энергосбытовые компании ГУЭП «Облкоммунэнерго» и «Центральные электрические сети» г. Ангарск. В общей сложности на территории ТМО находится 12 ТП, обслуживаемых Усольским отделением ГУЭП «Облкоммунэнерго» и 7 ТП, обслуживаемых ОАО «Иркутская электросетевая компания». В настоящее время в Мальтинском муниципальном образовании остро стоит проблема обеспечения населения качественным электроснабжением, на вводах потребителей отмечается низкое напряжение от 180 В и ниже. 

Причина создавшейся ситуации – увеличение нагрузки потребителей до величин, превышающих пропускную способность электрических сетей и мощность установленного оборудования на фоне высокого износа оборудования электрических сетей. По укрупненным расчетам потребность в финансовых средствах составляет 35 млн. рублей. Инвестиционные программы вследствие действующих ограничений повышения тарифов (не более 15 % в год) не работают должным образом.

 Пути решения проблемы:

1. Сокращение непроизводительных потерь (неучтенной эл. энергии) в электрических сетях. Непроизводительные потери составляют 9 % от общего потребления. Снижение потерь – это источник финансирования капитальных и текущих затрат ремонта электрических сетей. Согласно 261- ФЗ все потребители до 1 июля 2012 года обязаны установить приборы учета. Таким образом сетевая организация получает узаконенный механизм контроля баланса между отпуском и потреблением электрической энергии.

2. Реконструкция электрических сетей через технологическое присоединение с целью увеличения мощности подстанций, увеличения пропускной способности линии передач (увеличения сечения проводов).

Данную работу необходимо проводить комплексно и организовать взаимодействие между администрацией и филиалом УП АЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Повышение напряжения в сетях даст прирост потребления, поэтому необходимо предусмотреть резервы мощности линий электрических передач.

Утилизация твердых бытовых отходов
На территории поселения осуществляет деятельность по обращению с отходами региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск». 

Ежегодно на территории Тайтурского городского поселения образуется около 5,8 тыс. куб. м/год ТКО (согласно письму ООО «РТ-НЭО Иркутск» № БПСТ3808/22и от 23.03.2022). Объем образования ТКО складывается из трех основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций, промпредприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих). 
Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется в соответствии с маршрутными графиками.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29.12.2017 года № 43-мпр в действующей редакции, на территории поселения несанкционированные свалки отсутствуют.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы  
В данном направлении проведена определенная работа, в частности администрацией Тайтурского муниципального образования в рамках реализации 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 года была разработана и утверждена Подрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2020-2024 годы.
В соответствии со схемой территориального планирования     определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2034 года.
Таблица 3.10.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

	МЕРОПРИЯТИЯ
	ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
	РАСЧЕТНЫЙ СРОК

	1
	
	2

	Объекты инженерной инфраструктуры
	
	

	Электроснабжение
	- 
	- 

	
	
	

	Теплоснабжение
	в р.п. Тайтурка: 

- Устройство индивидуальных теплогенераторов; 

- Устройство групповой котельной с расчетной тепловой нагрузкой 0,494 Гкал/ч/0,574 Мвт; 

- Реконструкция котельной МЛПУ «Тайтурская участковая больница»;

- Реконструкция тепловыхсетей с 2d 70 на 2d 125 72м, с 2d 50 на 2d 70 140м;
	в р.п. Тайтурка: 

- Устройство индивидуальных теплогенераторов, 



	
	в д.Буреть

- Устройство индивидуальных теплогенераторов; 

- Устройство групповой котельной с расчетной тепловой нагрузкой 0,296 Гкал/ч/0,344 Мвт.;
	в д.Буреть:

- Устройство индивидуальных теплогенераторов; 



	
	в с.Холмушино:

- Устройство индивидуальных теплогенераторов; 
	в с.Холмушино:

- Устройство индивидуальных теплогенераторов; 

	
	д.Кочерикова:

- Устройство индивидуальных теплогенераторов;
	д.Кочерикова:

- Устройство индивидуальных теплогенераторов;

	Газоснабжение
	-
	-

	Водоснабжение
	в р.п. Тайтурка: 

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм. - протяженностью 3,88 км;


	в р.п. Тайтурка: 

- Строительство резервуаров чистой воды – 600 м3- 2шт.;

- Строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью – 3 тыс. м3/сут- 1 шт.;

- Строительство водозаборных сооружений, производительностью – 3 тыс. м3/сут – 1 шт.;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм. - протяженностью 2,65 км;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм- протяженностью 0,41 км;

- Реконструкция магистральных сетей водоснабжения, 2Ду200 мм протяженностью 0,27 км;

	
	село Холмушино:

Строительство водозаборной скважины– 1 шт.;
	

	Канализация
	Устройство непроницаемых выгребов;
	Устройство непроницаемых выгребов;

	Ливневая канализация
	Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом);
	Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки (протяженность определяется проектом);

	Инженерная подготовка
	в р.п. Тайтурка: 

- строительство защитных дамб, общей протяженностью 5,9 км;

с. Холмушино:

- строительство защитных дамб, общей протяженностью – 3,4 км;
	 


Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
      Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Тайтурского муниципального образования в качественных коммунальных услугах: 

   - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса; 

    - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

    - доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса); 

    - эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. 

        В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 4.11.
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	Базовый показатель, 2024 год
	22028
	22030
	22044

	1.
	Показатели качества воды
	
	
	
	

	11.
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	100
	00
	00
	00

	12.
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	100
	00
	00
	00

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	

	21.
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	ед./ 100км.
	-
	--
	--
	--

	22.
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	23
	119
	115
	88

	3
	Показатель качества обслуживания абонентов
	
	
	
	

	31.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	99
	999
	999
	999

	4
	Показатель эффективности использования ресурсов
	
	
	
	

	41.
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	-
	--
	--
	--

	42.
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	17
	440
	770
	995

	43.
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку воды
	кВт/ час/м3
	0,7
	00,4
	00,4
	00,4


В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 4.12.

	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель, 2025 год
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2028
	22030
	2034

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	

	11.
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	ед./ 100км
	н/д
	н/д
	нн/д
	н/д

	12.
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	н/д
	н/д
	нн/д
	н/д

	2
	Показатель качества обслуживания абонентов
	
	
	
	
	

	21.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	99
	999
	99

	3
	Показатель качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	31.
	Доля хозяйственно- бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	100
	100
	1100
	100

	4
	Показатель эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	

	41.
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт/ час/м3
	0,8
	0,7
	00,5
	0,5


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении
         Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Тайтурского муниципального образования показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению. 

          Модернизация системы водоснабжения обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий, приведенных в таблице 5.13. 
Таблица 5.13.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Диаметр, мм
	Длинна, м
	Способ оценки
	Стоимость, тыс.руб.
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	
	2025-2028гг
	2029-2034гг

	11
	Строительство комплекса водозаборных сооружений в р.п. Тайтурка, производительностью 500 м3/сут. (включает в себя насосные станции 1-го и 2-го подъема, ВОС, РЧВ).
	-
	-
	объекты-аналоги
	50000
	50000
	-

	22
	Строительство блочно-модульной станция водоподготовки, производительностью 50 м3/сутки в д. Буреть
	-
	-
	объекты-аналоги
	8000
	8000
	-

	33
	Строительство магистральных участков водовода для подключения перспективных абонентов в р.п. Тайтурка и д. Буреть
	100
	1150
	НЦС* 14-2012
	1334
	-
	1334

	44
	Строительство кольцевых участков водовода в р.п. Тайтурка
	100
	860
	НЦС* 14-2012
	998
	-
	998

	55
	Реконструкция сетей водоснабжения
	-
	2000
	ПКР**
	5000
	2000
	3000

	Итого:
	65332
	60000
	5332


НЦС* - Государственные укрупненные нормативы цены строительства.

ПКР** - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2025-2034 гг.
Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет реконструкций канализационных насосных станций системы водоотведения, проведения поэтапных капитальных ремонтов с заменой сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования. 

             Модернизация системы водоотведения обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий, приведенных в таблице 5.14. 

Таблица 5.14.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Диаметр, мм
	Длинна, м
	Способ оценки
	Стоимость, тыс.руб.
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	
	2025-2028г.г
	22029-2034г.г

	1
	Реконструкция канализационных насосных станций
	-
	-
	объекты-аналоги
	1500
	500
	11000

	2
	Строительство самотечных участков сетей водоотведения для подключения новых абонентов
	100
	600
	НЦС* 14-2012
	746
	-
	7746

	3
	Чистка и капитальный ремонт канализационных колодцев
	-
	-
	ПКР**
	500
	500
	--

	4
	Замена самотечных сетей водоотведения
	-
	-
	ПКР**
	4000
	4000
	--

	Итого:
	6746
	5000
	11746


НЦС* - Государственные укрупненные нормативы цены строительства.

ПКР** - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2025-2034 гг.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
        Анализ состояния системы теплоснабжения Тайтурского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но после модернизации работает стабильно и безаварийно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.
Раздел 6. Источник инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Водоснабжение 

Организация, оказывающая услугу: ООО ресурсно-снабжающая организация «СК Белая». 

В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 08 апреля 2024г. №79-60-спр.

Таблица 6.15.

	№ п/п
	Категория абонентов
	Период действия с 11.04.2024 по 30.06.2024
	Период действия с 01.07.2024 по 31.12.2024

	1.
	д. Буреть ТМО
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	65,11
	65,11

	
	Население (с учетом НДС)
	24,54
	26,99

	2.
	ст.Белая
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	65,11
	65,11

	
	Население (с учетом НДС)
	27,34
	30,07

	3.
	р.п. Тайтурка ТМО
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	65,11
	65,11

	
	Население (с учетом НДС)
	27,34
	30,07


* Налогом на добавленную стоимость не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации).

Водоотведение

Организация, оказывающая услугу: ООО ресурсно-снабжающая организация «СК Белая». 

В соответствии с постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 22.12.2023г. № 396
Таблица 6.17.

	№ п/п
	Категория абонентов
	Период действия с 01.01.2024 по 30.06.2024
	Период действия с 01.07.2024 по 31.12.2024

	1.
	д. Буреть ТМО
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	-
	-

	
	Население (с учетом НДС)
	-
	-

	2.
	ст.Белая
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	158,30
	158,30

	
	Население (с учетом НДС)
	80,24
	80,24

	3.
	р.п. Тайтурка ТМО
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	158,30
	158,30

	
	Население (с учетом НДС)
	88,26
	88,26


* Налогом на добавленную стоимость не облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации).

Теплоснабжение

Организация, оказывающая услугу: ООО ресурсно-снабжающая организация «СК Белая». 

В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 28 марта 2024г. №79-56-спр.

Таблица 6.18.

	№ п/п
	Категория абонентов
	Период действия с 01.04.2024 по 30.06.2024
	Период действия с 01.07.2024

	1.
	д. Буреть ТМО
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	8879,80
	8879,80

	
	Население (с учетом НДС)
	4583,47
	5143,24

	2.
	ст.Белая
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	8954,42
	8954,42

	
	Население (с учетом НДС)
	3569,89
	3944,72

	3.
	р.п. Тайтурка ТМО
	
	

	
	Прочие потребители (без учета НДС)
	3842,88
	3842,88

	
	Население (с учетом НДС)
	1736,17
	1918,46


Содержание и ремонт жилых помещений 

Организация, оказывающая услугу: ООО «УК ДЭЛЭЙН»

В соответствии с постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 10.01.2019 № 1
Таблица 6.19.

	№ п/п
	Наименование по степени благоустройства
	Плата за содержание и ремонт жилого фонда, руб./ кв.м.

	
	р.п. Тайтурка ТМО
	

	1.
	Многоквартирные дома с полным благоустройством
	17,35

	2.
	Многоквартирные дома  с полным  и не полным благоустройством (с системой канализации) 
	14,39

	3.
	Многоквартирные дома с полным благоустройством (аварийный жилой фонд)
	16,41

	4.
	Коттеджи 
	6,24

	4.
	Неблагоустроенные дома
	10,58

	5.
	Многоквартирные дома с полным и неполным благоустройством (без системы канализации)
	13,68

	
	д. Буреть ТМО
	

	  6.
	Многоквартирные дома с полным благоустройством (без централизованной канализации)
	21,49


7. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

         Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы. Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

      Ответственными за реализацию Программы является администрация муниципального образования, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой.

        Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем. Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в администрацию муниципального образования необходимые сведения для координации исполнения программных мероприятий.

          Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Тайтурского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

          Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Тайтурского муниципального образования.

         Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Тайтурского муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы городского поселения в рамках своих полномочий.

        Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу. Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации Тайтурского муниципального образования. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
Таблица 7.20.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Тайтурского муниципального образования на период 2025-2034гг.
	№ п/п
	Наименование  мероприятия
	Цель мероприятия
	Объемы финансирования,

млн.руб.

	Реконструкция системы теплоснабжения:

	
	ТС "Центральная"
	
	

	1
	Капитальный ремонт котлов КВм-2.5 (по одному котлу в год)
	
	9,0

	2
	Замена сетевого и подпиточного насоса
	Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	0,4



	3
	Замена дымососа ДН 9 1500
	Повышение надежности работы системы теплоснабжения
	0,25

	4
	Капитальный ремонт газоходов
	Повышение надежности работы системы теплоснабжения
	0,85

	5
	Восстановление 2-х контурной схемы работы котельной (демонтаж и монтаж оборудования, ремонт и установка пластинчатых ВВП, задействование установка насосной группы котлов, восстановление системы комплесон на 1-м контуре, регулировка тепловой схемы работы котельной)
	
	2,4

	6
	Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и доведения качества подпиточной воды до нормативных показателей, предъявляемых к подпиточной воде водогрейных котлов и тепловых сетей. Капитальный ремонт газоходов
	
	1,8

	77
	Режимная наладка котлов
	
	0,4

	
	Режимная наладка тепловой схемы котельной
	
	0,1

	
	Перекладка участков с заниженной пропускной способностью
	
	4,0

	
	Установка регулирующих клапанов у потребителей с завышенным сетевым расходом
	
	1,5

	
	Наладка режимов работы теплосетей
	
	0,3

	
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	
	2,47

	
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	
	8,49

	
	Замена, восстановление изоляции
	
	0,8

	
	Замена запорно-регулирующей арматуры
	
	0,5

	
	ТС "Белая"
	
	

	
	Капитальный ремонт (замена) котла
	
	0,65

	
	Замена сетевого насоса К 20/30
	
	0,70

	
	Замена дымососа ДН-6.3-1000
	
	0,15

	
	Замена дымовой трубы
	
	0,80

	
	Ремонт емкости запаса холодной воды
	
	0,50

	
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	
	0,10

	
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	
	0,0

	
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	
	0,0

	
	Наладка режимов работы теплосетей
	
	0,30

	
	ТС "Пролетарская"
	
	

	
	Капитальный ремонт (замена) котла КВр-0.3
	
	0,45

	
	Установка 2-го сетевого насоса, К 8/18
	
	0,50

	
	Замена дымососа ДН 6.3/1500
	
	0,15

	
	Замена дымовой трубы
	
	0,80

	
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	
	0,50

	
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	
	0,0

	
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	
	0,0

	
	ТС "Буреть"
	
	

	
	Замена дымососа ДН 9 1000
	
	0,20

	
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	
	0,8

	
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	
	0,0

	
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	
	0,0

	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	

	Реконструкция системы водоснабжения:

	5
	Текущий ремонт водопроводных сетей по адресу: Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Тайтурка
	Снижение  потерь при передаче воды, повышение надежности и качества водоснабжения
	3,0

	6
	Строительство очистных сооружений водонапорной башни д.Буреть
	_//_
	2,0

	  7
	Строительство резервуара чистой воды п.Тайтурка
	_//_
	3,0

	8
	Строительство водопроводных очистительных сооружений, производительностью – 3 тыс.м3/сут с изготовлением ПСД в р.п.Тайтурка
	_//_
	3,5

	9
	Реконструкция водозаборной скважины в с.Холмушино 
	
	0,5

	10
	Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой водоразборных колонок в д.Кочерикова с изготовлением ПСД
	
	1,5

	11
	Разработка проекта зоны санитарной защиты водозаборных скважин д.Буреть
	
	0,05

	
	ИТОГО:
	
	

	Реконструкция системы водоотведения:

	12
	Текущий ремонт оборудования КНС-2, КНС-3 по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка 
	Снижение расхода электроэнергии
	0,87

	13
	Капитальный ремонт участка ВО по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка 
	повышение надежности и качества водоотведения
	0,58

	
	ИТОГО:
	
	

	
	ИТОГО по МО:
	
	


Таблица 7.21.

Динамика целевых показателей

	NN
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Значение целевых показателей, в т.ч. по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Удельный    вес    площади жилищного фонда,
оборудованной:             
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Центральным отоплением
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	3
	Водоснабжением
	%
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	4
	Водоотведением
	%
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	5
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58
	18,58

	6
	Количество аварий на сетях водоснабжения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Протяженность канализационных сетей
	км
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75

	8
	Протяженность тепловых сетей
	км
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954
	6,954

	9
	Количество аварий на сетях теплоснабжения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Потери в сетях теплоснабжения
	%
	40
	40
	37
	35
	30
	27
	25
	20
	17
	15
	12
	12

	11
	Протяженность распределительных ЛЭП
	км
	1208
	1208
	1243
	1278
	1343
	1429
	1515
	1601
	1687
	1773
	1859
	1946
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