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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Правила землепользования и застройки Черемховского муниципального образования Черемховского района Иркутской области (далее – Правила застройки) являются нормативным правовым актом муниципального образования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и нормативными правовыми актами муниципального образования.
Правила застройки разработаны с учётом Генерального плана Черемховского муниципального образования, и являются результатом градостроительного зонирования территории муниципального образования.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Черемховского муниципального образования Черемховского района Иркутской области вносились в графической части генерального плана увеличения земель промышленности в территориальную зону ПЗ-1. «Производственные зоны», реестровый номер 38:20-7.122, согласно лицензиям выданные организации ООО «Разрез Черемховуголь», на месторождение каменного угля Северный1 –ИРК01775ТЭ и Северный5-ИРК03743ТЭ действительные до 2332 г.  и исключение зоны санитарной охраны источника водоснабжения расположенной с. Рысево, пер. Садовый, ул. Российская так как санитарная зона в документах градостроительного зонирования нанесена неверно (объекты водоснабжения на данной территории отсутствуют).
Так же согласно действующего классификатора  видов разрешенного использования Приказ Росреестра от 24.12.2024 г. № П/0426/24 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412» внесены изменения в правила землепользования и застройки в части наименования разрешенного использования в территориальной зоне ПЗ-1. Производственные зоны и ПЗ-3. Зоны транспортной инфраструктуры.


ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
                   2)карту градостроительного зонирования;
                  3) градостроительные регламенты
Правила застройки разработаны на основе Генерального плана муниципального образования, и не должны ему противоречить. Допускается конкретизация Правилами застройки положений указанного Генерального плана, но с обязательным учётом функционального зонирования территории.
В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план муниципального образования, соответствующие изменения вносятся в Правила застройки.

Целями Правил застройки являются:
· создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
· создание условий для планировки территории муниципального образования;
· обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
  -создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем                                  предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные понятия
1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;
2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
               5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение; 
                   6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
               7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
               8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
               9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
              10)объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
           10.1) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
               11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые   (изменяемые,   вновь   образуемые)   границы   территорий   общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;
                12)территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
	         13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
	        14)реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
   15)объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области  обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации;
        16)парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
               17)машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;
      18)объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Раздел 1. Общие положения

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:
· подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
· утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
· утверждение правил землепользования и застройки поселений.


Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:
· о	регулировании	землепользования	и	застройки	органами	местного самоуправления;
· об  изменении  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
· о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
· о  проведении  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  по вопросам землепользования и застройки;
· о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
· о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

1.1 Подготовка правил землепользования и застройки
	Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки:
1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям территорий поселений, городских округов с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, городских округов.
2. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться в случае планирования застройки таких территорий.
3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся.
4. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения, городского округа или межселенной территории либо к различным частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ.
Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки:
Основаниями  для  рассмотрения  главой  местной  администрации  вопроса  о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
· несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;
· поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
· несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
· несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
· установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.
Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
· федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
· органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
· органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;
· физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
  В случае если правилами землепользования и застройки не обеспечена возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
Глава поселения обеспечивают внесение	изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения требования. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае однократного изменения	видов	разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом	для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных		предельных параметров	разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного	 изменения одного или	нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных  градостроительным регламентом для  конкретной  территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка заключения комиссии не требуются.
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.
Глава местной администрации с учетом  рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, может быть обжаловано главой местной администрации в суд.
Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления    органом    местного    самоуправления    в    исполнительный    орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
В случае поступления требования, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия, оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием.
[bookmark: 1.2_Комиссия_по_землепользованию_и_застр]1.2 Комиссия по землепользованию и застройке
Комиссия по землепользованию и застройке Черемховского муниципального образования (далее - Комиссия) создана в  целях обеспечения применения и реализации Правил землепользования и застройки, а также организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Думы Черемховского района и администрации муниципального образования.

Статус и состав Комиссии:
· Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Мэре Черемховского района;
· Комиссия создается и прекращает свою деятельность постановлением администрации Черемховского района; Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии;
· Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе и обладают правом голоса;
· Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Черемховского района.

Функции и полномочия Комиссии:
обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности, а именно:
· по проекту правил землепользования и застройки;
· по вопросам внесения изменений и дополнений в правила землепользования и застройки;
· по проектам планировки территории;
· по проектам межевания территории;
· по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства;
· по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
· по вопросам внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципальных образований Черемховского района;
· по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования;
· обеспечивает рассмотрение проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности                                     Комиссия имеет право:
осуществлять мероприятия, принимать решения с учетом требований действующего законодательства,  направленные на реализацию полномочий по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и реализации правил землепользования и застройки,  по организации и проведению публичных слушаний по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
· определять перечень необходимых мероприятий в целях организации и проведения     публичных     слушаний     по     вопросам     компетенции     Комиссии;
· запрашивать в установленном порядке у государственных, муниципальных органов и организаций, у специализированных организаций заключения, иные документы и материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях (в том числе проводимых в форме публичных слушаний) вопросам;
· инициировать создание согласительных комиссий с привлечением экспертов в целях досудебного урегулирования конфликтных ситуаций по вопросам землепользования и застройки при применении и реализации правил землепользования и застройки;
· привлекать специалистов, независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций;
-публиковать материалы о своей деятельности, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации Черемховского района;
· в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки направлять председателю Комиссии соответствующие предложения по выполнению работ, подводить итоги выполненных работ;
· осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и их применении по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
· готовить рекомендации по вопросам внесения изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Порядок проведения заседаний Комиссии
· заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, с учетом сроков, предусмотренных действующим законодательством.
Комиссия принимает решения в форме заключений. Заседания Комиссии являются открытыми;
· Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в форме публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в порядке утвержденном постановлением администрации Черемховского района;
· члены Комиссии уведомляются за три дня о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии;
· заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель председателя. В случае отсутствия председателя Комиссии и его заместителя, заседание ведет член Комиссии, уполномоченный на это решением председателя Комиссии;
· комиссия правомочна принимать решения при наличии кворума не менее 50 процентов от общего числа членов Комиссии;
· члены Комиссии участвуют в заседаниях лично;
· комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев;
· на заседания Комиссии по приглашению председателя Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и их представители. В обязательном порядке приглашаются физические и юридические лица, в отношении прав которых на земельные участки и объекты капитального строительства, подготавливаются соответствующие рекомендации;
· комиссия подотчетна Мэру Черемховского района.


Принятие решений Комиссией
· решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии, либо председательствующего на заседании является решающим;
· при несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания;
итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии. К протоколу могут прилагаться документы, связанные с темой заседания. Решения публичных слушаний публикуется в установленном законодательством порядке;
- комиссия по результатам заседаний издает заключение за подписью председателя Комиссии, либо исполняющего его обязанности;
- рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее компетенцию, направляются мэру Черемховского  района для принятия соответствующих решений.
Согласно пункту 20 статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления      о      соответствии      или      несоответствии      построенных      или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом и другими федеральными законами.
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории   земельных   участков   и   (или)   расположенных   на   них   объектов капитального  строительства,  а  также  правообладатели  помещений,  являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из  следующих этапов:
· оповещение о начале общественных обсуждений;
· размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
· проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
· подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
· оповещение о начале публичных слушаний;
· размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
· проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
· проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
· подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
· подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
· информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
· информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
· информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
· информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект  и  информационные  материалы  к  нему,  с  использованием  которых  будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
· не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
· распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в  границах территориальных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
· посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
· в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
· в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
· посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Предложения и замечания, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических  лиц; наименование,     основной     государственный     регистрационный     номер,     место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии,  что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Предложения и замечания, внесенные, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту,  подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).
Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
· проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
· представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:
дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
· информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
· информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
· информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
· все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
· дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
· наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
· реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
· содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
· аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений настоящего Кодекса определяются:
· порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам;
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
· срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
· официальный сайт и (или) информационные системы;
· требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
· форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
· порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
1.3 Требования к образуемым и измененным земельным участкам
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.

         1.4 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.
Глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
	В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
Раздел 2. Карта градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территории территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
     На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах
     На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
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Раздел 3. Градострительные регламенты

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных  в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Применительно	к	территориям	исторических	поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно- оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых  природных  территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие  с  градостроительным  регламентом,  за  исключением  случаев,  если использование таких земельных участков  и объектов  капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
· основные виды разрешенного использования;
· условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие  градостроительных  регламентов  не  распространяется  или  для  которых градостроительные	регламенты	не	устанавливаются,	на	другой	вид	такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 настоящего Кодекса.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
· предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
· минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
· предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
· максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого  уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   подлежит    рассмотрению   на   общественных    обсуждениях    или публичных слушаниях. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.
Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

        Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 4. Территориальные зоны


Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Виды и состав территориальных зон
В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального  назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

В состав жилых зон могут включаться:
1) зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зона  застройки  малоэтажными  жилыми  домами  (до  4  этажей,  включая мансардный);
3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
4) зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).



В состав смешанной и общественно-деловой зоны могут включаться:
1) зона общественно-деловая;
2) зона многофункциональная общественно-деловая;
3) зонаспециализированной обществыенной застройки;
4) зона исторической застройки.


В	состав	производственных	зон,	зон	инженерной	и	транспортной инфраструктур могут включаться:
1) производственная зона;
2) коммунально-складская зона;
3) научно-производственная зона;
4) зона инженерной инфраструктуры;
5) зона транспортой инфраструктуры.


В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
1) зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2) зона	садоводческих,	огороднтческих	или	дачных	некоммерческих объединений граждан;
3) производственная зона сельскохрзяйственных предприятий;
4) иные зоны сельскохозяйственного назначения.


В состав зон рекреационного назначения могут включаться:
1) зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
2) зона отдыха;
3) курортная зона;
4) лесопарквая зона;
5) зона лесов;
6) иные рекреационные зоны.


В состав зон специального назначения могут включаться:
1) зона кладбищ;
2) зона складирования и захоронения отходов;
3) зона озелененных территорий специального назначения.
Зона режимных территоий; Зона акваторий;
Иные зоны.


Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.
Выделяются следующие виды функциональных зон:
Жилые зоны
ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-деловые зоны
ОДЗ-1 Многофункциональная общественно–деловая зона
ОДЗ-2 Зона специализированной общественной застройки
Зоны промышленных объектов
ПЗ-1 Производственная зона
ПЗ-2 Зона инженерной инфраструктуры ПЗ-3 Зона транспортной инфраструктуры Зоны рекреационного назначения
РЗ-1 Зона лесов
     РЗ -2 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
РЗ- 3 Зона отдыха
Зоны специального назначения
СНЗ-1 Зона кладбищ
Зоны сельскохозяйственного использования
СХЗ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХЗ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий СХЗ- 3 Иные зоны сельскохозяйственного назначения
Зоны акваторий
Зона акваторий

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.
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ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
 З ОНА З АСТРОЙКИ ИНДИВИДУ АЛЬ Н ЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМ АМИ (ЖЗ -1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Для индивидуального жилищного строительства код:2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
	Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля.
Подсобные сооружения.
	Минимальные размеры земельного участка 0,04 га
Максимальные размеры земельного участка 0,2 га. Предельное количество этажей объектов капитального строительства-до 3 этажей. 
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Минимальная ширина вновь отводимых участков - 25 м.
Максимальный процент застройки 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Высота ограждения земельных участков 1,8 м.
	При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства. Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях. Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многокватирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Малоэтажные многоквартирные жилые дома. Объекты хранения автотранспорта.
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки. Площадки отдыха
	Минимальный размер земельного
участка – 0,04 (при реконструкции)  0,15 га (при новом строительстве).
Максимальный размер земельного
участка – 0,5 га.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м.
3. Максимальное количество
этажей - 3.
 Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.
Высота ограждения земельных участков до 1,8 м.
	

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок
код:2.2
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построекпроизводство сельскохозяйственной продукции.
	Индивидуальные жилые дома;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
	Минимальные размеры земельного участка 0,04 га Максимальные размеры земельного участка 2,5 га. Максимальная этажность жилых домов –3 этажа, включая мансардный. Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м; Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Минимальная ширина вновь отводимых участков - 25 м.
Максимальный процент застройки 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
	При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства. Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях. Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон

	Блокированная жилая застройка
код:2.3
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
	Блокированные жилые дома.
Индивидуальные гаражи.
Вспомогательные строения.
Спортивные, детские площадки. Площадки отдыха.
	Минимальный размер земельного участка – 0,6 га. Максимальный размер земельного участка –1,0 га. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Этажность – не более 3 этажей. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный  процент озеленения – 25%. Минимальный отступ от границ земельного участка  3м.
Расстояния между длинным сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м.
Высот ограждения земельных участков до 1,8 м.
	СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства. Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях. Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

	Хранение автотранспорта
код:2.7.1
	[bookmark: _GoBack]Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
	Гаражи.

	Минимальный размер земельного участка – не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га. Расстояние от площадок до окон не менее 10м.
 Отступ от красных линий – не менее 5 м. 
Максимальный процент застройки-10%.
Предельная высота здания не устанавливается.

	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация).

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков. в том числе их площадь не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений. сооружений – не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка. которая может быть застроена. ко всей площади земельного участка- не подлежит установлению.
Высота ограждения земельного участка до 1, 8 м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	
	
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Земельные участки (территории) общего пользования
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ  ВИДЫ  И  ПАРАМЕТРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
код:3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.

	Объекты дошкольного образования.
Объекты начального и среднего общего образования.
Внешкольное образование.
	Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
При вместимости ДОУ до 100 мест – 44 м2 на 1 место, при вместимости более 100 мест - 38 м2 на 1 место. Минимальный размер земельного участка может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции, на 10% - при размещении в стесненной городской застройке. 
Максимальный размер земельного участка – 3,3 га.
 Максимальное количество этажей до 3 эт. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20; Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки – 50%.
Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 30 % Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.
Отступ от границы земельного участка -3 м;
Минимальный процент спортивно-игровых площадок 20%;
Территория участка ограждается забором -1,2-1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Среднее и высшее профессиональное образование
код:3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты образования
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг код: 3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (кроме пунктов приема вторичного сырья) для жилищно-эксплуатационных организаций (административные здания); объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.
	Минимальный размер земельного участка 0,01 га. Максимальный размер земельного участка – 1,5 га. Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем 5м;
от границ соседнего земельного участка не менее 3м; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, не менее 20м и не более 100 м, максимальное количество надземных этажей зданий – 4;
максимальная высота зданий -20м, максимальный процент застройки в границ земельного участка -80%;
Процент застройки подземной части не регламентируется.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	[bookmark: sub_1044]Магазины
код:4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки).

	Минимальный размер земельного участка – 0,015 га. Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве
Максимальное количество этажей- 2эт. Максимальный процент застройки 80%;
Максимальный отступ от границ земельного участка – 3м;
Минимальный процент озеленения – 10%.
Высота ограждения земельных участков до 1,8 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	[bookmark: sub_1046]Общественное питание
код:4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Объекты общественного питания.
	Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,2 га. Максимальное количество этажей – 2эт.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – 80%;
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3м;
Предельное количество этажей- 2;
Высота ограждения земельных участков до 1,8 м.

	СП 42.13330.2016 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	[bookmark: sub_1036]Культурное развитие
код:3.6
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры
	Учреждения культуры и искусства.

	Минимальный размер земельного участка – 0,12 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – 80%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Объекты культурно-досуговой деятельности
код:3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.
	
	
	

	Парки культуры и отдыха
код: 3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха.
	Учреждения культуры и искусства.

	
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	[bookmark: sub_1037]Религиозное использование
код:3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
	Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, синагоги, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища
	Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Минимальный процент озеленения – 20%. Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве; Максимальное количество этажей – до 2 эт. 
Максимальная высота здания до конька – до 25м;

Максимальная высота оград-1,5 м;
Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	[bookmark: sub_1051]Спорт
код:5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
	Объекты капитального
строительства в
качестве спортивных
клубов, спортивных
залов, бассейнов,
устройство площадок
для занятия спортом и
физкультурой.
	Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 1 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Этажность -  до 3 этажей. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – не устанавливается. Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.


	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
код:5.1.1
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов).
	
	
	

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
код:5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.
	
	
	

	Площадки для занятий спортом
код:5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
	
	
	

	Оборудованные площадки для занятий спортом
код:5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).
	
	
	

	Здравоохранение
код:3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.








	Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты; фельдшерско-акушерские пункты;











	Минимальный размер земельного участка – 0,02га.
При новом строительстве следует определять площадь земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости:
50 коек – 300 кв. м на 1 койку,
150 коек – 200 кв. м на 1 койку,
300-400 коек – 150 кв. м на 1 койку,
500-600 коек – 100 кв. м на 1 койку,
800 коек – 80 кв. м на 1 койку,
1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – 12,0 га.
Этажность – не более 3 этажей.
При новом строительстве предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.
Максимальный процент застройки – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3м;
Предельное количество этажей -3. Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание 
код:3.4. 1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 
	амбулаторно-поликлинические учреждения;
	
	

	Стационарное медицинское обслуживание код: 3.4.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

	родильные дома; объекты стационарного лечения, размещение станций скорой помощи и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре.
	
	

	Бытовое обслуживание код: 3.3
	Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

	Общественные
туалеты, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро.
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га.
Максимальный размер земельного участка – 1,0 га.
Предельное количество этажей -2.
Максимальный процент застройки – 80%.
Минимальный отступ от границы земельного участка -3м. Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.

	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Ведение огородничества
код: 13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	Некапитальные вспомогательные строения
	Минимальный размер земельного участка – 0,002 га
Максимальный размер земельного участка –0,06 га.
Максимальный процент застройки 10%.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.

	В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др. документами.



ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
(ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Социальное обслуживание
код:3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
	Объекты социального обслуживания.
Благотворительные организации, клубы по интересам.

	Минимальная площадь земельного участка 0,05 га.  Максимальная площадь земельного участка 0,15 га. Отступ от красной линии - не менее 5 м., Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м  Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Оказание социальной помощи населению код: 3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

	
	
	

	Оказание услуг связи код: 3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	
	
	

	Гостиничное обслуживание код: 4.7
	Размещение гостиниц
	Объекты предоставления услуг по временному размещению и проживанию
	Минимальный размер земельного участка – 0,15 га. Максимальный размер земельного участка – 0,5 га. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент озеленения – 10%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Магазины код: 4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки).

	Минимальный размер земельного участка – 0,015 га  Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м приновом строительстве. Максимальное количество этажей- 2 эт.
Максимальный процент застройки – не устанавливается
Минимальный процент озеленения – 10%.
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м. 
Максимальный процент застройки -80%.
Высота ограждения земельных участков –до 1,8 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Бытовое обслуживание код: 3.3
	Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

	Предприятия централизованного выполнения заказов, приемные пункты прачечных самообслуживания, химчисток самообслуживания
	Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га. Максимальная площадь земельных участков –1,0 га.
Предельное количество этажей-2.
Минимальный отступ от границ земельного участка при новом строительстве – 3 м. Максимальный процент застройки – 80. Высота ограждения земельных участков –до 1,8 м.
	

	Банковская и страховая деятельность код: 4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Организации, оказывающие банковские и страховые услуги

	Минимальная площадь земельных участков – 0,15 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка при новом строительстве – 5 м.  Максимальное количество этажей – 3.  Максимальный процент застройки – 70.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Общественное питание код: 4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Объекты общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Минимальный размер земельного участка – 0,02 га. Максимальный размер земельного участка – 0,2 га. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – 80%.
Минимальный отступ от границ земельного участка -3м.
Предельное количество этажей -2. Высота ограждения земельных участков –до 1,8 м.
	

	Рынки код: 4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

	Сооружения, предназначенные для организации постоянной или временной торговли.
Гаражи и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
	Минимальный размер земельного участка – 0,01 га. Максимальный размер земельного участка – 1,0 га.

	

	Общественное управление код: 3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. 
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, суды. Организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; Органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан
	Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. Этажность – не более 2 этажей.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Государственное управление
код:3.8.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги.
	
	
	

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях код: 3.9.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	Объекты капитального строительства для наблюдений химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов
	Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. Этажность – не более 2 этажей.
Максимальная высота сооружения -40,5 м.

	

	Ветеринарное обслуживание код: 3.10
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
	Объекты амбулаторного и стационарного обслуживания. Приюты для животных. Объекты капитального строительства предназначенные для разведения животных.
	Минимальный размер земельного участка – 0,08 га.
Максимальный размер земельного участка – 1,0 га. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений 12 м. 
Максимальный процент застройки 70%-80%;
Минимальный процент озеленения 10%.

	При размещении объектов капитального строительства строительных, санитарно-гигиенических и противопожарных  норм, технических регламентов.
При проектировании и строительстве учитывать требования: СП 4: 13130 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий.

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) код: 4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов.
	Торговые центры.
Торгово-развлекательные центры
	Минимальный размер земельного участка – 0,8 га. Максимальный размер земельного участка – 6,5 га
Параметры объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Развлечения
код:4.8
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
	Здания и сооружения для организации развлекательных мероприятий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночные клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы, игровые автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровые площадки.
	
	

	Развлекательные мероприятия
код:4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.
	
	
	

	Предпринимательство код: 4.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговли
	Минимальный размер земельного участка – 0,08 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га;
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 30м; Максимальное количество этажей –3 эт.
Максимальный процент застройки 100%;
Максимальный процент застройки надземной части 80%;
Минимальный процент озеленения земельного участка -10%

	

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	

	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.




2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
код:2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
	Гаражи.

	Минимальный размер земельного участка –0,04 га. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Расстояние от площадок до окон не менее 5м.
 Отступ от красных линий – не менее 5 м. Максимальный процент застройки-10%.
Предельная высота здания не устанавливается.

	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
код:3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Объекты дошкольного образования,
объекты начального и среднего общего образования.

	Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Для нового строительства: при вместимости ДОУ до 100 мест – 44 м2 на 1 место, при вместимости более 100 мест - 38 м2 на 1 место. Минимальный размер земельного участка может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции, на 10% - при размещении в стесненной городской застройке. Максимальный размер земельного участка –1, 63га. Этажность – не более 3 этажей. Максимальный процент застройки – 50%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  идругие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Служебные гаражи
код: 4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
	Гаражи, размещение стоянок (парковок), открытые плоскостные стоянки краткосрочного хранения автомобилей.
	Параметры не устанавливаются

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования.


	Обеспечение внутреннего правопорядка
код: 8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
	Объекты Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних дел, объекты гражданской обороны, пожарно-спасательный гарнизон, и иные объекты спасательных служб
	
	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
код:3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.
	Объекты капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных.

	Минимальный размер земельного участка – 0,08 га.
Максимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м. Максимальный процент застройки – 80%.
	Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

	Объекты дорожного сервиса
код:4.9.1
	Объекты дорожного сервиса.
	Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобильные мойки и прачечные. Мастерские.

	Минимальный размер земельного участка – 0,05 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га..
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. Максимальный процент застройки – 100%.

	Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.


	Заправка транспортных средств
код: 4.9.1.1
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	
	
	

	Обеспечение дорожного отдыха
код: 4.9.1.2
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	
	
	

	Автомобильные мойки
код:4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	
	
	

	Ремонт автомобилей
код: 4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	
	
	

	Культурное развитие
код:3.6
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
	Учреждения культуры и искусства.

	Минимальный размер земельного участка –0,12га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м. Максимальный процент застройки – 80%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Объекты культурно-досуговой деятельности
код:3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	
	
	

	Парки культуры и отдыха
код:3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха.
	Парки.
	
	

	Религиозное использование
код:3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
	Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, синагоги, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища.
	Минимальный размер земельного участка 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 55 м. Максимальный процент застройки – 50 %.
Минимальный процент озеленения – 20%. Габариты машино-места 5.3х2.5м, для инвалидов пользующихся креслами и колясками 6,0х3,6 м.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.


ЗОНЫ СПЕЦИАЛИЗИРВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОДЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Образование и просвещение код: 3.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 
	Объекты образования.
	Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Для нового строительства: при вместимости ДОУ до 100 мест – 44 м2 на 1 место, при вместимости более 100 мест - 38 м2 на 1 место. Минимальный размер земельного участка может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции, на 10% - при размещении в стесненной городской застройке.
Максимальный размер земельного участка –3,3 га. Максимальное количество этажей до 3 эт. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20; Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м. Максимальный процент застройки – 50%. Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 50 % территории участка;
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м, отступ от границы земельного участка -3м. минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%, территория участка ограждается забором -1,2-1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  идругие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование код:3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Объекты дошкольного образования.
Объекты начального и среднего общего образования.
Внешкольное образование.
	
	

	Среднее и высшее профессиональное образование код:3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом.
	Объекты образования

	
	

	Общежития код: 3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий
	Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Максимальное количество этажей-3.
 Максимальный процент застройки – 70%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Культурное развитие
код:3.6
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры.
	Учреждения культуры и искусства.

	Минимальный размер земельного участка – 0,12 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м. Максимальный процент застройки – 80%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Объекты культурно-досуговой деятельности
код:3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	
	
	

	Парки культуры и отдыха
код:3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха.
	Парки.
	
	

	Религиозное использование
код:3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
	Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, синагоги, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища.
	Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 55 м. Максимальный процент застройки – 50 %.  Минимальный процент озеленения – 20%.
Количество машино-мест определяется согласно п. 3 статьи 22. Габариты машино-места - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Осуществление религиозных обрядов код: 3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	
	
	

	Религиозное управление и образование код:3.7
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	
	
	

	Спорт
код:5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом).
	Объекты капитального строительства в качестве спортивных  
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой.
	Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка –0,2га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Этажность -  до 3 этажей. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – не устанавливается. Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.


	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
код:5.1.1
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов.
	
	
	

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
код:5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.
	
	
	

	Площадки для занятий спортом
код:5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
	
	
	

	Оборудованные площадки для занятий спортом
код:5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).
	
	
	

	Здравоохранение
код:3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.
	Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты; фельдшерско-акушерские пункты;
амбулаторно-поликлинические учреждения; родильные дома; объекты стационарного лечения, размещение станций скорой помощи и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре.
	Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
При новом строительстве следует определять площадь земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости:
50 коек – 300 кв. м на 1 койку,
150 коек – 200 кв. м на 1 койку,
300-400 коек – 150 кв. м на 1 койку,
500-600 коек – 100 кв. м на 1 койку,
800 коек – 80 кв. м на 1 койку,
1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. Максимальный размер земельного участка – 12,0 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Этажность – не более 3 этажей.
При новом строительстве предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.
Максимальный процент застройки – 60%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.


	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание код: 3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	
	
	

	Стационарное медицинское обслуживание код: 3.4.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

	
	
	

	Бытовое обслуживание код: 3.3
	Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

	Общественные
туалеты, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро.
	Минимальный размер земельного участка – 0,03 га.
Максимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельное количество этажей -2.
Максимальный процент застройки – 80%.
Минимальный отступ от границ земельного участка -3м.
Высота ограждения земельных участков – до 1, 8м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация).
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.




2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
код:2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
	Гаражи.
	Минимальный размер земельного участка не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Расстояние от площадок до окон не менее 10м.
 Отступ от красных линий – не менее 5 м. Максимальный процент застройки-10%.
Предельная высота здания не устанавливается.

	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Общественное питание код: 4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Объекты общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	Минимальный размер земельного участка – 0,02 га. Максимальный размер земельного участка – 0,2 га. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка- 3м.
Предельное количество этажей-2.
Высота ограждения земельных участков до 1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (ПЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: sub_1060]Производственная деятельность
код:6.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
	Объекты и сооружения капитального строительства, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки недр. Объекты добычи руд и нерудных ископаемых.
Объекты капитального строительства, предназначенные для проживания в них сотрудников. Вспомогательные строения.

	Параметры не устанавливаются.

	Проектирование, строительство, реконструкция объектов допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016  (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Разведка и добыча полезных ископаемых
Код:6.1
	Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	Размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых;
	
	

	[bookmark: sub_1064]Пищевая промышленность
код:6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
	Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ IV, V и более низкого класса опасности.

	Минимальный размер земельного участка 0,02 га. Максимальный размер земельного участка не установлен Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Максимальное количество этажей - до 2 эт.
Высота - до 15 м
Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный процент озеленения – 10%.

	

	[bookmark: sub_1066]Строительная промышленность
код:6.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
	Объекты строительной промышленности и II, III и более низкого класса опасности.

	
	

	[bookmark: sub_1067]Энергетика
код:6.7
	Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства.
	Объекты электросетевого хозяйства, станции.
	
	

	Связь
код:6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
	Объекты связи, радиовещания, телевидения.

	Предельные параметры не установлены.
	

	[bookmark: sub_1069]Склады
код:6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Коммунальные и складские объекты IV, V и более низкого класса опасности.

	
	

	Складские площадки код: 6.9.1
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Открытые площадки для хранения грузов
	
	

	Причалы для маломерных судов
код: 5.4
	Размещение сооружений предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Некапитальные строения
	Параметры не устанавливаютя
	Не разрешается размещение объектов капитального строительства. использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территории

	Служебные гаражи
код: 4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
	Гаражи, размещение стоянок (парковок), открытые плоскостные стоянки краткосрочного хранения автомобилей.
	Минимальный размер земельного участка не установлен. Максимальный размер земельного участка 0,3 га. Максимальный процент застройки – 70%.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования.


	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация).

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.

	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.


	Деловое управление
код: 4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, объекты с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность(за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальный размер земельного участка –0,01 га. Максимальный размер земельного участка –0,5 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка при новом строительстве -5м.
Максимальное количество этажей-3
Максимальный процент застройки –70 %.

	Отдельно стоящие. Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	
	
	
	
	



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Животноводство код: 1.7
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
	Объекты животноводства II, III и более низкого класса опасности.
	Минимальная площадь земельных участков – 0,02 га. Максимальный размер земельного участка  не установлен.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий.

	Обеспечение сельско-
хозяйственного производства
код:1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.
	Машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные башни, трансформаторные станции
	
	



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции
код:1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
	Этажность – до 2 эт.
Высота – до 15 м
Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома -3м. Минимальная площадь земельных участков -0,04га. Максимальный размер земельного участка -0,2 га Максимальный процент застройки 70%.
	В соответствии с техническими регламентами, СанПиН 2.2.1/2.1.1.

	Заправка транспортных средств
код: 4.9.1.1
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
	Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобильные мойки и прачечные. Мастерские. Мотели.

	Минимальный размер земельного участка -0,08 га.
Максимальный размер земельного участка -0,5 га.
Предельная высота зданий, строений. сооружений-15м.
Максимальный процент застройки 100%.
	Предельные параметры разрешенного строительства принимаютя в соответствии с утвержденной  документацией по планировке территории.

	Автомобильные мойки
код:4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	
	
	

	Ремонт автомобилей
код: 4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
	
	
	

	Магазины код: 4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(киоски, павильоны, палатки).

	Минимальный размер земельного участка – 0,015 га  Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строительстве. Максимальное количество этажей- 2 эт.
Максимальный процент застройки не устанавливается.
Минимальный процент озеленения – 10%. Минимальный отступ от границ земельного участка 3м. Максимальный процент застройки 80%. Высота ограждения земельных участков до 1.8м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Улично-дорожная сеть
код: 12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог.
	Автомобильные дороги, пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пещеходные переходы, бульвары, площадки, проезды, велодорожки, объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры
	Минимальный размер земельного участка –не устанавливается. Максимальный размер земельного участка не устанавливается. Расстояние от площадок до окон не менее 10м. Отступ от красных линий не менее 5м. Максимальный процент застройки 10%. Предельная высота здания не устанавливается.
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Благоустройство территории
код:12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Некапитальные строения для благоустройства территории.
	Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, согласованным с ОКС и ЖКХ осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения.
	Нормы и правила по благоустройству территории.

	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг код: 3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (кроме пунктов приема вторичного сырья) для жилищно-эксплуатационных организаций (административные здания); объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.
	
	



ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация).

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
· Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.


	Гидротехнические сооружения код: 11.3
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	· Гидротехнические сооружения
	Минимальный размер земельного участка 0,01 га. Максимальный размер земельного участка 55,0 га.
Предельная высота – 55 м.
Максимальный процент застройки не устанавливается
	



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет


ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  (ПЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
код:2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
	Гаражи
	Минимальный размер земельного участка – не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га. Расстояние от площадок до окон не менее -10м. Отступ от красных линий – не менее 5 м. Максимальный процент застройки-10%.
Предельная высота здания не устанавливается.

	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация).

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.


	Размещение автомобильных дорог код: 7.2.1
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог
	Автомобильные дороги и связанные с ними сооружений
	Размеры земельных участков определяется проектом, 
минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5м или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия, высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией застройки в границ земельного участка 80% 
	

	Транспорт
код: 7.0
	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
	Перевозка людей, грузов, передача веществ.
	
	

	Железнодорожный транспорт
код: 7.1
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта
	
	

	Железнодорожные пути
код: 7.1.1
	Размещение железнодорожных путей
	Размещение железнодорожных путей
	
	

	Автомобильный транспорт
код: 7.2
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта
	Сооружение на автодорогах, здания и сооружения для обслуживания пассажиров, депо автомобильного транспорта
	
	

	Обслуживание перевозок пассажиров
код: 7.2.2
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
	Размещение зданий и сооружений
	Минимальный размер земельного участка -0,005 га. Максимальный размер земельного участка -1,0 га. Предельная высота зданий, строений, сооружений -15м. Максимальный процент застройки-80%.
	СП 42.13.330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Стоянки транспорта общего пользования код: 7.2.3
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	Не предусматривается размещение объектов капитального строительства
	Размеры земельных участков определяются проектом
	

	Объекты дорожного сервиса
код:4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса
	Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобильные мойки и прачечные. Мастерские.

	Минимальный размер земельного участка -0.08 га. Максимальный размер земельного участка -0.5 га. Предельная высота зданий, строений, сооружений-15 м. Максимальный процент застройки -100%.
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил

	Автомобильный транспорт
код: 7.2
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта
	Сооружения на автодорогах, здания и сооружения для обслуживания пассажиров; Депо автомобильного транспорта и иные объекты
	Минимальный размер земельного участка -0,01 га. Максимальный размер земельного участка -5,0га. Предельная высота зданий, строений, сооружений-30м. Параметры земельных участков объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил
	

	Водный транспорт
код: 7.3
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	Причалы, пристани
	Параметры земельных участков объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил
	

	Воздухный транспорт 
код: 7.4
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

	Вертодромные комплекс. Комплекс оперативного техъобслуживания вертолетов
	Параметры земельных участков объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНЫ ЛЕСОВ (РЗ-1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Резервные леса
код: 10.4
	Деятельность, связанная с охраной лесов
	-
	Освоение лесов должно осуществляться строго по целевому назначению в соответствии с мероприятиями, предусмотренными лесохозяйственным регламентом
	В соответствии с техническими регламентами, СанПин, СП, и др. документами

	Охрана природных территорий
код: 9.1
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.
	-
	Параметры не устанавливаются.

	Не разрешается размещение объектов капитального строительства 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий.

	Охота и рыбалка
код: 5.3
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
	Обустройство мест охоты и рыбалки.

	Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки – 20.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий.



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Отдых (рекреация) код:5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
	Объекты физической культуры, спорта и туризма
	Предельные параметры не установлены
	В соответствии с техническими  регламентами, СанПиН, СП, и др. документами.

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.


	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.

	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.


	Благоустройство территории
код:12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Некапитальные строения для благоустройства территории.
	Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, согласованным с ОКС и ЖКХ осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения.
	Нормы и правила по благоустройству территории.



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНЫ ОТДЫХА РЗ-3
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Отдых (рекреация) код:5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
	Объекты физической культуры, спорта и туризма
	Минимальный размер земельного участка -0,05га.
Максимальный размер земельного участка -5га. Минимальный отступ от границ земельного участка -3м.
Предельная высота зданий -3этажа
Максимальный процент застройки-50%.
	В соответствии с техническими  регламентами, СанПиН, СП, и др. документами.

	Туристическое обслуживание
код: 5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей

	Дома отдыха, пансионаты, детские и спортивные лагеря, Туристические базы, открытые места отдыха
	Минимальный размер земельного участка 0,05 га;
Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м;
Предельная высота зданий-3этажа.
Максимальный процент застройки 50%.
	В соответствии с техническими регламентами, СанПиН, СП, и другими документами.

	Развлечение
Код: 4.8
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
	Аттракционы
	Минимальный размер земельного участка 0,15 га;
Минимальный отступ от границ земельного участка при новом строительстве -3м;
Предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается
Максимальный процент застройки 30%.
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.


	Земельные участки (территории) общего пользования код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	

	Благоустройство территории
код:12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.
	Некапитальные строения для благоустройства территории.
	Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, согласованным с ОКС и ЖКХ осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения.
	Нормы и правила по благоустройству территории.

	Общественное питание
код: 4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальный размер земельного участка 0,02 га;
Максимальный размер земельного участка -0,2 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка 3 м;
Предельная высота зданий 12 м;
Предельное количество этажей-2эт;
Высота ограждения земельных участков – до 1,8м
Максимальный процент застройки 80%.
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Причалы для маломерных судов
код: 5.4
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Причалы
	Параметры не устанавливаются
	Не разрешается размещение объектов капитального строительства. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территории.

	Общее пользование водными объектами
код: 11.1
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
код: 11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	
	Параметры не устанавливаются
	

	Водный спорт
код: 5.1.5
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Объекты капитального строительства в качестве спортивных сооружений  для занятия спортом и физкультурой
	
	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Спортивные базы
код: 5.1.7
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	
	Минимальный размер земельного участка -0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0.2 га. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Этажность- не более 3этажей. Предельная высота зданий, строений, сооружений-12м. Максимальный процент застройки не устанавливается.
	

	Туристическое обслуживание
код: 5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей

	Объекты капитального строительства
	Минимальный размер земельного участка -0,03 га.
Максимальный размер земельного участка -10.0 га. Предельные параметры Этажность- не более 5этажей. Предельная высота зданий, строений, сооружений-20м. Максимальный процент застройки 60%.
	


2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Применяются к основному виду «Охота и рыбалка
код: 5.3»



	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.

	
	

	Улично-дорожная сеть код:12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Автомобильные дороги, парковки.
	Минимальный размер земельного участка не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га. Расстояние от площадок до окон не менее – 10м. Отступ от красной линий не менее 5м. Максимальный процент застройки 10%
Предельная высота зданий не устанавливается.
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»),СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Служебные гаражи
Код: 4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности
	Гаражи, размещение стоянок (парковок), открытые плоскостные стоянки краткосрочного хранения автомобилей.
	Параметры не устанавливаются
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования.


	Религиозное использование код:3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования
	Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети , молельные дома, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные  училища.
	Минимальный размер земельного участка не 0,01
Максимальный размер земельного участка 0,5 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений-55м. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный процент озеленения -20%. Количество машино-мест определяется согласно п.3 статьи 22. Габариты машино-места-5,3х2,5м, а для инвалидов пользующихся креслами-колясками -6,0х3,6 м. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности противопожарным требованиями.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуальная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуальная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту межевания территоиии.


3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНЫ КЛАДБИЩ (СНЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Ритуальная деятельность
код:12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
дополнить абзацем третьим следующего содержания: "осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	Открытые кладбища.

	Площадь захоронений не менее 65-75%.
Максимальная высота оградок 2м. Ограждение прозрачное.
Параметры объектов капитального строительства определяются в соответствии требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.
	Новое строительство осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, Федеральным Законом № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996г., СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
Предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод, санитарной очистке и ограждению территории.

	Земельные участки (территории) общего пользования код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Улично-дорожная сеть код:12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
	Автомобильные дороги, парковки.
	Минимальный размер земельного участка не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га. Расстояние от площадок до окон не менее – 10м. Отступ от красной линий не менее 5м. Максимальный процент застройки 10%
Предельная высота зданий не устанавливается.
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»),СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.


3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Осуществление религиозных обрядов код: 3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	Размещение зданий и сооружений церкви, соборы, храмы, часовни, мечети молельные дома и синагоги
	Минимальный размер земельного участка не 0,01
Максимальный размер земельного участка 0,5 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений-55м. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный процент озеленения -20%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности противопожарным требованиями.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуальная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуальная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту межевания территоиии.


ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Сельскохозяйственное использование
код:1.0
	Ведение сельского хозяйства.

	
	Параметры не устанавливаются.

	В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др. документами.

	Растениеводство
код:1.1
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
	
	
	

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
код:1.2
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур.
	
	
	

	Овощеводство
код:1.3
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц.
	
	
	

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
код:1.4
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур.
	
	
	

	Садоводство
код:1.5
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур.
	
	
	

	Выращивание льна и конопли 
код:1.6
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 
	
	
	

	Животноводство код: 1.7
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
	
	
	

	Скотоводство
код: 1.8
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей).
	
	
	

	Птицеводство код: 1.10
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала)

	
	
	

	Свиноводство код: 1.11
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

	
	
	

	Пчеловодство код: 1.12
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

	
	
	

	Рыбоводство код: 1.13
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	
	
	

	Научное обеспечение сельского хозяйства
код:1.14
	Осуществление  научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
	
	
	

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
код:1.16
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.
	
	
	

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
код:1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	
	
	

	Сенокошение
код:1.19
	Кошение трав, сбор и заготовка сена
	
	
	

	Выпас сельскохозяйственных животных 
код:1.20
	Выпас сельскохозяйственных животных
	
	
	

	Размещение автомобильных дорог код:7.2.1
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	Автомобильные дороги и связанные с ними сооружений
	Размеры земельных участков определяются проектом, минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия, высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией, застройки в границах земельного участка 80%.
	СанПиН 2.1.7.1322-03
Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии требованиями технических регламентов, строительных норм и прави л.

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Применяются к основному виду «Охота и рыбалка
код: 5.3»



	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.

	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования 
код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.




2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 



3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СХЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Ведение огородничества код: 13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	На данных земельных участках запрещается размещение объектов капитального строительства и ограждение земельных участков капитальным забором
	Минимальный размер земельного участка – 0,05 га
Максимальный размер земельного участка –0,5 га.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2016 (Актуальная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуальная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по  утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Хранение и переработка
Сельскохозяйственной продукции
код: 1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
	Здания, сооружения, используемых для
производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции IV, V и более низкого класса опасности.

	Этажность до2 эт. Высота –до 15 м. Расстояние от границ смежного земельного уастка до жилого дома -3м. Минимальная площадь земельных участков 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га. Максимальный процент застройки -70%.
	В соответствии с техническими регламентами, СанПиН 2.2.1/2.1.1.

	Склады
код:6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Коммунальные и складские объекты IV, V и более низкого класса опасности.

	Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка -2,0га. Предельная высота зданий, строений, сооружений-30 м. Максимальный процент застройки не устанавливается. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям
	СанПиН2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.

	Складские площадки код: 6.9.1
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Открытые площадки для хранения грузов
	
	

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Применяются к основному виду «Охота и рыбалка
код: 5.3»


	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.

	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	СанПиН 2.1.7.1322-03 Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил.



2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
код:2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
	Гаражи
	Минимальный размер земельного участка – не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га. 
Растояние от площадок до окон не менее 10м. Отступ от красных линий – не менее 5 м. Максимальный процент застройки-10%.
Предельная высота здания не устанавливается.

	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.





ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХЗ-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
код:1.16
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	-
	Параметры не устанавливаются
	В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др.

	Рыбоводство
код:1.13
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	
	
	

	Научное обеспечение сельского хозяйства
код: 1.14
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

	
	
	

	Коммунальное обслуживание код:3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объекты телефонизации и связи
(Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;
Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений- не полежат установлению.
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений- не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат установлению.
Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.
	СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Применяются к основному виду «Охота и рыбалка
код: 5.3»


	Предоставление коммунальных услуг
код:3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации.

	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования код:12.0
	Земельные участки общего пользования.
	Пешеходные
тротуары;
Пешеходные
переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	
	


2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
код:2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
	Гаражи
	Минимальный размер земельного участка – не устанавливается. Максимальный размер земельного участка – 0,1 га. 
Растояние от площадок до окон не менее 10м. Отступ от красных линий – не менее 5 м. Максимальный процент застройки-10%.
Предельная высота здания не устанавливается.

	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять  по утвержденному проекту планировки и межевания территории , в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, со СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП, строительными нормами и правилами, техническими регламентами и по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.



ЗОНА АКВАТОРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Водные объекты
код: 11.0
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	-
	Параметры не устанавливаются
	В соответствии с техническими регламентами СанПиН, СП  и другими документами.

	Общее пользование водными объектами
код: 11.1
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
код: 11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	
	
	


2.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет













Приложение №1
                                                                                           к договору № РЧУ-Д-25-0232 от 30.04.2025 г.
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Tpunosere No |
K zorosopy NePUY-J1-25-0232 ot
30.042025 1.

VTBEPKIEHO

' ik yIpaRIeH s KILTHIHO-
KOMMYHATBHOTO XO35HCTBA, CTPOHTEIECTBA,
TPANCIIOPTA, CBS3H M HKOTOTHH
anvusmCTpaMH YepeMXOBCKOTO palioHoro
MyHHITHATEHON 0bpasoRas

LM, Cifionosa’,

“«_» 20251
MIT

TEXHUYECKOE 3AJIAHME e

Ha BHIIOTHeRYE PAGOT 110 TIONTOTOBKE MPOEKTA TIPABIT JEMJIETONS3OBAMIA 1 3ACTPOFK
(3MereHHil B TIPABILIA EMJIETION30BARMS H 38CTPOFiKH) UEPEMXOBCKOTO MYHHITIATLHOTO
oGpasopariis UepeMXOBCKOrO paiORHOrO MyHHIHIAEHOTO 0GpAi0BAILS

T

| Hanvenosane pasiena Conepare

- [ Ocrosarme ans Tlocranonnenne  amMumnctpamin  Uepenxockoro
BemonHenis pagor palioNHOr0 MyHUIHTATbHOTO OBpasoRamMs 0T .20

Ne__ «O MOATOTOBKE MpOSKTA PABIL JEMIIETIONh308aHH
30CTpOIKH (MaMCHCHII B MPABILTA 3CMUICTIOMBI0BANS 1
3aCTpOiKi) UepeMXOBCKOTD MYRHIHTIATBROTO 0Gpas0BaHs:
‘epemxoBCKOrO paiiororo MYHHIHIATBHOrO
oGpasoparisn

Tlexn  5aza pacoTsl

2.1. Lex pabotst
- ONpejencHMe HAsHANCHUA TEPPHTOPHH, HCXOM i3
COBOKYITHOCTH CONMATSHBLX, SKOHOMHWECKHX H HHbIX
$aKTopoB B HENAX OGECTEUeHHs YCTOHUMBOIO PA3BHTHS
TEPPHTOpHH, PAIBATHA WIKEREHOM, TPAHCHOPTHOR 1
COWMATGHOH  MHPACTPYKTYp,  IPAIOCTPOMTENBHBIX
TpeGoBauMi K  COXPAHCHHIO OGBCKTOB  HCTOPHKO-
KYJSTYPHOFO. HACTIETIS W 0COG0 OXPAHAEMHIX MPHPOTHHIX
TCPPHTOPHI,  OKOJOIMHECKOMY M CAHMTAHOMY
GraronoTy Mo, OGECTIEERHA YHeTa HHTEPECOB TPKIAN i
X oGbenmmennii, maTepecos Pocomiickoli Pecpar,
Mpkyrcxoil  o6nacTH, UePEMXOBCKOTO  MyHHIWIATEHOTO
oGpasoBast UepenxoBckoro paiiORHONO MyRHIHTATEHOTO
oGpasoBanms.

- pasyemenie 0HeKTOB eiepaTbHOTO AateH, 0GHEKTOB
PETTOHATEHONO JHATERS, OGHEKTOR MECTHOTO JHATERHS,;

- ObecreeHIE KOMIVICKCHOTO PASBHTHA TpPHTOPHH;
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- 0BOCHOBaIHE HEOGXOIMMOCTH Pe3eBHpOBAIS W HILATU
eME/IBHAIX YHACTKOR JUIS PAIMELICHIA OGHEKTOR MECTHOrO
SHaCHI TOCETeRHS.

2.2, OcroBsie 3axawm paGoTs:

- OmpereseHNe  ZOTMOCPONHOR  CTpaTEr:H W STANoB
passiTI

- 0G0CHOBaHHE PaIMEIelis OTHEKTOB, HEOBXOMHMBIX At
peammAmiM  MOTHOMOWNH  OpraHOB  MecTHOTO
CaMOYIIpaBeHH TOCEIIeHI, TOPOZICKOTO OKPYTa;
TIOATOTOBKA MPOSKTA TEHEPATHHOTO MIana (HIMEHEHHH B
TeHEpabHbI UIAK) U MATEPHATIOB N0 OGOCHOBARMIO ©
YHeTOM JHiCTBYIOIErD 3aKOROATE TBCTE,

Saxasn pagor -
MYRHIHTQTBHbH
aaKaiHK

Vnpasienne  KHIHIHO-KOMMYHATBHORO  XO3aHCTSa,
CTpONTENsCTBA, TPANCIOPTA, CEAM M OKoMorWH
anvmEMCTp AT epenxosckoro paiiomsioro
MyRHUHIATEHOTO OGpasoBanHst

Vicnomuress pabor

OGliecTBO  ©  OrpAHWCHHOA  OTBCTCTRGHHOCTEIO
leoxamactpy

Mectonononerme  n
omcanue  TeppHTOpHH,
pHMeHHTEBHO x
KoTOpOii OcymecTaIsETCH
nomoToska  npoexta
repeparsHOro  Tnana
(uavenermit »

resepanbHBii wiak)

51. Teppmiopmi B rpammmax  Uepewxonckoro
MyHHIHTQTEHOTO 0GpasoBanis UepeMXOBCKoro pafionHoro
MYHHIMIAIEHOTO 00PAI0BAHIS, YCTAHORTCHHBIX 3aKOHOM
Hpxyrexoii ofmactn or 21 moms 2010 roza Ne 49-03 <06
AMHHHCTDATHBHO-TEPPHTOPHATEHOM yerpolicrae
MipKyTexoli ofmactin (¢ amenemmsm).

5.2. Tlomats TeppHIOPHH MyHHIMTATEHOTO 0GpasoBaIts
26456,7 ra.

53. Hacenemmsie nyMKTH, BXOMIME B cocTa
UepeMXORCKOro MYNHIHIITEHON OGPA3OBAHHA

- cero Priceno;

- 1. BertoGopozosa;

- 1. Kupsasoz;

- 1. Myparona;

- Tlosaeesa;

- . Crapii Kyryryn;

- 1. Tpakrosas

- sanvka Henoapixa;
- . WlyGuma

114, Uncnennoets nacenexs 1o cocrosniio v | aaps
2025 roma 1917 wen.

11.5. Paccrosmme o Upkyrexa 146 v,

Cpoxn  semonmca
paboTst

Havato  pemonMenus  paGoThl  ONpEAGAEeTCA  ARcM
3AKTIOUEHHAA J0TOBOpE.

PaGota  BMNOTHSETCA B COKH,  YCTAHOBIGHHBIC
KATCHIADHEIM  IIAHOM, SBISIOLIHMCS  HEOTHGMICMOH
uacTHio AoroBopa

Tpanoctpontensiat 1
Whas OKyMeHTAWA W
HopMatuHbe  Ipasoubc
axrii, noaewantie yiery
i NoaroToBKe npoexTa
reHepanHON miaHA

7.1, CxeMa TeppHTOPHATLHOTO MLaHAPOBARA POCCHICKOH
Oeepan (nanee — P®) B obmacta dexepansoro
‘Tpanciopra (B wacti TpyGONPOBOAHOTO TPAHCHOPTA),
yrmepacrennas_pacriopskennie Ipasiremersa PO or
06.05.2015 No 816-p (c wanerenmam).

7.2. Cxema TeppuTopansHoro mianuposanus PO 5 oGnact
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(usercnmii )
TeHepaTbHBIH TUlan)

denepamsioro  Tpamcopta  (AeAC3HOAOPOKHOIO,
BOJIYIHOTO, ~ MOPCKOTO,  BHYTPGHHEro  BONHOTO),
aBTOMOGWIBHBIX  JOpor  (eepasHOr0  3maveHus,
YTRepIIeHHas pactiopsikenmem [Ipasutenscrsa PO or
19.03.2013 No 384-p (c uveremmsm).

7.3. Cxewa TeppHTOpHATEROTO IiaRNpoBaRHs PO B oGTaCTH
SmepreTik, yrBepeHas pacnopsKenien
lpasurensesa PO or 01082016 Ne 1634-p (¢
ovn—

7.4. Cxema TeppHTOpHAIEHONO ImIARHpOBAIS PO B 0G1acTH
SNPABOOXPAHCHNA,  YTBCPANICHHAA  PACTIOPAEHNEM
Mpasurensctsa PO ot 28.122012 N 2607-p (¢
WIMeHeHHMA).

7.5. Cxewma TeppHTOpRATHONO MamHpoBanus PO 5 ofiacy
BhICIEro ‘npodpeccronaTEHON oGpasopas,
yrBepiennas pacriopsikenyes [lpaswtenscrea PO or
26.02.2013 Ne 247-p (¢ wamerermsMM).

7.6. Cxewa TeppHTOpHATHOTO IMIARKpoBaHHs PO B oGIaCTH
OGOpOHH  CTpaHB M DE30NACHOCTH  rOCYIpCTR,
yisepicenas ykasow Ilpesuzenta PO or 10.12.2015
Ne 615cc (¢ msmenemmsm).

7.7. Pacnopsxenue lpasutenscrsa PO or 13.02.2019 No
207-p «06 yrBepenn CTpaTersi NPOCTPAHCTBEHHOND
‘passuTis PO na mepuon 1o 2025 rozay;

7.8. Cxema reppuToparsHoro muammposans UpKyrekoii
oGacTH, yTBepiKIenHas noCTatoBeHKeM [IpapHTenLCTEL
Hpxyrexoii obmaci ot 02.11.2012 Ne 607-m1 (e
IMeHeHIMH).

7.9. Cxema W TpOrpaMMA PAIBHTHS SIEKTPOSHEPIETHKH
HpkyTexofi oGnacT, yTeepiennas ykasom I'yGepuatopa
Mpxyrckoii obnactr or 2804.2022 Ne 71-yr.

7.10. TeppHTOpHATBHAS CXeMa OOPANICHH ¢ OTXOAANM, B
TOM WHCTIE C TECPIBIMH KOMMYHATHHBIMH OTXONAMH, B
Mpkyrekolt  obnacti,  yrmepuiemmas  mpukazom
MHHHCTEDCTBA IPHPOIHBIX pecypeo HpkyTexoli oGiactu
0129.12.2017r, No d3-amp.

711, MeCTHHE — HODMATHBH  IDAZIOCTPOHTENBHOTO
npoexTHpoBanm  UepeMXOBCKOrO  MyRHLMIATBHOTO
oGpasopamus,  yrBepienme  pememmen  JlyMbl
UepeMXOBCKOTO  MYHMIMIATHHOTO  0GpasoBaHms  oT
30.07.2013x Ne 57

Hopwarwanas _npasosas,
NeTomeckas Gasa

axononarenserso PO 0 rpasocTpoMTEnBHON
JCATENGHOCTH,  3eMeNBHOS,  JecHoE,  BOAHOE
SAKOHOTATETHCTHO,  3AKOHOTATENKCTBO 00 00000
OXpAHACMEIX  NPHPOTHBIX TEPPHTOPHIX, 0O OXpaic
OKpyXaoeii cpelsl, 06 OXpaHe OGLEKTOB KYIKTYPHONO
HACTEN (IAMSTHHKOB HCTOPHM 1 KYTSTYPH) Haponos P,
IJAKOHOJATCNECTRO B OGNACTH 3AMMTH HACCICHHA 1t
TeppHTOpHH OT SpesBEMANHEIX CHTYAIH MPHPOIHOTO it
TCXHOTCHHOTO  XapaKTepa,  SAKOHOMATENBCTEO 0
GesonacsocTs __rmuporexmumecknx __coopyemiii,
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JAKOHOMATCALCTRO 0 NPOMBIILICHHOR  GesonachocTn
ONACHEX  NPOMIBOICTBCHNEX  OOBEKTOB,  MHOE
3axonozaTenseTB0 PO 1 MpkyTekofi obnacr, Texmmeckie
DETTANEHTE, 1 HHbIE HOPMATHBHEIE AKTEL, B TOM SHCTIE:

- TpanoctponTemsnii onexe PO (ranee-TpK P);

- Semenmibi Kozeke PO;

- Bomssii kortexc PO;

- Jecrofi xonexe PO;

- Boaaymmsii konexc PO;

- (enepansnsii 3akon ot 14.03.1995 Ne 33-03 «06 ocobo
OXPARSIEMEIX TIDHPOIEIX TEPPHTODHSX);

- Genepambmbiii sakon or 25.062002 Ne 73-03 «06
OGLeKTAX KYJISTYPHOTO HACTEIIA, IAMATHUKAX HCTOHH W
KyTTYpB Rapozios PO»;

- Genepansanii saxon ot 21.12.1994 Ne 68-03 «O sauure
HacelleHis W TePPHTOpHIi OT WpesBHARHEX CHTYAWMH
IPHPOZHOTO H TEXHOTEHHOTO XapaKTepay;

- Gexepumsuuili sarom or 22.072008 Ne 123-03
«Texmmecknii PErTaMEHT O TpEGOBAHMAX MOKAPHOH
GeaonacrocTiy;

- (exeparnsii 3akon ot 10.01.2002 Ne 7-®3 «OG oxpane
OKpyRaionei cpexs;

- Dezepansinsii 3ak0n ot 01.05.1999 Ne 94-03 «OG oxpare
o3epa Baixam;

- Qenepammsii saxon ot 18.062001 Ne 78-03 «O
seseycTpolicTaen;

-3mon  Mpyrciofi  oomactn ot 23.07.2008
Ne 5903 «O TpAZOCTPOMTENSHOM JeATENBHOCTH B
Mpkyrexoit o6nactin);

- npikas MURHCTEpCTSa perHoRATBHOTO passTis PO or
26052011 Ne 244 «OG yTBepKACHHH MCTOAMICCKHX
peKoMenza M0 PaIpaGOTKE MPOEKTOB IeHEpATHAIX
ILIaHOR MOCECHMT 1 FOPOACKIX OKPYTOR;,

- MpHKa3 MUHHETEPCTEA IKOHOMIECKOrO passiTis PO ot
21072016 Ne 460 «OG yrmepaenum mopsKa
COIIACOBAH NMPOCKTOB ZIOKYMEHTOB TEPPHTOPHAILHOTO
IIAHAPOBANMA MYRHIMNATEHEX 0GpAsOBAHMH, COCTAB
HOPAZOK  paGOTH  COTMACHTENMBHON  KOMHCCHH — TPH
COIIACOBAMIN MPOEKTOB IOKYMERTOB TEPPHTOPHATLHOND
[

- npikas MHMHCTEPCTBA SKOHOMHYECKOTO pasgiTia PO o1
09.01.2018 Ne 10 «OG yrsepcienum TpeGosammii K
omMcammo W OTOGpWKEHWIO B AOKyMeHTax
TEPPHTOPHATENOTO IIAHHPOBAIHS 0GEEKTOB (eliepatsHoro
3Ha%CHNS, OGLEKTOR PETHORAILHONO SHAMCHHA, ODHEKTOR
MECTHOTO 3HAtERHD;

- npika3 MHNHCTEPCTBA SKOHOMHYECKOTO paspiis PO or
19.092018 Ne 498 «OG yrhepiienun TpeGopasnii K
ctpyKType n (popveran mnbopvamm, cocTapumOmICit
‘ndopManoHEI pecype delepansHOR rOCyABpCTRERHOH
unopMaIHOHHOH CcHCTeMEL TEPPHTOPHATEHOTO
nammpoBaIA»;





image8.png
- npikas MHIHCTEPCTRA JKOHOMITECKOTO pasphTiz P o1
23.11.2018 No 650 «OG yeTanoessn dops rpadieckoro
M TEKCTOBOTO OIHCAHMA  MECTONOJOKEHMS  TpaHHI
HACCNCHHHX MYHKTOB, TEPPHTODHATHHBX 30 (¢
MaMeHeHME);

- npkas Pocpeecrpa or 10112020 Ne TV/0412 «O6
YTBEPHIEHHH  KIIACCHHKATOPA  BHJOB  pa3spemiEHHOro
'MCTIOTS30BANIS 3EMETBHEIX YIACTKOR) (C MIMEHEHHSMA);

- Nocranosnere Ipasmrenserea PO ot 13.03.2020 Ne 279
«OG HHQOPMALOHHOM OBeCIEHeHIH TPAIOCTPOHTESHOI
AEATENBHOCTHY,

- CamllaH 22.1/2.1.11200-03 «Canurapro-samurasie
HOMB M CANMTApHAS KIACCH(KALS UDEINPHSTHI,
coopysKesHii i APYTHX OGBEKTOBY;

- CHal 11-04-2003. Hrctpyamms o nopsmke paspaGoriar,
COIACOBANMA,  OKCTGPTHIH W YTREPAICHHL
rpaocTpouTensioli  Aokymentamin  (pasten 3.5
npuvenseTes B wacTH, e npoTuopesamei [pK PO);

- CIT 42.13330.2016, Cpox npasin. TpazocTpouteserso,
Tnanuposka H  3acTpolika TOPONCKHX M CENBCKHX
nocenenmii. AKTyamsnpoBansas pexaiais CHull 2.07.01-
89%,  ymepiemmwii  npukatom  Mumncrepcrsa
CTPOHTEBCTEA  AHJTHIIHO-KOMMYHATBHOTO Xo3siicTsa PO
0r30.122016 N 1034/np;

- PJIC 30-201-98. CHCTeMa HOPMATHBHEIX ZIOKYMEHTOB B
CTpOMTeNbCTRE.  PYKOBONANMI  ZIOKYMEHT  CHOTEM:.
«(HCTpYKILiS 0 IOPAAKE TIPOCKTHPOBAHHS H YCTAHORTCHHS
KPACHBIX THHIIH B TOPOJAX H JIPYFHX TIOCETERHAX PD»;

- HHble 3AKOHOZATEIBHBIC H HOPMATHBHHIC TIDABOBHIE aKTH
PO, jeficTeylome  CBONS MPABHI,  HOPMATHBHO-
TeXHHeCKHE JOKYMEHTEL

Ocrosbie TpeGoBanis Kk
cocTaBy W comepiaiiio
npoexta  remeparoro
mama  (wvenemwi B
resepansuBl  wian) B

TIpOEKT IpABII 3eMICTIONE30BAMHS 1 3aCTPONKH
(3Merermii B MpABATA JEMAENONE30BANA W 3aCTPOitK)
BEmOMIeTCS B CoOTRETCTRIM co CTaTheli 23 [PK PO B muze
KAPT M NOAQHEHMA O TEPPHTOPHATHHOM IUIAHHPOBAILH, ¢
YUETOM peecTpa npeIIOKEHHI 110 BHECEHIO HIMeHeHHi B

Marepraon 10 | npamix seMtenoME30BamIA K 3acTpojiKH, v, Hpmiomenne
obocrosanmio 1 Texumueckoro aganns.

10. [Drams  memonHeRns | DTanM BHIOHEHMA PAGOT B COOTBETCTRHH C KATEHIAPHEI
pador nnanoy-rpamom pador

11, | Ocrosmmie TpeGopanis « | 11.1. TIpoeKTuble MaTepHATS NepeARioTes 3akasunKy Ha

dopwe 1 oopmeniio
S ——

MATCPUATIOB,  KOTHYECTEO
IK3EMILIAPOB
noKymenTams,
nepezaBaenoif axaziiy

GYMAKHOM B NEKTPONHOM HOCHTEIIE: TEKCTORAs HaCTh B
‘opuare Microsoft Word, rpapuieckas wacts B (opware
jpg. ® B mporpawwmom mpomykre «llanopava.
Tipodecenonamsnan IMC «Kapra 2005» B creayiome
nopsue:

1.0 oxomuaHIO cpoka BemomHenis pador Henommirens
Tepe/iaeT 3aKa3HKY MATEPHATE NPOEKTOB Ha JEKTPORHOM
nocirese

B 1 okaemmnspe, MaTepuans Ha GymaxHOM HocuTerne B 1
aKsemmIspe;





image9.png
2.m0cTe  TpOBCHCHHA MPOCAYH  COMAcoBanMA W
yrsepinenns  Memommurens  nepenaer  akasdky
MATEDHATH TEHEPATHHOTO [ANA B AKTYASHOH PEARKIIN Ha
Gymaaon HOCHTEE B 2-X HKICMITAAX, Ha CKTPOHHOM
HocuTene B 1 aKseMTIIApe.

3. TpadpeiecKHe MATCPHATH TIEPENAIOTCA B GYMAKHOM Bie
B macmrraGax 1:2000, 1:50000, 1:25000% B xomecrae 2
(nyx) aa
(*wacumaG  npuwumaemes & coomsememewu ¢
napavempawu  noceienus  u  ungopuayuonnoi
nacuuyennocmbio),

Ha MEKTPOHHOM HOCHTENe!

- KADTHL TIDABIIT 3EMJIENOTE3OBAHNA H 3aCTPONKH - B
(bopwmare pdf;

- remarieckie cron - B IUC [ Tanopavay, B xommiectse |
(omoro) 3K3.;

- npesewtaumoumbie  matepmanst B (opwarax,
nenomayessx 5 Microsoft Office 5 1 (omoM) 5.

12.

Tiopaaok cormaconanns

Briccenme M3MeHEHNH B NpABHAG EMICONBIOBANIA N
SaCTPOMKH  NOMIEKHT  CODCOBARHIO B HOpAIKe,
YCTAHOBNEHHOM B COOTReTCTBHM  cO  cT. 25
Tpanocrpontensioro Kozekca PO w lonoxennen o
TIOPAIKE PACCMOTPEHHA POEKTOB CXeM TepPHTOPHATLHON
InannpoBanns  cyOnexton  Pocemiicoil Dexepannn
TIPOCKTOB AOKYMEHTOB TePPHTOPHATHHONO LIAHHPOBANIA
MYHMIMMQTBHEX  OOpAjOBGRMA,  TOCTYNMBINX  Ha
cornacosanie » Tpanntebctao Mpkyrcko o6nacti, u
TONOTOBKH HA HMX 3AKIOMCHI, YTBEPACHHbIM
nocranosenns pasurensersa Mpkyrexoli obnact ot
22.10.2010 Ne 268-mn.

M HHEIMH HODMATHEHO-TDABOBEIMH AKTAMMH.

Ha ocmomamum 3ajauus 3akazumka (¢ ykasammem
HAMMEHOBAHTA, KOTHYECTBA H (JOPMbI NpEICTABICHHS
TPATOCTPOHTENbHAIX A0KyMeiTOR) HcmomuTens rorosT
N ———

1L IpeSCHTAIHORHbE MATEPHATH.

Jlara nyGmirHBX CTymAHAH 10 BHECEHHIO WIMCHERHH B
MPaBHIA 3eMIENIONBI0BANHS H 3aCTPOTiKH  UepenxoBekoro
MYHHIMIAIEHOrO OOPAI0BANIA HATHATACTCA BAKAHIOM B
cootsercTam co o 28 IpazocTpomTensioro kozekca PO,
Merommuress npoBoxuT A0paGoTky npockTa

10 pesymsTaTaM cornacoBail, MYGIHMHEX CIyIARK
IOy EHHEIM 3AMENANHAM H NepetaeT 3aKaTmKy.
COIIACOBAMME H YTBEPKEHHE IPOEKTOB He BXOMHT B CPOKH
BLInOHEHHA PAGOT 110 MPOEKTY.

Is.

Jononsutesbisie

‘TpeGonas

151, OcOBHbE NpOCKTHBIC pEUICHHA NPEACTABNTH
3AKA3WHKY Ha PEABADHTENTEHOE PACCMOTPCHHE.

15.2 CpoK Npe;ICTARTeHHS MATEPHAIIOR — B COOTRCTCTRHH
 KATHTADHEIM ILTGHOM BBITIOTHEHHS PadOT.

153 O BOSHHKFHOBENHH 0GCTOATEIILCTE, NPENATCTRYIONX
nonyueRMIO  wnopyanmM __(Mcxommbix  nammuix)





image10.png
PAaspABOTUK  OOWAN  MEIAMCLMTCISIO | HOCTABHTS
3qKAVHIKA B HIBECTHOCTS B HCKMCHROH dopMe.

15.4 HeoGXOIiMO BEIMOTHHTS MOCTAOBKY A KAZACTpORE
YHCT KOPPEKTHPOBAIHBIX TCPPHTOPHATSHEIX 30H 1 TPAHIL
HACeIeHHBIX IYHKTOB.
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