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В местных нормативах градостроительного проектирования Киренского муниципального округа Иркутской области применяются следующие обозначения и сокращения:
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; 
Киренский муниципальный округ – Киренский муниципальный округ Иркутской области; 
СП 42.13330.2016 – СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 131.13330.2025 – СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
СП 59.13330.2020 – СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 396.1325800.2018 – СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
СП 34.13330.2021 – СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
Стратегия СЭР Киренского района – Стратегия социально-экономического развития Киренского муниципального района, утвержденная Решением Думы Киренского муниципального района от 12.02.2020 № 39/7;
ВПН – Всероссийская перепись населения;
СИМ – средства индивидуальной мобильности;
МГН – маломобильные группы населения.
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В МНГП используются следующие термины и определения:
обеспеченность – показатель, характеризующий наличие и параметры объектов местного значения;
территориальная доступность – показатель, характеризующий расстояние, либо затраты времени на передвижение до объектов местного значения, либо доступность объекта в границах определенной территории;
транспортная доступность – нормативно установленное время, затраченное на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи общественного транспорта (при средней скорости движения в границах населенного пункта – 18 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах;
пешеходная доступность – нормативно установленное время, за которое человек от дома при пешем движении со средней скоростью 3,5 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) достигает объекта нормирования;
расчетная плотность населения – прогнозируемое количество проживающих, приходящееся на единицу территории (1 га) при определенном типе жилой застройки, уровне жилищной обеспеченности;
Иные понятия употребляются в значениях, установленных федеральным и региональным законодательством.
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Нормативы градостроительного проектирования разработаны для Киренского муниципального округа Иркутской области на основании пункта 2 части 3, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Набор областей нормирования и видов объектов местного значения муниципального округа, подлежащих нормированию, определен с учетом планов и целей развития, обозначенных в документах стратегического планирования, необходимости ликвидации отставания или территориальных диспропорций по отдельным областям и иных территориальных особенностей (пункт 2 раздела V Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71).
Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа, в Иркутской области установлены Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».
Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию в МНГП Киренского муниципального округа, приведен в Приложении А.
Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения выражены в виде:
удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории;
удельных показателей потребления населением коммунальных ресурсов для объектов коммунальной инфраструктуры;
удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде транспортной и пешеходной доступности.
Расчетные показатели установлены дифференцированно по различным критериям:
численность населения; 
тип населенного пункта;
тип жилой застройки;
степень благоустройства жилой застройки.
По вопросам, не урегулированным в МНГП, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Иркутской области.
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[bookmark: _Ref167467665]Таблица 1 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области образования
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя,
единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Дошкольные образовательные организации [1]
	Уровень обеспеченности, 
мест на 100 детей в возрасте от 1 года до 7 лет
	80

	
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	Для городских населенных пунктов с численностью населения, тыс. человек:
· до 5 – 60;
· свыше 5 – 70.
Для сельских населенных пунктов – 45

	
	Размер земельного участка, 
кв. м на 1 место [5, 6]
	При вместимости дошкольной образовательной организации:
· до 100 мест – 44;
· свыше 100 мест – 38

	
	Территориальная доступность
	Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек транспортная доступность – 10.
Для населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и более в зависимости от типа жилой застройки:
· пешеходная доступность при многоквартирной жилой застройке – 10;
· транспортная доступность при индивидуальной жилой застройке – 10

	Общеобразовательные организации [2]
	Уровень обеспеченности, 
мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	96

	
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	Для городских населенных пунктов с численностью населения, тыс. человек:
· до 5 – 150;
· свыше 5 – 165.
Для сельских населенных пунктов – 120

	
	Размер земельного участка, 
кв. м на 1 место [5, 6]
	При вместимости общеобразовательной организации:
· до 170 – 80;
· от 170 до 340 мест – 55;
· от 340 до 510 мест – 40;
· от 510 до 660 мест – 35;
· от 660 до 800 мест – 28

	
	Территориальная доступность
	Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек транспортная доступность – 10.
Для населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и более в зависимости от типа жилой застройки:
· пешеходная доступность при многоквартирной жилой застройке – 10;
· транспортная доступность при индивидуальной жилой застройке – 10

	Организации дополнительного образования [3]
	Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет
	80

	
	из них реализуемых на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
	Для населенных пунктов в зависимости от типа:
· городские – 30;
· сельские – 70

	
	Уровень обеспеченности, 
мест на 1 тыс. человек общей численности населения
	Для населенных пунктов в зависимости от типа:
· городские – 160;
· сельские – 140,
в том числе на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций:
· городские – 60;
· сельские – 120

	
	Размер земельного участка, 
кв. м на 1 место 
	Для встроенных объектов, размещающихся в первых этажах многоквартирных жилых домов, общественных зданий – 7,5;
для отдельно стоящих объектов – 15

	
	Территориальная доступность, минут
	Для населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек транспортная доступность – 10.
Для населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и более в зависимости от типа жилой застройки:
· пешеходная доступность при многоквартирной жилой застройке – 10;
· транспортная доступность при индивидуальной жилой застройке – 10

	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи [4]
	Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ
	1 

	Примечания:
1. Значение расчетного показателя включает в себя число мест в муниципальных образовательных организациях.
2. Расчетный показатель установлен исходя из условия обучения в одну смену.
3. При переводе нормативного охвата детей дополнительным образованием в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности их работы.
4. Обеспеченность объектом может быть реализована за счет создания консультационных пунктов при дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.
5. При планировании совмещенных объектов школа – детский сад (учебных трансформеров, совмещенных объектов, комплексов) размер земельного участка определяется как сумма земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации, и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации.
6. Размеры земельных участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций могут быть уменьшены до 40%.
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Таблица 2 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя,
единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Плавательные бассейны [1]
	Уровень обеспеченности, объектов
	Для городских населенных пунктов с численностью населения свыше 5 тыс. человек – 1 

	
	Транспортная доступность, минут
	Для городских населенных пунктов – 10

	Плоскостные спортивные сооружения [1, 5]
	Уровень обеспеченности, объектов
	Для населенных пунктов в зависимости от численности населения, тыс. человек:
· от 0,2 до 1 – 1;
· свыше 1 тыс. – 1 на 1 тыс. человек

	
	Пешеходная доступность, минут
	Для населенных пунктов в зависимости от численности населения, тыс. человек:
· до 1 – в границах населенного пункта;
· свыше 1 тыс. человек – 10 минут пешеходной доступности

	Спортивные залы [1]
	Уровень обеспеченности, объектов
	Для населенных пунктов в зависимости от численности населения, тыс. человек:
· от 0,3 до 1 – 1;
· свыше 1 тыс. – 1 на 1 тыс. человек

	
	Территориальная доступность
	Для сельских населенных пунктов – в границах населенного пункта.
Для городских населенных пунктов – 10 минут транспортной доступности

	Лыжные базы [1]
	Уровень обеспеченности, объектов
	Для населенных пунктов с численностью населения свыше 1 тыс. человек – 1

	Примечания: 
1. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать спортивные сооружения всех форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иной формы собственности.
2. Учет спортивных сооружений при образовательных организациях осуществлять в соответствии с режимом функционирования образовательных организаций.
3. Спортивная инфраструктура, размещаемая для организаций спортивной подготовки, должна соответствовать требованиям к материально-техническим условиям реализации этапов спортивной подготовки и иным условиям, установленным Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
4. Нормативная потребность может быть обеспечена за счет как объектов капитального строительства, так и установки модульных объектов.
5. С учетом природно-климатических условий в населенных пунктах территорий, относящихся к климатическому подрайону IД, рекомендуется размещать преимущественно крытые быстровозводимые плоскостные спортивные сооружения, позволяющие круглогодичное использование объектов.
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В области молодежной политики
Таблица 3 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области молодежной политики
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя,
единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Учреждения по работе 
с детьми и молодежью
	Уровень обеспеченности, 
кв. м общей площади на 1 тыс. человек
	Для населенных пунктов с численностью населения свыше 1 тыс. человек – 45 

	
	Территориальная доступность
	Для населенных пунктов с численностью населения:
1) от 1 до 5 тыс. человек – в границах населенного пункта; 
2) свыше 5 тыс. человек с учетом типологии жилой застройки:
· многоквартирная жилая застройка – 10 минут пешеходной доступности;
· индивидуальная жилая застройка – 10 минут транспортной доступности

	Примечание – Учреждения по работе с детьми и молодежью могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и на базе учреждений культуры, организаций дополнительного образования.
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Таблица 4 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области культуры и искусства
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя,
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	
	
	



	1
	2
	3

	Общедоступные библиотеки [1]
	Уровень обеспеченности, объектов
	Для городских населенных пунктов с численностью населения, тыс. человек:
· до 5 – 1;
· свыше 5 – 4.
Для сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 0,1 тыс. человек – 1 

	
	Транспортная доступность, минут 
	Для городских населенных пунктов – 10

	Детские библиотеки 
	Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ
	1

	Краеведческие музеи
	Уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ
	1

	Объекты культурно-досугового (клубного) типа [2, 3]
	Уровень обеспеченности, 
мест на 1 тыс. человек
	Для населенных пунктов с численностью населения, тыс. человек:
· от 0,1 до 0,3 – 400;
· от 0,3 до 1 – 200; 
· от 1 до 5 – 100;
· свыше 5 – 70

	Примечания:
1. В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения.
2. В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать кинозалы. 
3. В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов.
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Таблица 5 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, формирующих общественные пространства, в том числе объектов благоустройства и озеленения, массового отдыха населения

	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Озелененные территории общего пользования
	Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на человека
[1, 2, 3, 4]
	Для городских населенных пунктов – 10;
для сельских населенных пунктов – 12


	в том числе:

	Скверы (бульвары, сады) [4]
	Минимальный размер территории, га
	0,5

	
	Радиус доступности, м
	На территориях многоэтажной жилой застройки - 400;
на территориях малоэтажной жилой застройки – 800.

	Детские игровые площадки [5]

	Уровень обеспеченности, кв. м на человека
	Для многоквартирной жилой застройки – 0,4;
для индивидуальной и блокированной жилой застройки – 0,7

	
	Радиус доступности, м
	100

	иные общественные пространства:

	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации

	Минимально допустимая площадь для речных и озерных пляжей, 
кв. м на человека

	8

	Набережные

	Объект на населенный пункт [6]
	1

	
	Пешеходная доступность, м
	От остановок пассажирского транспорта общего пользования – 150;
от стоянок для парковки легковых автомобилей – 400.

	Площадки для выгула и дрессировки собак [7, 8]
	Минимальный размер территории, кв. м
	400

	
	Радиус доступности, м
	400

	Примечания:
1. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
2. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из объектов в области благоустройства: парков, скверов, садов, бульваров, детских игровых площадок. 
3. При проектировании объектов благоустройства территорий общего пользования необходимо руководствоваться Правилами благоустройства территории муниципального образования.
4. В условиях реконструкции, площадь сквера должна быть менее 0,1 га.
5. Детские игровые площадки рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территорий общего пользования, в кварталах жилой застройки либо в составе объектов озеленения общего пользования. Рекомендуемый размер детской игровой площадки – не менее 100 кв. м.
6. Для населенных пунктов с численностью населения более 10 000 человек.
7. Площадки для выгула и дрессировки собак могут размещаться на отдельном земельном участке в границах планировочного микрорайона, либо в составе парков, озелененных территорий общего пользования на изолированной территории. Допускается организация площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки в радиусе до 700 м.


[bookmark: _Ref138433330][bookmark: _Toc177733993][bookmark: _Toc178270184][bookmark: _Toc214460114][bookmark: _Toc214462091][bookmark: _Toc214529951][bookmark: _Toc214540437][bookmark: _Toc214546160][bookmark: _Toc230602650]

[bookmark: _Ref138614881][bookmark: _Ref132726729]В области жилищного строительства 
[bookmark: _Toc177733994][bookmark: _Toc178270185][bookmark: _Toc214460115][bookmark: _Toc214462092][bookmark: _Toc214529952][bookmark: _Toc214540438][bookmark: _Toc214546161]Предельная расчетная плотность населения элемента планировочной структуры
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Площадь элемента
планировочной структуры
	Значение расчетного показателя

	
	
	малоэтажная застройка
	среднеэтажная застройка



	1
	2
	3
	4

	Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га
	до 5 га
	100
	200

	
	от 5 до 20 га
	70
	130

	Примечания:
1. Расчетная плотность населения выражена в виде максимальной численности населения, приходящейся на единицу территории в целях соблюдения требований по обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, требований противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности.
2. Общая плотность населения в границах элемента планировочной структуры застроенной части, в которой предполагается жилищное строительство, не должна превышать установленные показатели расчетной плотности населения.
3. Показатели приведены для расчетной жилищной обеспеченности 40 кв. м на человека. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, чел./га для многоквартирной жилой застройки следует определять по формуле: 
Р = (Р40 х 40) / Н, где:
Р40 – показатель плотности населения при 40 кв. м жилых помещений на 1 человека;
Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м жилых помещений на 1 человека.
При этом расчетная плотность населения микрорайона не должна превышать 450 чел./га.
4. При комплексном развитии территории допускается повышение плотности населения до 350 чел./га при условии соблюдения нормируемых показателей обеспеченности площадками придомового благоустройства и мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта.
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Таблица 6 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области транспорта
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
	Уровень обеспеченности, плотность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов, км на 1 кв. км
	Для населенных пунктов в зависимости от типа:
· городские – 2,4; 
· сельские – 1,5

	Дорожки велосипедные [1]
	Плотность велосипедных дорожек в границах населенных пунктов с численностью свыше 10 тыс. человек, км на 1 кв. км
	0,05

	Примечания:
1. Велодорожная инфраструктура включает велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велодорожная инфраструктура предназначены для движения велосипедов и СИМ.
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Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей
	Наименование объекта
	Расчетная
единица
	Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, мест на расчетную единицу



	1
	2
	3

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
Блокированная жилая застройка;
Среднеэтажная жилая застройка
	Уровень обеспеченности местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест [1, 2, 3, 4]
	1,2

	Примечания:
1. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в том числе для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов.
2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности в зонах жилой застройки стоянки для хранения легковых автомобилей населения - не более 800 м, в районах реконструкции - не более 1000 м, при условии размещения стоянок в границах жилых и общественно-деловых зон.
3. Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р.ааа
4. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать мототранспорт и иные средства индивидуальной мобильности с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением коэффициента – 0,1.
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	Наименование объекта
	Расчетная
единица
	Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения, одно место на следующее количество расчетных единиц

	
	
	легковых автомобилей
	СИМ [1]



	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации
	Количество воспитанников
	65
	не нормируется

	Общеобразовательные организации
	Количество учащихся
	100
	не нормируется

	Организации дополнительного образования
	Кв. м общей площади помещений здания
	25
	500-625

	Объекты культурно-досугового (клубного) типа 
	Единовременные посетители
	7
	10-15

	Общедоступные библиотеки, детские библиотеки
	Единовременные посетители
	8 (но не менее 8 мест на 1 объект)
	10-20

	Музеи
	Единовременные посетители
	8
	60-80

	Плавательные бассейны
	Единовременные посетители
	7
	5-7

	Спортивные залы
	Общей площади менее 1000 кв. м,
кв. м общей площади
	40
	250 - 550

	Лыжные базы
	Единовременные посетители
	6
	5-7

	Гостиницы
	Количество номеров/количество работающих
	5/10
	не нормируется

	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Посадочные места
	5
	4-5

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т. п.)
	Кв. м расчетной площади
	50
	2 000 – 2 500

	Озелененные территории общего пользования
	Кв. м общей площади территории
	10 000 [2]
	-

	
	Единовременные посетители
	-
	50 (но не менее 2 мест на 1 объект) 

	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Единовременные посетители
	5
	6

	Аэропорт
	Пассажиры в час пик [3]
	8
	100 - 150

	Парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами:

	
	Количество парковочных мест зарядки электромобилей и гибридных автомобилей на каждые 10 машино-мест, не менее
	-
	-

	Количество зарядных устройств на парковочных местах в пределах УДС
	5% числа всех парковок на участке УДС
	-
	-

	Обеспечение электрической мощности для вновь возводимых объектов инфраструктуры хранения автомобилей, в том числе в пределах УДС
	5% числа всех машино-мест, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект
	-
	-

	Примечания:
1. Места хранения велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности размещаются не далее 50 м от входа в здание.
2. Пешеходная доступность стоянок автомобилей до границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон - не более 100 м
3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), пребывающих в час пик, но не менее 1 места на 1 объект. Параметры парковки должны быть по ширине не менее 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. При использовании автобусов с вместимостью более 40 мест и более крупными габаритами данные параметры необходимо увеличивать.
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Таблица 9 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области газоснабжения населения 
	Наименование 
вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3

	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
Газопровод распределительный высокого давления
Газопровод распределительный среднего давления
	нормативы потребления природного газа, 
куб. м/год на 1 человека
	направление используемого природного газа
	норматив потребления

	
	
	на пищеприготовление
	120

	
	
	на приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей)
	300

	
	
	на приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии газового водонагревателя)
	180


Таблица 10 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области электроснабжения населения
	Наименование 
вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Электрическая подстанция 35 кВ
Линии электропередачи 10 кВ
Линии электропередачи 6 кВ
Линии электропередачи 35 кВ
Трансформаторная подстанция (ТП)
Распределительный пункт (РП)
Электростанция дизельная (ДЭС)
	укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт*ч/чел. в год
	вид населенного пункта
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	
	
	городской населенный пункт [1]
	2 170
	2 750

	
	
	сельские населенные пункты [2]
	950
	1 350

	
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	вид населенного пункта
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	
	
	городской населенный пункт [1]
	5 300
	5 500

	
	
	сельские населенные пункты [2]
	4 100
	4 400

	
	укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. [3]
	вид населенного пункта
	с плитами на природном газе
	со стационарными электрическими плитами

	
	
	
	в целом по населенному пункту
	в том числе:
	в целом по населенному пункту
	в том числе:

	
	
	
	
	центр
	микрорайон (кварталы) застройки
	
	центр
	микрорайон (кварталы) застройки

	
	
	городской населенный пункт
	0,55
	0,68
	0,52
	0,66
	0,82
	0,65

	
	
	сельские населенные пункты
	0,41
	-
	-
	0,5
	-
	-

	
	удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий, Вт/кв. м [4]
	этажность застройки
	удельные расчетные электрические нагрузки 
жилых зданий с плитами

	
	
	
	на природном газе
	на сжиженном газе
	электрическими

	
	
	1-2 этажа
	15,0/0,96
	18,4/0,96
	20,7/0,98

	
	
	3-5 этажей
	15,8/0,96
	19,3/0,96
	20,8/0,98

	Примечания:
1. Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
2. Значение принято в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3. Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
4. Значение принято в соответствии с таблицей 2.1.5. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».


[bookmark: _Ref227828925]Таблица 11 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области теплоснабжения населения
	Наименование 
вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3

	Источник тепловой энергии
Центральный тепловой пункт (ЦТП)
Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)
Теплопровод магистральный
	удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [1]
	этажность

	
	
	1
	2
	3
	4, 5

	
	
	83,14
	66,58
	59,83
	57,73

	
	удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [1]
	этажность

	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	95,28
	86,09
	81,59
	72,59

	
	удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
	10,5

	Примечания:
1. При выполнении требований энергетической эффективности согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается: с 1 января 2023 года – на 40%, с 1 января 2028 года – на 50%, для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) – на 20%.


[bookmark: _Ref227762851]Таблица 12 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области водоснабжения населения
	Наименование 
вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3

	Водозабор
Водопроводные очистные сооружения
Насосная станция
Водонапорная башня
Резервуар
Артезианская скважина
Водовод
Водопровод
Технический водопровод
	показатель удельного водопотребления, 
л/сут на человека
	степень благоустройства

	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 180
застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и горячим водоснабжением - 180

	
	потребление воды на поливку, л/сут на человека
	50-70


Таблица 13 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области водоотведения
	Наименование 
вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3

	Очистные сооружения (КОС)
Канализационная насосная станция (КНС)
Канализация самотечная
Канализация напорная
	показатель удельного водоотведения, л/сут на человека
	равен показателю удельного водопотребления [1]

	Примечания:
1. Значение расчетного показателя необходимо принимать в соответствии с Таблица 12 раздела 1.4.10 Основной части Нормативов.



[bookmark: _Toc230602653]В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Таблица 14 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Кладбище традиционного захоронения [1]
	га на 1 тыс. человек
	0,24

	Бюро похоронного обслуживания
	объект
	1

	Примечание:
1. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.
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Таблица 15 – Расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, необходимых для содержания безнадзорных животных без владельцев
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя



	1
	2
	3

	Приют для животных
	уровень обеспеченности, 
объектов на муниципальный округ
	1  


[bookmark: _Toc230602655]В области обеспечения объектами связи
Таблица 16 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов связи 
	Наименование 
вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения
	Значение расчетного показателя 

	1
	2
	3

	Базовая станция
	Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта, ед.
	Населенный пункт сельского типа – от 1;
населенный пункт городского типа – не устанавливается
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В соответствии с Законом Иркутской области от 23.04.2025 № 27-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Киренского муниципального района Иркутской области, путем их объединения» в состав территории Киренского муниципального округа Иркутской области входят территории 42 населенных пунктов (1 город, 1 рабочий поселенок, 6 поселков, 21 деревня, 13 сел).
Административным центром Киренского муниципального округа Иркутской области является город Киренск.
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Численность населения Киренского муниципального округа на 01.01.2025 составляла 15,8 тыс. человек (Таблица 17).
[bookmark: _Ref214554010]Таблица 17 – Численность постоянного населения Киренского муниципального округа в разрезе населенных пунктов 
	Наименование 
населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	Данные ВПН Российской Федерации, 2020 год
	По состоянию на 01.01.2025 год

	г. Киренск
	10 998
	10 638

	д. Бор
	5
	4

	д. Верхнекарелина
	0
	0

	с. Змеиново
	25
	14

	д. Коммуна
	179
	178

	с. Кривошапкино
	404
	410

	д. Никольск
	52
	36

	д. Сидорова
	139
	122

	д. Старая Деревня
	8
	9

	д. Хабарова
	39
	36

	рп Алексеевск
	1 852
	1 770

	д. Алексеевка
	2
	1

	пос. Воронежский
	113
	95

	с. Алымовка
	263
	246

	с. Банщиково
	39
	37

	д. Никулина
	101
	94

	д. Подъельник
	0
	219

	д. Салтыкова
	33
	28

	с. Коршуново
	108
	98

	д. Дарьина
	0
	0

	д. Ичера
	0
	0

	с. Мироново
	4
	0

	д. Мутина
	0
	0

	д. Частых
	0
	0

	с. Кривая Лука
	285
	271

	д. Заборье
	4
	0

	с. Макарово
	629
	599

	д. Балышева
	6
	3

	д. Верхолугск
	0
	1

	пос. Пашня
	11
	10

	д. Скобельская
	0
	0

	с. Усть-Киренга
	52
	36

	пос. Небель
	119
	114

	с. Петропавловское
	249
	233

	пос. Золотой
	0
	0

	д. Орлова
	9
	11

	пос. Юбилейный
	344
	325

	д. Вишнякова
	32
	37

	с. Чечуйск
	59
	41

	с. Улькан
	0
	1

	с. Красноярово
	24
	17

	пос. Визирный
	32
	31

	Итого по муниципальному образованию
	16 219
	15 765


[bookmark: _Ref214028251]Административным центром муниципального округа является город Киренск, в котором проживает около 67% населения округа. В состав муниципального округа также входит рабочий поселок Алексеевск, где сосредоточено порядка 11% населения, в результате чего доля городского населения достигает практически 79% от общей численности населения муниципального округа. 
Доли основных возрастных групп населения, участвующих в определении значений расчетных показателей в МНГП Киренского муниципального округа, приведены ниже (Таблица 18, Таблица 19).
[bookmark: _Ref178326992][bookmark: _Ref230600556]Таблица 18 – Доли основных возрастных групп, участвующих в определении значений расчетных показателей в МНГП Киренского муниципального округа, в общей численности городского населения
	Наименование показателя
	Доля в общей численности населения, %
	Виды объектов, для которых возрастная группа населения подлежит учету при определении расчетного показателя обеспеченности

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	в среднем за период
	динамика за период
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	От 1 до 7 лет
	8,5
	8,9
	9,2
	8,9
	+0,7
	Дошкольные образовательные организации

	От 7 до 16 лет
	13,1
	13,7
	14,3
	13,7
	+1,2
	Общеобразовательные организации; организации отдыха детей и их оздоровления (загородные оздоровительные лагеря)

	От 16 до 18 лет
	2,6
	2,8
	3,6
	3,0
	+1,0
	

	От 5 до 18 лет
	18,8
	19,8
	21,6
	20,1
	+2,8
	Организации дополнительного образования

	От 3 до 79 лет
	93,5
	93,7
	95,1
	94,1
	+1,6
	Спортивные сооружения 

	От 14 до 35 лет
	23,3
	23,1
	24,8
	23,7
	+1,5
	Учреждения по работе 
с детьми и молодежью


[bookmark: _Ref178327001][bookmark: _Ref178348047]Таблица 19 – Доли основных возрастных групп, участвующих в определении значений расчетных показателей в МНГП Киренского муниципального округа, в общей численности сельского населения
	Наименование показателя
	Доля в общей численности населения, %
	Виды объектов, для которых возрастная группа населения подлежит учету при определении расчетного показателя обеспеченности

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	в среднем за период
	динамика за период
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	От 1 до 7 лет
	5,7
	6,4
	5,4
	5,8
	-0,3
	Дошкольные образовательные организации

	От 7 до 16 лет
	11,3
	14,5
	13,4
	13,1
	+2,1
	Общеобразовательные организации; организации отдыха детей и их оздоровления (загородные оздоровительные лагеря)

	От 16 до 18 лет
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	0,0
	

	От 5 до 18 лет
	16,0
	19,5
	17,7
	17,7
	+1,7
	Организации дополнительного образования

	От 3 до 79 лет
	81,2
	95,3
	95,6
	90,7
	+14,4
	Спортивные сооружения

	От 14 до 35 лет
	18,5
	21,1
	22,3
	20,6
	+3,8
	Учреждения по работе 
с детьми и молодежью


Дифференциация городских и сельских населенных пунктов Киренского муниципального округа по численности населения приведена ниже (Таблица 20).
[bookmark: _Ref178327016]Таблица 20 – Дифференциация городских и сельских населенных пунктов Киренского муниципального округа по численности населения
	Группа
	Количество, ед.
	Численность, населения, человек

	
	2010 г. [1]
	2021 г. [2]
	2010 г. [1]
	2021 г. [2]
	Рост (+) /
сокращение (-)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	городские населенные пункты

	Малые (от 5 тыс. человек)
	1
	1
	12 640
	10 998
	-1 642

	Малые (до 5 тыс. человек)
	1
	1
	2 529
	1 852
	-677

	сельские населенные пункты

	Средние (от 0,2 до 1 тыс. человек)
	7
	6
	2 860
	2 174
	-686

	Малые (от 0,05 до 0,2 тыс. человек)
	12
	9
	1 325
	922
	-403

	Малые (от 0,01 до 0,05 тыс. человек)
	8
	8
	212
	235
	23

	Малые (от 0 до 0,01 тыс. человек)
	7
	7
	35
	38
	3

	Без населения (0 человек)
	6
	10
	0
	0
	0

	Всего
	42
	42
	19 601
	16 219
	-3 382

	Примечания:
1. В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года.
2. В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2020 года.


При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения приняты средние за анализируемый период доли населения соответствующих возрастных групп.
Расчетные показатели для объектов местного значения установлены с учетом демографических показателей, в том числе их значений в плановом периоде, определенных в ходе выполнения научно-исследовательской работы по подготовке комплексного проекта повышения эффективности управления развитием территории Киренского муниципального округа Иркутской области. В соответствии с демографическим прогнозом численность постоянного населения Киренского муниципального округа к концу 2036 года составит 14,8 тыс. человек, на конец 
2046 года – 14,0 тыс. человек. 
[bookmark: _Toc178270194][bookmark: _Toc214460123][bookmark: _Toc214462100][bookmark: _Toc214529960][bookmark: _Toc214540446][bookmark: _Toc214546169][bookmark: _Toc230602660]Система расселения
Киренский муниципальный округ расположен в северо‑восточной части Иркутской области, в бассейне верхнего течения реки Лены на ее левом и правом берегах. Площадь округа составляет около 43,8 тыс. кв. км (порядка 5,6% территории Иркутской области), расстояние до города Иркутска по автомобильной дороге превышает 1 тыс. км. Муниципальное образование граничит с Республикой Бурятия, Республикой Саха (Якутия), а также с Мамско‑Чуйским, Катангским, Усть‑Кутским и Казачинско‑Ленским районами, что формирует периферийное и пограничное положение округа в региональной системе расселения.
Система расселения Киренского муниципального округа имеет линейно‑узловой характер и ориентирована на долину реки Лена: населенные пункты тяготеют к природно‑транспортному коридору, формируемому руслом реки и сопряженными транспортными связями. Основными узлами этой структуры выступают город Киренск и рабочий поселок Алексеевск, обеспечивающие базовый набор административных, транспортных и социальных функций. Основная часть жителей проживает в городских населенных пунктах, тогда как сельская сеть представлена в основном небольшими по численности населенными пунктами, что обусловливает высокую долю городского населения при разреженном сельском расселении и низкой средней плотности населения.
В региональной системе расселения Иркутской области округ включен в планировочную ось Приленского тракта (Иркутск – Усть‑Кут – Киренск и опорные поселковые центры), к которой приурочена значительная часть нефтегазовых и лесосырьевых ресурсов региона. Киренск относится к подцентрам третьего порядка, выполняющим опорные функции для северо‑восточной части Иркутской области.
Город Киренск выступает опорным центром Киренского муниципального округа. Он включен в Единый перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации и является основным общественным центром, обеспечивающим население округа и частично жителей смежных муниципальных образований услугами объектов административного, медицинского, образовательного, культурного и иных объектов периодического обслуживания. Рабочий поселок Алексеевск, а также бывшие административные центры сельских поселений выполняют роль центров групповых систем расселения, к которым тяготеют малочисленные населенные пункты, не имеющие собственного набора объектов обслуживания.
С учетом северного положения и сезонно‑фрагментированной транспортной доступности территория Киренского муниципального округа может рассматриваться как труднодоступная в контексте планирования объектов социальной инфраструктуры.
Населенные пункты имеют сложную транспортную схему с ограничениями по наземному сообщению. Устойчивое сообщение обеспечивается преимущественно в периоды работы паромных или ледовых переправ, круглогодичные перевозки по ряду направлений возможны только авиационным транспортом. При установлении расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения необходимо учитывать сложившуюся транспортную систему и сезонные ограничения по наземному сообщению.
Учитывая значительные расстояния между населенными пунктами, слабое развитие транспортных коммуникаций и групповую организацию расселения, универсальные расчетные показатели, ориентированные на равномерную сеть объектов обслуживания, не отражают реальных условий. В этих обстоятельствах целесообразно опираться на систему общественных центров разных рангов, в которых сосредоточены объекты административного, социального и культурно‑бытового обслуживания населения, и учитывать их роль в системе расселения при нормировании потребности в инфраструктуре.
С учетом анализа сети объектов обслуживания и расстояний между населенными пунктами Киренского муниципального округа выделяются следующие общественные центры, различающиеся по виду предоставляемых услуг и периодичности пользования:
· центр муниципального округа (общественный центр I ранга) – город Киренск;
· общественный центр II ранга – рабочий поселок Алексеевск;
· общественные центры III ранга – бывшие административные центры сельских поселений (Алымовка, Коршуново, Кривая Лука, Макарово, Петропавловское, Юбилейный).
В общественном центре I ранга сосредоточены важнейшие организации социальной сферы, оказывающие услуги периодического обслуживания населению всего муниципального округа и частично жителям соседних территорий. 
В общественном центре II ранга размещены объекты повседневного и периодического обслуживания населения, эпизодического обслуживания, необходимые для обеспечения жизнедеятельности жителей самого населенного пункта и близлежащих населенных пунктов. 
В общественных центрах III ранга сконцентрированы, прежде всего, объекты повседневного и периодического обслуживания, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения в границах населенного пункта, а также близлежащих населенных пунктов.
[bookmark: _Toc6673128][bookmark: _Toc85181059][bookmark: _Toc85182502][bookmark: _Toc85190240][bookmark: _Toc85192741][bookmark: _Toc85193459][bookmark: _Toc85197821][bookmark: _Toc85215173][bookmark: _Toc40122397][bookmark: _Toc40636277][bookmark: _Toc44928916][bookmark: _Toc81901149][bookmark: _Toc85461029][bookmark: _Toc85466907][bookmark: _Toc86154223][bookmark: _Toc88828809][bookmark: _Toc88833638][bookmark: _Toc89098526][bookmark: _Toc89247692][bookmark: _Toc89254577][bookmark: _Toc89355360][bookmark: _Toc177734004][bookmark: _Toc178270195][bookmark: _Toc214460124][bookmark: _Toc214462101][bookmark: _Toc214529961][bookmark: _Toc214540447][bookmark: _Toc214546170][bookmark: _Toc230602661][bookmark: _Toc137746529]Природно-климатические условия 
На определение расчетных показателей влияют следующие природно-климатические характеристики территории: климат, метеорологические условия (сильный ветер), природная зона. 
При расчете объектов социальной инфраструктуры учитываются климатические условия территории и средняя скорость ветра. В соответствии СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория Киренского муниципального округа относится к I климатическому району, подрайону – IД. Территория муниципального округа приравнена к районам Крайнего Севера.
Характеристика климатических параметров для климатического подрайона IД выражается в средней месячной температуре воздуха в январе, которая составляет от минус 14°C до минус 32°C, средне месячной относительной влажности воздуха наиболее холодного месяца - 76%, средней скорости ветра за период со средней суточной температурой воздуха <= 8°C - 1,8 м/с, абсолютной минимальной температурой воздуха минус 58°C.
При разработке расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности объектами в области теплоснабжения необходимо учитывать климатические параметры холодного периода года: температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92), продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°С, средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°С в соответствии с СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
При разработке расчетных показателей в области благоустройства и организации массового отдыха населения необходимо учесть расположение территории муниципального образования в пределах таёжной природной зоны и наличие водных объектов.
Климатические параметры влияют на определение территориальной доступности объектов. При установлении значений расчетных показателей учитываются следующие климатические условия территории: средняя месячная температура воздуха в январе, средняя скорость ветра, средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца.
В расчетных показателях для объектов инженерной инфраструктуры (объектов теплоснабжения) применяются климатические параметры холодного периода года (температуры воздуха наиболее холодной пятидневки).
Климат оказывает на человека прямое и косвенное влияние. Прямое влияние разнообразно и обусловлено непосредственным действием климатических факторов на организм человека и прежде всего на условия теплообмена. Температура – один из важных абиотических факторов, влияющих на все физиологические функции всех живых организмов. Ветер наиболее заметно усиливает температурное ощущение. При сильном ветре холодные дни кажутся еще холоднее, а жаркие – еще жарче. На восприятие организмом температуры влияет также влажность. При повышенной влажности температура воздуха кажется более низкой, чем в действительности, а при пониженной влажности – наоборот.
Медико-географическая оценка климата является основной частью комплексной характеристики экологического потенциала природной среды. Сущность медико-географической оценки климата состоит в изучении конкретного природного региона с целью определения взаимосвязи его климатических характеристик и физиологических показателей человеческого организма, в том числе влияние термических условий, влажности воздуха, скорости ветра на человека.
Строится методика на основе общепринятых показателей, позволяющих выполнить эколого-географическую характеристику климата различных регионов с учетом особенностей конкретной исследуемой территории.
Для получения биоклиматических характеристик территории рассчитывается температурно-влажностно-ветровой показатель Миссенарда (ЕТ)[footnoteRef:2]. Данный показатель характеризует теплоощущения одетого человека. Расчет эквивалентно-эффективной температуры производится по формуле: [2:  Руководство по специализированному обслуживанию экономики климатической информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. наук, профессора Н.В. Кобышевой. – СПб., 2008. – С. 294-295.] 


где  – температура воздуха;  – относительная влажность воздуха;  – средняя скорость ветра.
Согласно приведенным значениям температуры, рассчитанным по формуле Миссенарда, определяется риск опасности для здоровья человека и время, которое человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения[footnoteRef:3]. Информация приведена в таблице ниже (Таблица 21). [3:  Сайт Environment Canada.  Canada’s Wind Chill Index [Электрон.ресурс] – Режим доступа: http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=5FBF816A-1] 

[bookmark: _Ref230603883]Таблица 21 – Риск опасности для здоровья человека и время, которое человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения
	Приведенная температура, °С
	Опасность для здоровья человека
	Время, в течение которого есть вероятность замерзнуть

	От 0 до минус 9
	Низкий риск обморожения. Незначительное увеличение дискомфорта.
	1 – 2 часа

	От минус 10 до минус 27
	Низкий риск обморожения. Есть риск переохлаждения при нахождении на открытом воздухе, в течение длительного времени без надлежащей защиты от холода.
	30 – 60 минут

	От минус 28 до минус 39
	Есть риск обморожения. Есть риск переохлаждения при нахождении на открытом воздухе, в течение длительного времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и холода.
	10 – 30 минут

	От минус 40 до минус 47
	Высокий риск обморожения. Есть риск переохлаждения при нахождении на открытом воздухе, в течение длительного времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и холода.
	5 – 10 минут

	От минус 48 до минус 54
	Очень высокий риск обморожения. Серьезный риск гипотермии при нахождении на открытом воздухе, в течение длительного времени без надлежащей одежды или укрытия от ветра и холода.
	2 – 5 минут

	От минус 55 и холоднее
	Крайне высокий риск обморожения. Находится на открытом воздухе опасно!
	менее 2 минут


В зависимости от погодных условий определяется максимальное расстояние, которое может пройти человек без риска получить обморожение. Максимальное расстояние рассчитывается как произведение максимального времени, которое человек может находиться на открытом воздухе при данных погодных условиях, на среднюю скорость передвижения.
В данном исследовании предполагается, что человек в начале пути только что вышел из теплого помещения. Расстояние, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях, определяется как расстояние, которое проходит человек за предельно допустимое время на открытом воздухе.
В результате произведенных расчетов, наименьшее значение приведенной температуры составляет минус 43°С. При данной температуре есть риск получить обморожения в течение 5 – 10 минут. За это время человек может пройти от 290 до 580 метров.
С учетом изложенных расчетов, расчетный показатель максимально допустимого уровня пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры должен быть не более 10 минут. Доступность объектов обеспечивается с учетом возможности беспрепятственного прохождения пути за указанное время.
В случае, если возможность достижения объекта пешком за 10 минут отсутствует, необходимо устанавливать расчетный показатель максимально допустимого уровня транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры с возможностью использования общественного транспорта.
Пешеходную доступность объектов социальной инфраструктуры в отношении муниципальных образований, относящихся к климатическому подрайону IД, целесообразно устанавливать с применением понижающих поправочных коэффициентов, учитывающих неблагоприятные условия.
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Стратегические приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития территории оказывают влияние на перечень нормируемых видов объектов местного значения, целевые показатели социально-экономического развития – на расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения. 
Согласно Стратегии СЭР Киренского района, стратегическими приоритетными направлениями социально экономического развития территории являются: формирование благоприятной социальной среды и повышение качества жизни населения.
В рамках указанных стратегических приоритетов к числу задач социально‑экономического развития муниципального округа, подлежащих учету при подготовке МНГП, относятся:
1) «Формирование благоприятной социальной среды и повышение качества жизни населения»
· обеспечение доступности и эффективности качественного образования дошкольного, общего и дополнительного, создание условий для обновления структуры и содержания образования и обеспечения его непрерывности; 
· развитие культуры, сохранение историко‑культурного наследия, проведение комплекса культурно‑массовых мероприятий, развитие туризма; 
· создание условий для развития физической культуры и массового спорта, расширение возможностей для занятий спортом различными группами населения; 
· формирование и укрепление условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи, поддержка молодых семей, улучшение жилищных условий и привлечение молодых специалистов; 
· повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, обеспечение доступности медицинского обслуживания, снижение уровня заболеваемости и смертности от социально значимых заболеваний;
· обеспечение безопасной и комфортной среды проживания, включая меры по профилактике правонарушений, повышению антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения.
2) «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»
· обеспечение эффективности управления, распоряжения и использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности;
· повышение качества работы жилищно‑коммунального хозяйства, внедрение энерго‑ и ресурсосберегающих решений, благоустройство территорий и создание комфортных условий жизнедеятельности, в том числе в сельской местности. 
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В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности в отношении:
объектов местного значения, прямо относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных объектов, являющихся объектами местного значения;
объектов иного значения в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Набор областей нормирования и видов объектов местного значения муниципального округа, подлежащих нормированию, определен с учетом планов и целей развития, обозначенных в документах стратегического планирования, необходимости ликвидации отставания или территориальных диспропорций по отдельным областям и иных территориальных особенностей (пункт 2 раздела V Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71).
Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа, в Иркутской области установлены Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».
Также нормированию подлежат объекты, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными требованиями законодательства.
Обоснование нормируемых областей и видов объектов местного значения в МНГП Киренского муниципального округа приведено в Приложении А.
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Дифференциация расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности выполнена по ряду признаков. Целью дифференциации является обеспечение необходимого и достаточного объема услуг населению с учетом особенностей территории Киренского муниципального округа.
1. Численность населения. Численность населения обуславливает необходимый перечень видов объектов и их мощность. При наибольшей численности населения возрастает потребность в разнообразии спектра предоставляемых услуг, а потребность в удельной мощности объекта сокращается.
2. Тип населенного пункта. Сельские и городские населенные пункты имеют различную возрастную структуру и занятость населения, характеризуются различным укладом жизни, что обуславливает различный спрос в услугах и нагрузку на объекты.
3. Тип жилой застройки. Для городских и сельских населенных пунктов характерна различная типология жилой застройки, которая, в свою очередь, характеризуется различной плотностью населения. Учитывая плотность населения и частоту пользования инфраструктурными объектами приняты различные подходы к определению расчетных показателей территориальной доступности нормируемых объектов.
4. Степень благоустройства жилой застройки. Дифференциация расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения для показателей потребления коммунальных услуг зависит от степени благоустройства жилой застройки.
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В области образования
Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального образования дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования установлены с учетом:
особенностей возрастной структуры населения муниципального образования, а также прогноза численности детей, являющихся целевой аудиторией потребления образовательных услуг;
оценки реального спроса: оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными организациями, наличие очередности в дошкольные образовательные организации, доли детей, поступивших после 9 класса в профессиональные образовательные организации;
климатических особенностей муниципального образования.
Единицей измерения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования является уровень охвата детей образовательными услугами, определенный с учетом целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными организациями.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения общеобразовательными организациями установлены на основании данных муниципального образования о доле детей, поступивших после девятого класса в профессиональные образовательные организации.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения общеобразовательными организациями определены расчетным методом по формуле:
NОО = (Ч7-16 + ДСО × Ч16-17 (включительно)) × 100 / (Ч7-16 + Ч16-17 (включительно)), 
где:
NОО – расчетный показатель обеспеченности общеобразовательными организациями, мест на 100 детей от 7 до 17 лет (включительно);
Ч7-16 – численность населения в возрасте от 7 до 16 лет, человек;
Ч16-17 (включительно) – численность населения в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), человек;
ДСО – доля детей, решивших получить среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), %.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения образовательными организациями, выраженные в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения, определены по следующей формуле:
Н = , где:
Н – расчетный показатель обеспеченности образовательными организациями, выраженный в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения;
– численность детей соответствующих возрастных групп (1-7 лет, 7-18 лет, 
5-18 лет), человек. Определена на основании ретроспективного анализа возрастной структуры населения муниципального образования, прогноза демографических показателей 
Удельный вес возрастных групп населения в общей численности принят на уровне:
от 1 до 7 лет – для городского населения 8,9%, для сельского – 5,8%;
от 7 до 18 лет – для городского населения 16,7% (от 7 до 16 лет – 13,7%, от 16 до 18 – 3%), для сельского – 15,4% (от 7 до 16 лет – 13,1%, от 16 до 18 – 2,3%);
от 5 до 18 лет – для городского населения 20,1%, для сельского – 17,7%.
– уровень охвата детей соответствующих возрастных групп образовательными организациями ( мест на 100 детей в возрасте 1-7 лет, 7-18 лет, 5-18 лет);
Ч – общая численность населения муниципального округа, человек. Принята на основании ретроспективного анализа демографической ситуации в муниципальном образовании, прогноза демографических показателей.
Расчетный показатель обеспеченности центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи принят исходя из целесообразности наличия не менее 1 объекта в муниципальном округе.
Размеры земельных участков для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и сложившейся практики проектирования и строительства.
[bookmark: _Toc137746535]В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены расчетным методом с учетом потребностей населения в занятиях тем или иным видом физической активности и спорта, оценки реального спроса населения на развитие спортивной инфраструктуры, фактического количества занимающихся по видам спорта и двигательной активности.
[bookmark: _Toc137746536]В области молодежной политики 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями по работе с детьми и молодежью установлены расчетным методом.
Необходимая площадь учреждений по работе с детьми и молодежью определена по формуле:
,
где:
 – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с детьми и молодежью, кв. м;
– численность населения в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в населенном пункте, тыс. чел;
 – минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации работы с одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, секций. Принята в размере 6 кв. м;
– минимальное число молодых жителей, одновременно получающих услуги в форме групповых клубных, кружковых занятий, секций на базе учреждения по работе с детьми и молодежью минимальной площади. Принимается равным 30 человек исходя из того, что нагрузка несовершеннолетних в свободное время должна составлять не более 8 часов в неделю и, принимая во внимание типовое расписание работы кружковых и досуговых объединений (3 раза в неделю по 2 часа), при одновременном проведении занятий для 2-х групп (по 15 человек, при работе во второй половине дня после учебы (работы)).
Переход к удельному значению необходимой площади учреждений по работе с детьми и молодежью на 1 тыс. человек выполнен с применением следующей формулы:

где: 
– рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с детьми и молодежью на 1000 человек общей численности населения, кв. м;
– рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с детьми и молодежью, кв. м;
Ч – общая численность населения, человек.
[bookmark: _Toc137746538]В области культуры и искусства 
Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения в области культуры и искусства установлены с применением нормативно-методического подхода в сочетании с методом экспертной оценки.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурно-досугового (клубного) типа установлены расчетным методом по следующей формуле: 

где:
В – возрастной коэффициент населения;
А – коэффициент активности населения;
Ч – частота посещения учреждения одним активным жителем в течении года;
Д – количество дней работы учреждения в году; 
С – коэффициент сменности;
З – средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) учреждения.
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры установлены методом пространственного анализа с учетом следующих факторов:
физических возможностей человека в климатических условиях, характерных для территории Киренского муниципального округа;
пространственной организации территории населенных пунктов муниципального округа;
экономической целесообразности размещения объектов с точки зрения строительства и содержания;
значения объектов в планировочной организации территории в зависимости от периодичности пользования объектами;
расчетной плотности населения в зависимости от типа жилой застройки.
Территориальная доступность выражена в виде транспортной и пешеходной доступности. 
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Расчетный показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования (скверов, детских игровых площадок) установлен в соответствии с 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
Минимально допустимый размер земельного участка сквера установлен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Расчетные показатели территориальной доступности для скверов и детских игровых площадок установлены в соответствии с СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
Расчетный показатель обеспеченности детскими игровыми площадками установлен в соответствии с СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» и дифференцирован по типу жилой застройки. 
Минимально допустимая площадь для речных и озерных пляжей установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Расчетный показатель пешеходной доступности для набережных установлен в соответствии с СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила градостроительного проектирования».
Минимальный размер земельного участка площадки для выгула и дрессировки собак, а также радиус доступности установлены в соответствии с СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
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Показатели расчетной плотности населения в границах элемента планировочной структуры установлены в соответствии с приложением Б СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и на основании анализа сложившейся застройки городского округа, а также, в соответствии с приложением А СП 534.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования», приложением А «Свод правил. Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, определены экспертным путем, на основании оценки темпов развития населенных пунктов.
Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.
Важной задачей градостроительной политики должно стать развитие велодорожной инфраструктуры. Реализация этого приоритета направлена на увеличение мобильности населения, на снижение создаваемой автомобильным транспортом экологической нагрузки и дорожной аварийности.
Расчетные показатели плотности сети велодорожной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности и учитывают Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации от 24 июля 2018 года. Расчетные показатели плотности сети велодорожной инфраструктуры применяются к жилой, общественно-деловой и рекреационной функциональным зонам.
Устройство велосипедных дорожек, велостоянок и стоянок СИМ в границах населенных пунктов выполняется в соответствии с СП 396.1325800.2018, СП 42.13330.2016, в остальных случаях руководствоваться СП 34.13330.2021. Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.
Уровень обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей для многоквартирного дома установлен с учетом возможного размещения таких объектов в границах территории жилой застройки.
Общая потребность в местах постоянного хранения для объектов капитального строительства жилого назначения и временного хранения для объектов обслуживания принята исходя из прогнозируемого уровня обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями при условии, что каждый автомобиль обеспечен местом для стоянки.
Потребность в парковочных местах для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, установлена в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 
№ АК-131-р.
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В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» в качестве расчетных показателей обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры рекомендуется использовать показатели удельного потребления населением коммунальных ресурсов.
Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов для градостроительной документации могут определяться на единицу численности населения или общей площади зданий (кв. м).
Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов не нормируются, так как отсутствует необходимость у населения в посещении данных объектов.
Электроснабжение 
Расчетными показателями минимального допустимого уровня обеспеченности в области электроснабжения принимаются: укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии (кВт·ч в год на 1 человека), годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки (кВт на 1 человека), удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий (Вт на кв. м). Показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки и удельной расчетной электрической нагрузки жилых зданий определяются в соответствии с таблицами 2.4.3 и 2.1.5 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки определяется согласно таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» для города и Приложению Л СП 42.13330.2016 для сельских населенных пунктов.
Теплоснабжение 
Расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения являются удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий (ккал/ч на 1 кв. м площади здания), удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий (ккал/ч на 1 кв. м), удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях (ккал/ч на 1 кв. м площади здания), которые зависят от расчетной температуры наружного воздуха и обеспеченности жильем населения.
Расчетная температура наружного воздуха для расчетных часовых расходов тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений принимается в соответствии с Таблицей 5.1 СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Применяемые климатические параметры для Киренского муниципального округа представлены ниже (Таблица 22).
[bookmark: _Ref227768462]Таблица 22 – Климатические данные территории Киренского муниципального округа по метеорологическим пунктам
	Населенный пункт с метеорологической станцией
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	Продолжительность отопительного сезона при средней суточной температуре ниже 8°С, сут
	Средняя температура воздуха отопительного сезона при средней суточной температуре ниже 8°С, °С

	г. Киренск
	минус 47
	249
	минус 12,0

	с. Чечуйск
	минус 47
	249
	минус 11,8


Приведенные метеорологические станции имеют одинаковые климатические параметры, что обосновывает идентичные расчетные показатели теплопотребления, приведенные в разделе 1.4.10 (Таблица 11).
Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняется исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений рассчитываются согласно приложению Г СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий, и климатическим параметрам рассматриваемой территории по СП 131.13330.2025.
При выполнении требований энергетической эффективности согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается: с 1 января 2023 года – на 40%, с 1 января 2028 года – на 50%, для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) на 20%.
Величина расхода тепла на вентиляцию для жилой застройки не учитывается, а для административных и общественных зданий в зависимости от назначения составляет от 65% (для общественных зданий) до 120% (для поликлиник и больниц) от нагрузки на отопление.
Удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях рассчитывается согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и представлен ниже (Таблица 23).
[bookmark: _Ref227764287]Таблица 23 – Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями
	Обеспеченность площадью
	Удельная величина тепловой энергии, Вт/кв. м
	Удельная величина тепловой энергии, 
ккал/ч на 1 кв. м

	с обеспеченностью 20 кв. м /чел
	15,3*
	13,2

	с обеспеченностью 25 кв. м /чел
	12,2*
	10,5

	с обеспеченностью 30 кв. м /чел
	10,2**
	8,8

	с обеспеченностью 35 кв. м /чел
	8,7**
	7,5

	с обеспеченностью 40 кв. м /чел
	7,6**
	6,6

	Примечания:
* – параметр согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
** – параметр получен расчетным методом.


Водоснабжение и водоотведение
Согласно статистическим данным на конец 2024 года удельное водопотребление составило 87,0 л/сут на человека.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения – показатели удельного водопотребления (л/сут на человека) и удельного водоотведения (л/сут на человека) приняты в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составят 180 л/сут на человека. 
Расчетный показатель удельного водоотведения (л/сут на человека) принят равным показателю удельного водопотребления (л/сут на человека).
Потребление воды на поливку принимается с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов муниципального округа и других местных условий.
Газоснабжение
Нормативы потребления природного газа (куб. м/год на 1 человека) приняты на основании СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобрен Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112.
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Среди объектов местного значения муниципального округа в области ритуального обслуживания населения, в местных нормативах градостроительного проектирования расчетные показатели устанавливаются для кладбищ традиционного захоронения.
Нормативные размеры земельного участка для кладбища традиционного захоронения составляют 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Нормативные требования к размещению кладбищ устанавливаются в соответствии 
с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
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Объекты в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев необходимы для осуществления полномочий по вопросам местного значения, изложенным в пункте 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».
Расчетные показатели в отношении объектов обращения с безнадзорными животными установлены методом экспертной оценки исходя из анализа сложившейся обеспеченности данными объектами, потребности в создании данных объектов на территории муниципального образования.
При выборе земельных участков под размещение приютов общая площадь земельного участка определяется заданием на проектирование в зависимости от их вместимости.
[bookmark: _Toc230602674]Обоснование расчетных показателей в области обеспечения объектами связи 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области связи установлены с учетом положений Федерального закона от 07.06.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – Федеральный закон от 07.06.2003 № 126-ФЗ).
Объекты в области связи необходимы для осуществления полномочий по вопросам местного значения (создание условий для обеспечения услугами связи), изложенным в пунктом 10 части 1 статьи 14, пунктом 18 части 1 статьи 15, пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
[bookmark: _Ref172022807]На территории края для обеспечения населения услугами связи установлен показатель Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта (зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи) не менее одного объекта на каждый населенный пункт (населенный пункт сельского типа). Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов связи, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.
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МНГП обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального образования независимо от их организационно-правовой формы.
МНГП распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные МНГП, применяются в соответствии с настоящим разделом.
Расчетные показатели применяются при разработке следующей градостроительной документации:
при разработке генерального плана для определения местоположения и параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения;
при разработке документации по планировке территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристик планируемых к размещению объектов капитального строительства, размеров земельных участков;
при разработке правил землепользования и застройки для установления предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах, а также в случае, если в правилах землепользования и застройки определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, – для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
МНГП применяются при выдаче разрешения на строительство для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
МНГП применяются при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подготовки комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.
МНГП применяются при разработке правил благоустройства территории для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.
МНГП применяются при организации конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования, проектов благоустройства для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации.
МНГП применяются при разработке проектной документации, проектов благоустройства для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.
МНГП применяются при комплексном развитии территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях органа местного самоуправления о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития.
МНГП также применяются при принятии иных документов и решений в сфере управления развитием территории.
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Таблица 24 – Перечень видов объектов, подлежащих нормированию
	Виды объектов
	Нормативное обоснование

	объекты местного значения

	в области образования

	Дошкольные образовательные организации;
Общеобразовательные организации;
Организации дополнительного образования
	Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ;

	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Часть 1 статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

	в области физической культуры и массового спорта

	Плавательные бассейны;
Плоскостные спортивные сооружения;
Спортивные залы;
Лыжные базы
	Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области молодежной политики

	Объекты молодежной политики 
	Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области культуры и искусства

	Детские библиотеки
	Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	Общедоступные библиотеки 
	Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	Краеведческие музеи
	Пункт 1 части 1 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области благоустройства и организации массового отдыха населения

	Тематический парк
Пешеходная зона
Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пункты 20, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области транспорта, автомобильных дорог местного значения

	Автомобильные дороги общего пользования
Дорожки велосипедные
	Пункты 5, 7 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

	Объекты электроснабжения
Объекты теплоснабжения
Объекты газоснабжения
Объекты водоснабжения
Объекты водоотведения
	Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области связи

	Объекты связи
	Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	В области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Объект и сооружение гражданской обороны
Аварийно-спасательная служба и (или) аварийно-спасательное формирование
Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар
Объект мониторинга и прогнозирования
Объект информирования и оповещения
Иной объект единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Пункты 28, 29 части 1 статьи 16 Федерального закона от № 131-ФЗ

	в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	Кладбище
Воинское кладбище, военное мемориальное кладбище
Крематорий
Историческое кладбище
	Пункт 23 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ

	в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев

	Приюты для животных
	Пункт 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ

	Примечание – Под Федеральным законом № 131-ФЗ понимается Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Перечень основных нормативных правовых актов и документов, использованных при подготовке МНГП муниципального округа
Федеральные законы
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 07.06.2003 № 126-ФЗ «О связи».
от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ).
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Иные нормативные акты Российской Федерации
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».
Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».
Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № 1946 «Об утверждении перечня районов крайнего севера и местностей, приравненных к районам крайнего севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов совета министров СССР».
Нормативные правовые акты Иркутской области
Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».
Нормативные правовые акты Киренского муниципального округа
Решение Думы Киренского муниципального района от 12.02.2020 № 39/7 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2018 - 2036 годы».
Нормативно-технические документы
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования».
СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения».
СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».
СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».
СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила градостроительного проектирования».
СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».
СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».
СП 531.1325800.2024. «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения».
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Иные документы
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
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