**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УКЫР»**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.09. 2016 г. № 55 с . Укыр

«Об утверждении муниципальной программы

Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования «Укыр»

на 2016-2030 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования «Укыр», руководствуясь Уставом муниципального образования «Укыр»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Укыр» на 2016 - 2030 гг.» (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник МО «Укыр» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Укыр» Е.А.Баглаева

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Укыр»**

**на 2016 - 2030 гг.»**

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Укыр»

от 20.09.2016 г №55

**1. Паспорт**

муниципальной программы Комплексное развитие социальной

инфраструктуры на территории муниципального образования «Укыр»

на 2016 - 2030 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Укыр» на 2016- 2030 гг.» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) [131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Градостроительный кодекс РФ  - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1450 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Укыр» Боханского района Иркутской области  - Нормативы градостроительного проектирования |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Укыр» |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Укыр» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Укыр» |
| Цель программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Повышение доступности и уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов | 1. Строительство детского сада с.Укыр 2. Реконструкция СДК с.Укыр |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2030 гг. |
| Объемы и  источники финансирования | Источники финансирования:  Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан |
| Результат реализации программы | Реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить экономию бюджетных средств.  Реконструкция СДК позволит обеспечить население безопасными и доступными качественными услугами культуры. |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**Муниципального образования «Укыр»**

**2.1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования «Укыр», сведения о градостроительной деятельности.**

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую зависит от активности протекающих в нем инвестиционных процессов. Поэтому важнейшей стороной деятельности администрации муниципального образования «Укыр» является привлечение частных инвестиций в экономику поселения, а также координация работы с районной и областной администрациями по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт участия в областных и федеральных целевых программах, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

В качестве приоритетных направлений экономического развития муниципального образования «Укыр» следует выделить: промышленность малых и средних предприятий; торговля.

#### *Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения*

На исходный год разработки генплана в сельском поселении Укыр действовали три муниципальные школы с фактической вместимостью 353 места.

#### *Дошкольные образовательные учреждения*

В селе функционирует одно детское дошкольное образовательное учреждение.

Общая вместимость детского сада составляет 35 мест, фактически их посещает 42 ребенка, что на превышает нормативную вместимость. Здание детских требует капитального ремонта.

**Учреждения культуры и искусства**

Из учреждений культуры в МО действуют три сельских дома культуры общей вместимостью 235 мест.

Библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании осуществляет 2 библиотеки, книжный фонд которой составляет 7,6 тыс. единиц экземпляров.

**2.2. Потенциал основных отраслей экономики.**

#### *Предприятия торговли и общественного питания*

Малый бизнес в МО развит хорошо. Торговая сеть представлена 14 объектами: Имеется 1 кафе «Встреча», 1 пекарня.

**Учреждения, предприятия и организации, управления и финансирования**

В поселении имеется отделение почтовой связи ОСП Укырский почтамп УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России». На территории также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «ТЕЛЕ 2», ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), ЗАО «Мегафон».

Из учреждений, организаций управления и финансирования на территории поселка расположены: администрация МО «Укыр»;

В поселении достаточно общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, предприятий торговли .

. Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия** | **Сфера деятельности** |
| 1 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Укырский ФАП» | Здравоохранение |
| 2 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Петрограновский ФП» | Здравоохранение |
| 3 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Маньковский ФП» | Здравоохранение |
| 4 | КФХ Халтанова В.К. | Сельское хозяйство |
| 5 | Пекарня ИП Халтанова | Переработка с/х продукции |
| 6 | КФХ Беляевского М.В. | Сельское хозяйство |
| 7 | КФХ Багайникова Б.Я. | Сельское хозяйство |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | МБОУ Петрограновский нач.щкола-сад | Образовательная |
| 9 | МБОУ Маньковская нач.школа-сад | Образовательная |
| 10 | МБОУ Укырская СОШ | Образовательная |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 11 | МДОУ Укырский Детский сад | Образовательная |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 12 | МБУК Петрограновский клуб | Культура |
| 13 | МБУК Маньковский клуб | Культура |
| 14 | МБУК «Социально- культурный центр» с.Укыр | Культура |
| 15 | МБУК библиотека д.Маньково | Культура |
| 16 | МБУК библиотека с.Укыр | Культура |

**Социальная инфраструктура**

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения сельского поселения комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

**Демографическая ситуация, трудовые ресурсы и занятость**

По переписи населения 1970 г. численность населения поселка составила 1,5 тыс. чел. В 70-е годы прошлого века в условиях урбанизации наблюдался отток жителей из сельской местности в города. Минимальный уровень численности населения поселка, 4,5 тыс. чел. был отмечен в 1959 г., в последующем, до конца 80-х гг. ХХ в., численность населения имела тенденцию небольшого роста.

|  |  |
| --- | --- |
| год | тыс. чел. |
| 1939 | 1,3 |
| 1959 | 1,2 |
| 1970\* | 1,3 |
| 1979\* | 1,5 |
| 1989\* | 1,4 |
| 2002 | 1,4 |

До настоящего времени численность населения имеет устойчивую тенденцию роста – прежде всего, за счет естественного прироста.

Развитие численности населения МО «Укыр» прогнозируется как умеренный прирост, определяющим фактором роста численности населения поселения являлсяестественный прирост, обусловленный выполнением административных функций поселения, перспективами создания новых рабочих мест, а также улучшением жилищных условий жителей - заменой ветхого и аварийного жилья новым. Повышение рождаемости, позволило прогнозировать улучшение демографической структуры населения.

Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования «Укыр» характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы |  | | Факт |  |
| 2010г. | 2016г. | 2026г. | Расчетный срок  2030 г. |
| Лица моложе трудоспособного (0-15 лет) | 25,9 | 25,9 | 23,0 | 21,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 62,2 | 58,09 | 60,0 | 59,0 |
| Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 11,9 | 16,0 | 21,0 | 20,0 |

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры. На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития поселка составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана. В связи с созданием новых рабочих мест ожидается рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике. Численность работающих лиц старше трудоспособного возраста уменьшается, особенно на расчетный срок, что связано с прогнозом дефицита трудовых ресурсов после 2016 г. в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2026 г. | 2030 г. |
|  | Тыс. чел. | Тыс. чел. | Тыс. чел. |
| ***Постоянное население всего*** | ***1,4*** | ***1,5*** | ***1,6*** |
| ***Состав трудовых ресурсов*** |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 0,84 | 0,85 | 0,86 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 0,75 | 0,76 | 0,77 |
| Работающие лица моложе трудоспособного возраста | - |  | - |
| Трудовые ресурсы всего | 0,84 | 0,85 | 0,86 |
| **Распределение трудовых ресурсов** |  |  |  |
| Занятые в экономике | 0,33 | 0,4 | 0,48 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Пенсионеры и инвалиды в трудоспособном возрасте | 0,6 | 0,95 | 0,09 |
| Трудоспособные лица, не занятые в экономике\* | 0,99 | 0,46 | 0,41 |
| в т. ч. безработные | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

В условиях естественного прироста населения общая численность жителей поселка на 2016 г. составляет **1,4 тыс. чел**. На 2026 год **1,6** тыс. чел. На расчетный срок ожидается сохранение тенденции роста численности занятых в экономике, что приведет к увеличению общей численности населения на 2030 г.

На начало 2016 г. в трудоспособном возрасте находилось 58,9 % жителей муниципального образования «Укыр».

Экономически активное население поселение трудится в образовательной, торговой сфере, в государственных и муниципальных органах (60-70 процентов), остальная часть – в непроизводственной сфере (ЖКХ, соцобеспечение, промышленное производство и т.д.).

При организации новых видов производств, либо расширении существующих, поселение обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном образовании. При этом уровень профессиональной подготовки трудовых ресурсов может не соответствовать потребностям предприятий и обусловит необходимость проведения мероприятий по переподготовке кадров и повышения квалификации.

Сокращение численности трудовых ресурсов связано с общими для страны в целом тенденциями: вступление в пенсионный возраст многочисленных возрастных групп населения и их неполное замещение в составе трудовых ресурсов малочисленными группами молодежи. Поэтому важной задачей является создание новых рабочих мест, что способствовало бы закреплению в поселении молодежи и трудоспособного населения. Появление новых рабочих мест может быть связано с дальнейшим развитием профилирующих отраслей. Доля занятых в промышленности, торговле и обслуживании может увеличиться в связи с развитием малого и среднего бизнеса.

**Дошкольное, общее основное, среднее образование и профессиональное образование**

В МО «Укыр» достаточно дошкольных, общеобразовательных учреждений.

В муниципальном образовании «Укыр» имеется 3 объекта дошкольного образования.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 2.07.01-89\* должна составлять 85% детей от численности соответствующей возрастной групп.

Имеется 3 дошкольных образовательных учреждения. Три общеобразовательные школы.

**Здравоохранение**

Учреждения здравоохранения сельского поселения представлены 3 фельдшерскими пунктами.

Необходимо построить в с.Укыр современный фельдшерский пункт.

## Учреждения культуры и искусства

Из учреждений культуры в муниципальном образовании действуют три сельских дома культуры общей вместимостью 230 мест и 2 сельские библиотеки

книжный фонд которой составляет 7,6 тыс. единиц экземпляров.

**Организация ритуальных услуг.**

На территории МО «Укыр» расположены 10 открытых для захоронения кладбища общей площадью . Свободные площади для захоронения имеются.

**Культурное наследие**

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в границах с. Укыр на учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области нет:

- информация об объектах археологического наследия в границах МО Укыр на сегодняшний день отсутствует.

Территория МО Укыр высоко перспективна для обнаружения объектов истории, архитектуры, археологии, культовых (этнографических) объектов, связанных с проживанием бурятского населения.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

С каждым годом в поселении наблюдается увеличение средней жилищной обеспеченности населения.

Анализ существующего состояния и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Укыр» утверждены решением Думы МО «Укыр» от 30.04.2015 г. № 167 «Об утверждении Программы комплексного развития системы жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования «Укыр» Иркутской области на 2015 - 2030 годы».

**Сведения о градостроительной деятельности**

Генеральным планом муниципального образования «Укыр» предложены основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Укыр», в том числе в жилищном строительстве. Основными приоритетами являются:

* Увеличение объемов жилищного строительства;
* Расширение сфер малого предпринимательства;
* Улучшение демографической политики;
* Доступное и качественное образование;
* Развитие культурного потенциала и культурного наследия;
* Активное развитие занятий физической культурой и спортом.
* Обеспечение инженерного обустройства территорий индивидуальной застройки.

Генеральный план территории муниципального образования «Укыр» утвержден Решением Думы МО «Укыр» от 27.03.2013 года №117.

Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Расчет нормативной потребности производился по двум ступеням, между которыми объекты сферы услуг распределены в зависимости от их места в системе обслуживания:

- объекты внутриселенного значения – обслуживающие население с. Укыр;

- объекты межселенного значения – обслуживающие население поселка и его зоны влияния.

При расчете нормативной потребности учитывалась роль с. Укыр как центра межселенного обслуживания населенных пунктов муниципального образования в отношении таких объектов обслуживания, как предприятия торговли, непосредственного бытового обслуживания, учреждения здравоохранения, плавательные бассейны, библиотеки, гостиницы, фабрики-прачечные и фабрики-химчистки.

Расчет потребности в объектах межселенного обслуживания приведен в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого**  **уровня обеспеченности**  **объектами** | **Расчетные показатели**  **максимально допустимого уровня**  **территориальной**  **доступности объектов** | **Область применения** |
| **1.** | **Объекты электроснабже**  **ния** | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора  (без отопления и горячего водоснабжения):  I – 784560 кВт ч/год;  II – 2583840 кВт ч/год;  III – 232200 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий.  Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
|  | **Правила применения:**  При подготовке проекта генерального плана поселения:  - показатель I применяется в качестве исходного (минимального);  - показатель II применяется в качестве расчетного (на период до 2034 года);  - показатель III применяется при подготовке проекта генерального плана поселения только в случае подтверждения исходных данных, указанных в разделе 3.3 Нормативов «Материалы по обоснованию», не менее чем на 70%.  В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.  При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, применяется показатель II.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. | | | |
| **2.** | **Объекты теплоснабжения включая горячее водоснабжение** | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения – 1501872 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий.  Расчетные показатели применяют  ся при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
|  | **Правила применения:**  Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития.  В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.  При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. | | | |
| **3.** | **Объекты газоснабжения населения** | Газификация населенных пунктов не предусмотрена | | |
| **4.** | **Объекты водоснабжения населения холодной**  **водой на хозяйственно-питьевые нужды** | Годовое водопотребление:  I – 17045,5 м3/год;  II – 56137 м3/год. | Точки технологического подключения, водокУкыр и иные объекты непосредственной подачи воды населению- 100% расположены на территории населенных пунктов поселения.  Расположение объектов  согласно  Схеме  водоснабжения поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.  Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования. |
| **Правила применения:**  При подготовке проекта генерального плана поселения:  - показатель I применяется в качестве исходного (минимального);  - показатель II применяется на расчетный период.  В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.  При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов водоснабжения, применяется показатель II.  В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом. | | | | |
| **5.** | **Объекты водоотведения** | Не менее 1 объекта (очистное сооружение) в каждом населенном пункте численностью не менее 200 человек | Согласно схеме  водоотведения поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| **Правила применения:**  В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.  Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. | | | | |

**1.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения**

Для населенных пунктов сельского поселения «Укыр» устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого**  **уровня обеспеченности**  **объектами** | **Расчетные показатели**  **максимально допустимого уровня**  **территориальной**  **доступности объектов** | **Область применения** |
| **1.** | **Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием** | 25%  общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов  поселения численностью более 200 человек | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| **Правила применения**  При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. | | | | |
| **2.** | **Парковка**  **(парковочные места)** | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте поселения | На территории населенного пункта поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| **Правила применения**  Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения. | | | | |
| **3.** | **Пешеходный переход** | Не менее 2 объектов для поселковых дорог, главных и основных улиц | На каждые 300 метров  улично-дорожной  сети | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| **Правила применения**  Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения.  Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории. | | | | |
| **4.** | **Автобусные остановки** | Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов (маршрутных такси), движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками  павильонов | Радиус обслуживания не более 400м. | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| **Правила применения**  Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта. | | | | |

**1.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого**  **уровня обеспеченности**  **объектами** | **Расчетные показатели**  **максимально допустимого уровня**  **территориальной**  **доступности объектов** | **Область применения** |
| **1.** | **Многофункциональный**  **спортивно-досуговый**  **комплекс с бассейном** | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная  доступность не более  30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории.  Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| **Правила применения**  Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне-зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. | | | | |
| **2.** | **Открытая спортивная**  **площадка с**  **искусственным**  **покрытием** | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численность более 80 чел. | Пешеходная  доступность не более  24 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории.  Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| **Правила применения**  Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне-жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами. | | | | |
| **3.** | **Хоккейный корт** | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численность более 40 чел. | Пешеходная доступность не более 24 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории.  Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| **Правила применения**  Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения. | | | | |

**1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого**  **уровня обеспеченности**  **объектами** | **Расчетные показатели**  **максимально допустимого уровня**  **территориальной**  **доступности объектов** | **Область применения** |
| **1.** | **Дом культуры и творчества** | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численность более 200 чел. | Пешеходная доступность для жителей населенного пункта, на территории которого размещается объект, – не более 24 мин. Транспортная доступность для жителей иных населенных пунктов, на территории которых не предусматривается размещение объекта, - не более 30 минут. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| **Правила применения**  Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. | | | | |
| **2.** | **Специально оборудованные места массового отдыха населения** | Не менее 1 объекта для каждого населенного пункта с числом жителей более 200 человек | Пешеходная доступность для жителей населенного пункта, на территории которого размещается объект, – не более 24 мин. Транспортная доступность для жителей иных населенных пунктов, на территории которых не предусматривается размещение объета, - не более 30 минут. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории.  Учитывается при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения |
| **Правила применения**  Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности. | | | | |
| **3.** | **Муниципальный архив** | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| **Правила применения**  Объект целесообразно размещать в административном центре поселения либо в районном центре. | | | | |
| **4.** | **Муниципальный музей** | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| **Правила применения**  Объект целесообразно размещать в административном центре поселения | | | | |
| **5.** | **Муниципальные библиотеки** | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| **Правила применения**  Объект целесообразно размещать в населенном пункте, обеспеченном доступом в сеть «Интернет». | | | | |
| **6.** | **Противопожарный водоем (резервуар)** | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности.  Не менее 2 объектов для каждого населенного пункта с числом жителей более 45 человек. | Радиус обслуживания:  - при наличии  автонасосов: 200 м;  - при наличии  мотопомп: 100 м – 150 м в зависимости от типа  мотопомп. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| **Правила применения**  При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды.  К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.  Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». | | | | |
| **7.** | **Обществен**  **ные кладбища** | не менее 1 объекта на каждый населенный пункт, с минимальной площадью земельного участка:  I - 0,2242 га;  II – 0,7383 га. | Транспортная  доступность – не  более 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |
| **Правила применения**  При подготовке проекта генерального плана поселения:  - показатель I применяется в качестве исходного (минимального);  - показатель II применяется на расчетный период.  Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов).  Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. | | | | |
| **8.** | **Объекты связи** | В совокупности, не менее 3 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется.  Для объекта почтовой связи транспортная доступность – 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| **Правила применения**  Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения | | | | |
| **9.** | **Объекты общественного питания** | Не менее 2 объектов  на поселение | Пешеходная  доступность – не более 24мин. Транспортная доступность – 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| **Правила применения**  Объекты целесообразно предусматривать в населенных пунктах численностью не менее 200 человек.  Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. | | | | |
| **10.** | **Объекты торговли** | Не  менее 5 объектов  всех видов на поселение | Пешеходная доступность – не  более 24 мин. Транспортная доступность – 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| **Правила применения**  Объекты целесообразно предусматривать в населенных пунктах численностью не менее 40 человек.  Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. | | | | |
| **11.** | **Объекты бытового**  **обслуживания** | В совокупности, не  менее 10 объектов  всех видов на поселение | Пешеходная доступность – не  более 24 мин. Транспортная доступность – 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| **Правила применения**  Объекты целесообразно предусматривать в населенных пунктах численностью не менее 100 человек.  Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. | | | | |
| **12.** | **Специализи**  **рованный жилищный фонд (жилые помещения маневрен**  **ного фонда)** | 200 кв.м | В границах населенных пунктов. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| **Правила применения**  Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. | | | | |

**1.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого**  **уровня обеспеченности**  **объектами** | **Расчетные показатели**  **максимально допустимого уровня**  **территориальной**  **доступности объектов** | **Область применения** |
| **1.** | **Уличное освещение** | 37 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов | на каждые 100 метров  улично-дорожной  сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммуниальной инфраструктуры. |
| **Правила применения**  Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. | | | | |
| **2.** | **Объекты озеленения территории** | Для каждого населенного пункта с числом жителей более 45 человек | Пешеходная доступность для жителей населенного пункта, на территории которого размещается объект, – не более 30 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта по планировке территории |
| **Правила применения**  Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства | | | | |
| **3.** | **Детские площадки** | Не менее 2 объектов  для каждого  населенного пункта численностью более 100 человек | Пешеходная  доступность -15 мин. | При подготовке проекта благоустройства |
| **Правила применения**  При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность. | | | | |
| **4.** | **Пешеходные дорожки**  **(тротуары)** | Общая протяженность -16,75 км | Не устанавливается | При подготовке проекта по планировке территории |
| **Правила применения**  Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. | | | | |
| **5.** | **Урны для мусора** | Не менее 50 объектов  на поселение | Расстояние установки урн -не реже, чем каждые 178 м  протяженности пешеходных дорожек  (тротуаров) | При подготовке проекта благоустройства |
| **Правила применения**  При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. | | | | |
| **6.** | **Малые архитектурные**  **формы** | Не менее 1 объекта  на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| **Правила применения**  Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. | | | | |