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План мероприятий по содержанию ЗСО подземного источника 
водоснабжения водозаборных скважин, расположенных: 
Иркутская область, муниципальный район Черемховский, 
- деревня Малиновка, улица Школьная, земельный участок 14;
- деревня Жмурова, улица Солнечная, земельный участок 9. 

Таблица 7.1

	№п.п.
	№ п.п.
(по СанПиН)
	Мероприятия по содержанию ЗСО
	Пояса ЗСО

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	3.2.1.1
	Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Над скважиной должен быть установлен павильон.
	+
	-
	-

	
2

	3.2.1.2
	Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
	+
	-
	-

	3

	3.2.1.3

	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
	
+

	
-

	
-





Продолжение табл. 7.1.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	3.2.1.4
	Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины. 
	+
	 -
	 -

	5
	3.2.1.5
	Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
	+
	-
	-

	6
	3.2.2.1
	Своевременно должны выявляться, тампонироваться или восстанавливаться все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения продуктивного водоносного горизонта.
	  +
	  +
	 +

	7
	3.2.2.2
	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с внедрением в продуктивный горизонт согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
	 +
	 +
	 +

	8
	3.2.2.3
	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли
	 +
	 +
	 +

	9
	3.2.2.4
	Запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и ТБО, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод
	 +
	 +
	 +

	10
	3.2.3.1
	Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.
	 +
	 +
	 +




