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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
На период 2026-2045 год спрос на коммунальные ресурсы может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

1.1  Электрическая энергия
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Витимского муниципального образования.

Прирост электрических нагрузок не предусматривается, так как прогноз развития населенных пунктов Витимского муниципального образования основан на тенденции сокращения численности населения и убыли жилищного фонда.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Витимском МО на расчетный срок cоставит 71232 МВт∙ч в год. При численности населения городского поселения 0,5 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 142 464 кВт∙ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Витимском муниципальном образовании, реконструкции ПС не потребуется, так как данные подстанции обеспечивает надежную работу трансформаторов, как в нормальном, так и в аварийном режиме.
1.2  Теплоснабжение
Описание сценариев развития теплоснабжения поселения. По результатам технического обследования системы теплоснабжения: 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной;

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной с заменой изношенных участков трубопроводов и обновления изоляции, наложения дополнительного слоя теплоизоляции;

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации);

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки;

- осуществить поверку узла учета холодного водоснабжения;

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику;

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона;

- оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени устранения - 1,5-2 часа

Таким образом, необходимо проведение следующих мероприятий:

· Обследование и регулировка тепловых сетей котельной № 11. 

· Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также здания  котельной.

· Капитальный ремонт источника тепла.

· Реконструкция дымовой трубы.

· Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также здания котельной.

· Текущий и капитальный ремонт тепловых сетей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, изменятся в результате капитального ремонта источника тепла – котельной №11. 

В ближайшие 15 лет сравнительно масштабного развития Витимского городского поселения в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается, не планируются новые подключения объектов к котельной.

Проектом генерального плана предполагается существенное уменьшение жилищного фонда на расчётный срок. Кроме того размещение нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания проектом не предусматривается. В связи с уменьшением жилищного фонда снизится и потребление тепловой энергии. В р.п.Витимский присоединённая тепловая нагрузка к котельной №11 составит 2,19 Гкал/час, вместо 2,77 Гкал/час.
1.3  Газоснабжение

В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Мамско-Чуйского района Иркутской области, не предусматривается газификация муниципального образования. 
1.4  Водоснабжение
Схема водоснабжения городского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Основными направлениями развития системы водоснабжения Витимского городского поселения являются:

· удовлетворение потребности всего населения в питьевой воде соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиолгическими правилами;

· повышение
доступности
проживающего
населения
к
система централизованного водоснабжения;

· повышение надежности систем централизованного водоснабжения.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

· технический аудит сооружений и сетей водоснабжения;

· реконструкция сетей водоснабжения.

Схема водоснабжения Витимского городского поселения разработана с учётом прироста населения и ввода в эксплуатацию новых зданий и сооружений на расчетный срок. 

Программой Комплексного социально-экономического развития муниципального образования Витимского городского поселения до 2045 года, предусмотрено развитие на территории п. Витимский коммунальных систем.

В настоящее время актуальными мероприятиями по модернизации и развитию коммунальных систем является:

· замена 3,052 км трубопровода централизованного водоснабжения, ввиду значительного износа;

· внедрение системы фильтрации и обеззараживания воды на источнике водоснабжения (мероприятие для соответствия требованиям качества питьевого водоснабжения);

· реконструкция магистральных водопроводных сетей, общей протяженностью 3,511 км.;
· организация проекта зоны санитарной охраны источника питьевого назначения (проект ЗСО) на водозаборных сооружениях в п. Витимский.

Далее будет рассмотрено каждое мероприятие по отдельности с учетом потребностей Витимского городского поселения, численности населения и расчетом необходимых мощностей объектов водоснабжения и финансовых затрат.
Таблица 1.4.1 - Планируемый объем подачи воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2032 год
	Прогноз на 2045 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	2
	Из поверхностных источников
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	3
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Население
	13412,80
	36,75
	44,10
	2,57
	1,02
	14754,08
	40,42
	48,51
	2,83
	1,12
	16229,49
	44,46
	53,36
	3,11
	1,24

	7
	Бюджетные потребители
	2090,30
	5,73
	6,87
	0,40
	0,16
	2299,33
	6,30
	7,56
	0,44
	0,17
	2529,26
	6,93
	8,32
	0,49
	0,19

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Прочие потребители
	1742,00
	4,77
	5,73
	0,33
	0,13
	1916,20
	0,00
	6,30
	0,37
	0,15
	2107,82
	5,77
	6,93
	0,40
	0,16

	10
	Собственное потребление организации
	174,20
	0,48
	0,57
	0,03
	0,01
	174,20
	0,00
	0,57
	0,03
	0,01
	174,20
	0,48
	0,57
	0,03
	0,01

	11
	Потери и неучтенные расходы 10%
	1741,93
	4,77
	5,73
	0,33
	0,13
	1914,38
	5,24
	6,29
	0,37
	0,15
	2104,08
	5,76
	6,92
	0,40
	0,16

	12
	Итого
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население
	8745,20
	23,96
	28,75
	1,68
	0,67
	9182,46
	25,16
	30,19
	1,76
	0,70
	10100,71
	27,67
	33,21
	1,94
	0,77

	2
	Бюджетные потребители
	1724,40
	4,72
	5,67
	0,33
	0,13
	1810,62
	4,96
	5,95
	0,35
	0,14
	1991,68
	5,46
	6,55
	0,38
	0,15

	3
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Собственное потребление организации
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02

	4
	Потери и неучтенные расходы 10%
	1601,30
	4,39
	5,26
	0,31
	0,12
	1585,29
	4,34
	5,21
	0,30
	0,12
	1506,02
	4,13
	4,95
	0,29
	0,11

	5
	Итого
	12317,23
	33,75
	40,50
	2,36
	0,94
	12824,70
	35,14
	42,16
	2,46
	0,98
	13844,74
	37,93
	45,52
	2,66
	1,05

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40
	33882,89
	92,83
	111,40
	6,50
	2,58
	36989,59
	101,34
	121,61
	7,09
	2,82

	2
	Из поверхностных источников
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40
	33882,89
	92,83
	111,40
	6,50
	2,58
	36989,59
	101,34
	121,61
	7,09
	2,82

	3
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	22158,00
	60,71
	72,85
	4,25
	1,69
	23936,54
	65,58
	78,70
	4,59
	1,82
	26330,19
	72,14
	86,57
	5,05
	2,00

	6
	Бюджетные потребители
	3814,70
	10,45
	12,54
	0,73
	0,29
	4109,95
	11,26
	13,51
	0,79
	0,31
	4520,95
	12,39
	14,86
	0,87
	0,34

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	1742,00
	4,77260274
	5,727123288
	0,33
	0,13
	1916,2
	5,25
	6,30
	0,37
	0,15
	2107,82
	5,77
	6,93
	0,40
	0,16

	9
	Собственное потребление организации
	420,53
	1,15
	1,38
	0,08
	0,03
	420,53
	0,67
	1,38
	0,08
	0,03
	420,53
	1,15
	1,38
	0,08
	0,03

	9
	Потери
	3343,23
	9,16
	10,99
	0,64
	0,25
	3499,67
	9,59
	11,51
	0,67
	0,27
	3610,10
	9,89
	11,87
	0,69
	0,27

	10
	Итого
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40
	33882,89
	92,83
	111,40
	6,50
	2,58
	36989,59
	101,34
	121,61
	7,09
	2,82


1.5  Водоотведение
Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

· крупноразмерных пищевых отходов;

· вод от мойки автомашин;

· веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

· поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

· септики;

· фильтрующие колодцы;

· поля подземной фильтрации;

· фильтрующая кассета;

· фильтрующая траншея;

· компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

· БПКПОЛН. - 3 мг/л;

· взвешенные вещества - 3 мг/л;

· аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

· нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

· нитраты (по N) - 9 мг/л;

· фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

· СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация 

При планировке и застройке населенных пунктов муниципального образования в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по открытым водоотводящим устройствам поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.
1.6  Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

В связи уменьшением численности населения на перспективу всё же предполагается незначительное увеличение объёмов ТКО и ориентировочно составит – на расчётный срок проекта 0,9 тыс. м3 (исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%).

Проектом предусматривается мероприятия по сбору и удалению ТКО традиционными методами с применением по возможности системы несменяемых сборников (металлические контейнеры ёмк. 0,5-0,6 м3), устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

В соответствии с 7 разделом территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр (в редакции от 6 октября 2023 года № 66-51/1-мпр) – расчетный объем образования ТКО – 1055 м3. транспортировка отходов поселения на лицензированные полигоны Схемой не предусмотрено из-за не доступности муниципального образования. С 2027 года транспортировка отходов поселения планируется на объект термической утилизации ТКО, Мамско-Чуйский р-н, 6 км а/д Мама-Луговский на участке Чукча, кадастровый номер 38:24:100057:19.

В соответствии с приложением 5.5. на территории несанкционированные свалки:

˗
р.п. Витимский, 4 км от границы р.п. Витимский;

˗
п.Колотовка (1 км от границы п. Колотовка район МТФ);

˗
п. Мусковит (2 км от границы п. Мусковит, река Еремиха)

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области.
2 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

· финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

· организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Витимского городского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Описание расчета значений целевых показатели

	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %
	Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса 

на фактическую или прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатель надежности, ед. в год
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры


Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Витимского городского поселения представлено в таблице 2.2.



Таблица 2.2 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Электроснабжение
	- повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; 

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий;
- подключение новых потребителей.

	2
	Теплоснабжение
	- повышение надежности систем теплоснабжения; 

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности.

	3
	Водоснабжение
	- обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;
- подключение потребителей;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат.

	4
	Водоотведение
	- обеспечение надежности систем водоотведения; 

- очистка сточных вод до нормативных требований;

- подключение потребителей.

	5
	Сбор и вывоз ТКО
	- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; 

 - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок.


3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1  Система электроснабжения
Существующее техническое состояние системы электроснабженияВитимское городское поселение
Электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы.

Данный район относится к северному энергорегиону Иркутской области.

Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».
ПС «Мусковит» и ПС «Колотовка» имеют загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном режиме приведет к загрузке оставшихся в работе трансформаторов сверх предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к этой подстанции возможно при условии замены трансформаторов или перераспределения нагрузок.

По территории Витимского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

˗
ВЛ 110 кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит»;

˗
ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама»;

˗
ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама» отпайка на ПС «Колотовка»;

˗
ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Слюдянка»;

˗
ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский».

˗
Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными двухцепными.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Витимского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.3 - Доля поставки ресурса по приборам учета,

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты,
%
	Объекты социально- культурного и бытового назначения , %

	Электроснабжение
	100
	100
	100


Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.4 - Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Цена (тариф)

	
	
	
	I полугодие
	II полугодие

	1
	Группа «Население»

	1.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВт.ч
	1,58
	1,78


3.2  Система теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения Витимского городского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям занимается ООО «ТеплоВод». Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источником тепла в р.п.Витимский является угольная котельная № 11 «Центральная».
Котельная «№11 Центральная» п. Витимский, расположенная на ул. Набережная, 9, на высоте 223 м. над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное шлакобетонное строение (совмещено с потребителем «Гараж котельной»), год ввода в эксплуатацию – 1960г. Котельная работает на твердом топливе - уголь.

Система теплоснабжения – двухтрубная, открытая, с температурным графиком 70/60ᵒС.

Отпуск тепловой мощности в тепловую сеть в котельной централизованного теплоснабжения производится по прямой схеме, непосредственно от котлов.

Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. Система водоочистки отсутствует. Котлы работают в нормальном рабочем режиме по температурному графику 70/60 оС. Выявлено разрушение ограждающих и оконных конструкций здания котельной.

В процессе визуального обследования была уточнена информация по большей части участков тепловой сети. Котельная находится в черте жилых домов городского поселения Витимский. В рассматриваемой системе теплоснабжения тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении (3511м). Суммарная протяженность магистралей тепловых сетей п. Витимский в однотрубном составляет 7022 м, стальные трубы диаметром: 32мм- 219мм. Тепловая сеть работает в зимнее время (отапливаемый сезон), а именно 243 дня. Год прокладки трубопроводов 1985-2020год. За период эксплуатация значительных капитальных ремонтов сети теплоснабжения не производилось, за исключением локальных замен ветхих и аварийных участков. 

Основная часть участков рассматриваемой тепловой сети проложена подземным способом, бесканально и без изоляции.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы. На большинстве участков теплосетей изоляция отсутствует вообще или находится в ветхом состоянии.

Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии по котельной составляет 70/60 оС. Давление теплоносителя на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2,5 кгс/см2.

Рядом с тепловой сетью проложены трубопроводы ХВС, которые дополнительно приводят к большим потерям в тепловых сетях.

Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 83,55%.

Таблица 3.2.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %
	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты,
%
	Объекты социально- культурного и бытового назначения , %

	Теплоснабжение
	0
	0
	0


Действующие тарифы на услуги
Таблица 3.2.2 Цены (тарифы) на тепловую энергию (руб./Гкал без учета НДС)
	Тариф, руб./Гкал
	Период действия тарифа

	2663,24
	I полугодие

	2982,82
	II полугодие


3.3  Система газоснабжения
В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Мамско-Чуйского района Иркутской области, не предусматривается газификация муниципального образования.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 3.4.1 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты,
%
	Объекты социально- культурного и бытового назначения , %

	Газоснабжение
	-
	
	-


Таблица 3.4.2 - Тарифы на услуги по газоснабжению за 2026 год

	Тариф, руб./Гкал
	Период действия тарифа

	-
	I полугодие

	-
	II полугодие


3.4 Система водоснабжения

В качестве источников централизованного водоснабжения в населённых пунктах Витимского Муниципального образования используются под русловые и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения рабочего поселка Витимский являются водозаборы, находящиеся в 7 метрах от русла реки Малая Северная, у притока реки Витим, и представляющие собой два шахтных колодца с площадью дна 1,5 м². 

Источниками водоснабжения рабочего поселка Витимский являются водозаборы, находящиеся в 7 метрах от русла реки Малая Северная, у притока реки Витим, и представляющие собой два шахтных колодца с площадью дна 1,5 м². Из них вода поступает в центральный колодец с площадью дна 2,6 м² и глубиной 11 метров. Установлено 6 насосов К-100-65-25. Износ оборудования составляет 88,57%.

Водозабор расположен в черте поселка. Зоной санитарной охраны 1-го пояса служит территория водозабора, огороженная забором радиусом 30 метров. Во вторую охранную зону входит часть застройки поселка.

Протяженность сети водоснабжения Витимского муниципального образования составляет 3,511 км, из них 3,052 км являются ветхими и нуждаются в замене.

В Витимском городском поселении посёлок Мусковит и посёлок Колотовка не обеспечены централизованным водоснабжением.

Водоснабжение поселения, неохваченного централизованным водоснабжением -  поселок  Колотовка и поселок Мусковит, - осуществляется за счет  специальной техники (автоцистерна), предназначенная для подвоза воды.
Таблица 3.4.2 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты,
%
	Объекты социально- культурного и бытового назначения , %

	водоснабжение
	5%
	0
	5%


Таблица 3.4.3 - Тарифы на услуги по водоснабжению 
	Тариф, руб./Гкал
	Период действия тарифа

	33,40
	I полугодие

	37,37
	II полугодие


3.5  Система водоотведения
На территории р.п.Витимский предусмотрено централизованное отведение хозяйственно- бытовых сточных вод. Протяженностей водоотводящих сетей составляет 2,63 км. Износ составляет 92,11%. Канализационных очистных сооружений нет. Существует аварийный сброс стоков в р. Витим. От жилых домов, не присоединенных к сети канализации, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в специально отведенных местах.

Канализационных сетей в п.Колотовка нет. От жилых домов отведение хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в специально отведенных местах...
Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.5.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты,
%
	Объекты социально- культурного и бытового назначения , %

	водоотведение
	-
	-
	-


Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.5.2 Тарифы на услуги

	Тариф, руб./Гкал
	Период действия тарифа

	
	I полугодие

	
	II полугодие


3.6  Система утилизации твердых коммунальных отходов
Ежегодно на территории Витимского городского поселения образуется порядка 0,8 тыс. м3 ТКО. Преобладающая часть ТКО поступает на свалки, существующие в каждом населённом пункте поселения. Свалка р.п. Витимский расположена в 4 км от посёлка в районе участка Шумливый. Площадь территории по факту составляет порядка 2 га. Свалка п. Колотовка расположена в районе бывшей МТФ, на расстоянии 1 км от посёлка. Площадь территории фактически составляет 2 га. В п. Мусковит свалка расположена за р. Ерёмиха, в 2 км от посёлка. Площадь территории свалки по факту порядка 2,1 га. Фактические площади территорий свалок не соответствуют данным, представленным администрацией поселения, так как за период эксплуатации увеличились в несколько раз.

Содержание свалок не отвечает санитарным нормам и требованиям. Территория свалок не огорожена и не обвалована, изоляция слоёв не проводится, отсутствуют наблюдательные скважины для мониторинга подземных вод. Часть ТКО попадает на стихийные свалки.

Кроме свалок ТКО на территории посёлков Витимский и Колотовка расположены золоотвалы. Площади территории соответственно 0,3 га и 0,1 га.

На территории Витимского городского поселения несанкционированные свалки ТКО и кладбища, расположены за границами населенных пунктов, за исключением п. Колотовка, существующее и закрытое кладбища находятся в границах населенного пункта.
Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.6.1 - Тарифы на услуги по вывозу ТКО 
	Тариф, руб./куб.м.
	Период действия тарифа

	-
	I полугодие

	-
	II полугодие


4 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Витимского городского поселения на 01.01.2026 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	5% 
	0
	5%

	водоотведение
	
	
	

	теплоснабжение
	0
	0
	0

	газоснабжение
	
	
	

	электроснабжение
	100%
	100%
	100%


Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий: 

· обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
· проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; 

· создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; 

· расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; 

· внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. 

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности: 
· количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук; 

· количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук; 

· доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 

· доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; 

· доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; 

· количество установленных LED светильников в системе наружного освещения; 
· доля светильников LED в системе наружного освещения в общем количестве светильников; 
· доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; 

· количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; 

· количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

· доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); 

· доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); 

· доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций); 

· наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций). 

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов. 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 11 июня 2021 года), собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 
Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе. 

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются: 

· неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов; 

· отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий; 

· несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы); 

· недостаточная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 

5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

· Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.
Таблица 5.1 - Целевые показатели

	Наименование показателя
	Ед.
	2025 год
	2032 год
	2045 год

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
	ед./км в год
	0,90
	0,31
	0,06

	Износ водопроводных сетей
	%
	85
	55,00
	42,00

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	3,052
	1,272
	0,509

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/куб. м
	-
	-
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВтч/куб. м
	-
	-
	-

	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	

	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	0
	0
	0

	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	99
	100
	100

	Охват абонентов приборами учета
	%
	население 15 (5%)
	100
	100

	
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения 3 (7%)
	100
	100


6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.
Таблица 6.1 Состав и сроки реализации мероприятий
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год
	2038-2045 год
	Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования
	400
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Мероприятия отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	550
	150
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	7313,02
	371
	393,26
	416,9
	441,9
	468,4
	496,5
	526,3
	557,8
	591,3
	626,8
	664,4
	704,3
	704,3
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Реконструкция тепловых сетей
	113392,26
	
	22678,452
	22678,452
	22678,452
	22678,452
	22678,452
	
	
	
	
	
	
	
	Схема теплоснабжения
Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области на период до 2036 года (актуализация на 2026 год)

	Капитальный ремонт источника тепла и котельного оборудования
	52 543,23
	26 271,62
	26 271,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	173 398,51
	26 742,62
	49 393,33
	23 095,31
	23 120,32
	23 146,83
	23 174,93
	526,27
	557,85
	591,32
	626,80
	664,40
	704,27
	704,27
	

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	6581,72
	333,9
	353,934
	375,2
	397,7
	421,5
	446,8
	473,6
	502,1
	532,2
	564,1
	598,0
	633,8
	633,8
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Технический аудит сооружений и сетей водоснабжения
	1600
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Замена водопровода протяженностью 3,052 км.
	10052,65
	10052,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение системы фильтрации и обеззараживания воды на источнике водоснабжения
	4050
	
	4050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны
	550
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция магистральных водопроводных сетей, общей протяженностью 3,511 км.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	22 934
	12 637
	4 404
	375
	398
	422
	447
	474
	502
	532
	564
	598
	634
	634
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство КОС 100 м3/сут.
	5000
	
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	5 000
	0
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство Объект по обезвреживанию ТКО (инсинераторная установка) с местом накопления отходов, Мамско-Чуйский р-н, 6 км а/д Мама-Луговский на участке Чукча, кадастровый номер 38:24:100057:19
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	150
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	140
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО
	590
	110
	210
	160
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проведение энергетического аудита
	125
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	1000
	
	
	200
	200
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	1125
	0
	125
	200
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	
	0
	

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	203 597,87
	39 639,17
	59 532,26
	23 830,48
	23 728,00
	23 778,37
	23 831,77
	1 209,91
	1 069,91
	1 133,50
	1 200,91
	1 262,37
	1 338,11
	1 338,11
	


7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
· проекты, реализуемые действующими организациями;
· проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями
Основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.
На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».
Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2021) «Об электроэнергетике», устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 15.05.2021).
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.
Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.
III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования
Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.
IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций
Отсутствуют.

8 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из бюджета городского поселения, бюджета Иркутской области, федерального бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Витимского городского поселения (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике городского поселения (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, сельское поселениеный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

· надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

· тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

· тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

· реализация мероприятий Программы;

· подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

· осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

· организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;
· организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

· сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

· осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

· обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

· мониторинг и анализ реализации Программы;

· осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

· подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

· подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

· участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

· организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

· оценка эффективности использования финансовых средств;

· вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ 
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального образования на период до 2045 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2045 г.

	Вид коммунальной услуги
	Полугодие
	Тарифы на коммунальные услуги

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Электроснабжение. руб./кВт.ч
	01.01-31.06
	1,58
	1,82
	1,89
	1,97
	2,04
	2,13
	2,21
	2,30
	2,40
	2,49
	2,59
	2,70
	2,81
	2,92
	3,16
	3,29
	3,42
	3,56
	3,70
	3,85

	
	01.07-31.12
	1,78
	1,85
	1,93
	2,00
	2,09
	2,17
	2,26
	2,35
	2,44
	2,54
	2,64
	2,75
	2,86
	2,98
	3,22
	3,35
	3,49
	3,63
	3,78
	3,93

	Теплоснабжение, руб./Гкал
	01.01-31.06
	2663,24
	3042,48
	3165,39
	3293,27
	3426,32
	3564,75
	3708,76
	3858,60
	4014,48
	4176,67
	4345,41
	4520,96
	4703,61
	4893,63
	5297,03
	5511,02
	5733,67
	5965,31
	6206,31
	6457,04

	
	01.07-31.12
	2982,82
	3103,33
	3228,70
	3359,14
	3494,85
	3636,04
	3782,94
	3935,77
	4094,77
	4260,20
	4432,31
	4611,38
	4797,68
	4991,51
	5402,97
	5621,25
	5848,34
	6084,62
	6330,44
	6586,18

	Водоснабжение, руб./куб.м.
	01.01-31.06
	33,4
	38,86
	42,04
	45,47
	49,18
	53,19
	57,53
	62,22
	67,30
	72,79
	78,73
	85,16
	92,11
	99,62
	116,54
	126,05
	136,34
	147,47
	159,50
	172,51

	
	01.07-31.12
	37,37
	40,42
	43,72
	47,28
	51,14
	55,32
	59,83
	64,71
	69,99
	75,70
	81,88
	88,56
	95,79
	103,61
	121,21
	131,10
	141,79
	153,36
	165,88
	179,41


В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.
Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Витимского городского поселения . Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.
Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности. 

Таблица 9.2 - Показатели доступности коммунальных услуг
	Критерий
	Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями

	
	Муниципальное образование
	Высокий
	Доступный
	Недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, %
	6,8
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	7,3
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	92
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	8
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2045 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.
10 . ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Витимского городского поселения , количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике.
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