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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области на 2026-2032 годы и на период до 2045 года

	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025);

5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025);

6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

	Ответственный исполнитель программы
	Администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области

	Основные разработчики Программы
	ИП Крылов И.В. 

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Витимского городского поселения.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Витимского городского поселения:

· сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Витимского городского поселения:
· сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;

· повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением;
· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Витимского городского поселения:

· сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %;
· Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Витимского городского поселения:

· Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%.
6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Витимского городского поселения:
· сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %;

· сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2045 год. 
Этапы осуществления Программы: 
· первый этап – с 2026 года по 2032 год; 
·  второй этап – с 2033 года по 2045 год. 

	Объемы и источники финансирования программы
	Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации
Источник финансирования – бюджет Иркутской области, бюджет Мамско-Чуйского района Иркутской области, бюджет Витимского городского поселения, средства ресурсоснабжающих организаций, инвестиционные программы муниципального образования (в рамках своих полномочий).

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения . 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения :

· Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

· Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

· Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

· Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

· Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

· Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

· Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 
Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения разрабатывается на период с 2026 до 2045 года. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения:

1 этап – 2026-2032 годы;
2 этап – 2033-2045 год.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
3.1. Территория
Витимское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско- Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз. В Витимское муниципальное образование входят рабочий поселок Витимский (городской населенный пункт), а также поселки Колотовка и Мусковит - сельские населенные пункты. Административным центром муниципального образования является р.п. Витимский. 
1. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2024 г. составило 340 чел., в т.ч. 214 чел. городского и 126 чел. - сельского населения. 
2. Площадь территории на 01.01.2025 – 154 180,18 га.
Витимское городское поселение расположено в восточной части Мамско-Чуйского муниципального района и граничит на севере и северо-западе с Мамским городским поселением, на западе и юго-западе – с Луговским городским поселением (оба - Мамско-Чуйского района), на востоке и юго-востоке – с Бодайбинским муниципальным районом Иркутской области.

Во второй половине XIX века часть территории поселения по левому берегу р. Витим входила в состав Иркутской губернии, а правобережная часть – в Якутскую область. В 1896 г. правобережье Витима в составе Ленского горного округа было передано Иркутской губернии и вошло в Киренский округ (с 1901 г. - уезд). В 1926 г. был образован Сибирский край, территория современного Витимского городского поселения вошла в границы Бодайбинского района Иркутского округа в его составе. В 1930 г. окружное деление было упразднено и все административные районы были непосредственно подчинены г. Иркутску - центру Восточно- Сибирского края (с 1936 г. - Восточно-Сибирской области, с 1937 г. - Иркутской области). В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века на территории района развернулись геологоразведочные работы, а потом и освоение месторождений слюды-мусковита. В 1951 г. из части территории Бодайбинского и Киренского районов был образован Мамско-Чуйский административный район, районным центром стал р.п. Мама. Выделение района было связано с горнопромышленным освоением территории, осуществлявшимся силами ГОК «Мамслюда». В 1952 г. был образован рабочий поселок Витимский, в состав которого входил ряд территориально обособленных поселков, жители которых считались городским населением. В 2000 г. поселки Колотовка и Мусковит были преобразованы в отдельные сельские населенные пункты, подчиненные Витимской поселковой администрации. 
Все населенные пункты расположены на надпойменной террасе р. Витим; р.п. Витимский – на правом берегу, поселки Колотовка и Мусковит – на левом. Выгоды транспортно- географического положения связаны с размещением на судоходной реке Витим. Неблагоприятными для развития поселения факторами являются свертывание горнодобывающей промышленности, удаленность от экономических центров области и отсутствие наземного круглогодичного сообщения с населенными пунктами в границах района.

Витимское городское поселение входит в Мамско-Чуйскую районную систему расселения и административно подчиняется районному центру р.п.Мама, расстояние от центра поселения составляет 26 км. Связь с областным центром осуществляется воздушным транспортом (расстояние от аэропорта Мама - 972 км), с ближайшим городом Бодайбо сообщение в период навигации осуществляется речным транспортом (95 км по р. Витим), зимой – автомобильным транспортом (по автозимнику). Ближайшая железнодорожная станция Таксимо в Муйском районе Республики Бурятия находится на расстоянии 340 км от р.п. Мама.

3.2. Климат
Климат территории резкоконтинентальный, с морозной зимой (до -55С- 60°С) и коротким теплым летом (до +39С). Среднемесячные температуры января -28,9°С, июля +17,9°С.

Ледяной покров на реках в поселении устанавливается в октябре-ноябре и сходит в мае- июне. Снежный покров в долинах рек держится с октября до июня, на вершинах гольцов - более продолжительное время. На территории поселения распространена вечная мерзлота, главным образом, на склонах гольцов.

Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 % приходится на летние месяцы.

Оценивая в целом климатические факторы поселения, то они вполне благоприятны для развития и роста древесной растительности.
3.3. Анализ численности населения
3.3.1 Анализ численности населения

Численность жителей Витимского городского поселения за годы, прошедшие с начала XXI века, сократилось на 1,2 тыс. чел., или в 2,75 раза. Тенденция снижения численности населения отразилась на динамике его демографической структуры. Резко усилился процесс старения населения: удельный вес пенсионных возрастов увеличился с 9,3% в 1989 г. до 18,1% в 2002 г. и до 19,4% - к 2011 г. (см. таблицу 5.4). Снижение рождаемости привело к существенному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2011 г. по сравнению с 1989 г. (с 32,9% до 16,6%). В условиях низкой рождаемости удельный вес лиц в трудоспособном возрасте за 1989-2011 гг. заметно вырос. Это связано с вхождением в трудоспособный возраст относительно многочисленных поколений 80-х годов рождения. В результате процессов естественного движения населения численность трудоспособных возрастов увеличивалась, пока в эту категорию вступали относительно многочисленные поколения 80-х годов рождения. В текущем десятилетии старение населения ускорится, в трудоспособный возраст вступит почти в два раза меньше жителей, чем перейдет из него в категорию пенсионеров, что приведет к сокращению удельного веса трудоспособных возрастов.
На основании прогноза возрастной структуры населения и анализа современного баланса трудовых ресурсов составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана. В связи с оттоком населения ожидается сокращение численности трудовых ресурсов при сохранении численности занятых в экономике, что обеспечит повышение уровня занятости населения.

В условиях сокращения населения численность жителей Витимского городского поселения на I очередь генерального плана составит 0,6 тыс. чел., а на расчетный срок– 0,5 тыс. чел. Ожидается снижение удельного веса несамодеятельного населения с 84,3% общей численности до 80,0%

Таблица 3.3.1.1 - Численность населения

	Показатель
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	численность населения в разрезе населенных пунктов всего, в том числе
	462
	440
	418
	363
	340
	328
	328

	Витимский -городское
	260
	250
	237
	231
	214
	212
	212

	Сельское - Колотовка

Мусковит
	202
	190
	181
	132
	126
	116
	116


3.3.2 Жилищный фонд

Согласно инвентаризационным данным, жилищный фонд Витимского городского поселения составил 14,4 тыс. м2 общей площади. Он почти весь находится в муниципальной собственности, на частный приходится всего 0,03 тыс. м2.
Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами, значительная часть его приходится на секционную застройку. Двухэтажные дома составляют 42,4% всего жилищного фонда. Физическое состояние жилья неудовлетворительное, более половины его общей площади приходится на дома со сверхнормативным износом.
Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 329,6 м2/га, средняя плотность населения – 9,8 чел./га. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 33,4 м2, что примерно соответствует средним показателям по Мамско-Чуйскому району обусловлено значительным сокращением численности населения за последние два десятилетия. Самым высоким в поселении уровнем жилищной обеспеченности (36,3 м2/чел.) отличается п. Мусковит, в р.п. Витимский он составляет 30,8 м2/чел. Инженерное оборудование жилищного фонда Витимского муниципального образования сильно различается по населенным пунктам. Если уровень обеспеченности основными видами благоустройства в р.п. Витимский весьма высок, то в п. Мусковит и в п. Колотовка благоустроенный жилищный фонд отсутствует.
В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Витимского городского поселения составит 15,0 тыс. м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности расчетный срок генерального плана (2032 г.) принят в размере 30 м2/чел.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 14,4 тыс. м2 общей площади. На жилые дома со сверхнормативным износом приходится 53,1% общего объема жилищного фонда (12,3 тыс. м2 общей площади). В связи с большим объемом ветхого жилья до конца расчетного срока предусматривается лишь частичный его снос в объеме 8,1 тыс. м2 общей площади. Жилищный фонд в объеме 15,0 тыс. м2 общей площади сохраняется до расчетного срока в качестве опорного. В связи с прогнозом убыли населения размещение нового жилищного строительства проектом не предусматривается.

При расчете необходимого жилищного фонда на I очередь проекта (2034 г.) был принят тот же уровень средней жилищной обеспеченности в размере 30 м2/чел., расчетный жилищный фонд составил 18,0 тыс. м2 общей площади. На I очередь строительства проектом предусматривается снос по техническому состоянию ветхих и аварийных малоэтажных жилых домов в объеме 5,1 тыс. м2 общей площади, или 22,1% существующего фонда. Существующий жилищный фонд сохраняется в качестве опорного.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования
4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Витимское городское поселение
Электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы.

Данный район относится к северному энергорегиону Иркутской области.

Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице
Таблица 4.1.1.1 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Витимского муниципального образования
	№ п./п.
	Наименование ПС
	Система напряжений кВ
	Количество и установленная мощность трансформаторов

МВА
	Загрузка ПС контрольному замеру 

МВт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ПС «Мусковит»
	110/35/6
	7,5+5,6+3,2
	11,41

	3
	ПС «Витимский»
	35/10
	2х1,8
	1,44

	4
	ПС «Колотовка»
	35/0,4
	0,4+0,25
	0,59

	
	Итого по ПС
	
	
	13,44

	
	Итого с учетом Кс=0,95
	
	
	12,8


Из таблицы видно, что ПС «Витимский» имеет загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов).

ПС «Мусковит» и ПС «Колотовка» имеют загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном режиме приведет к загрузке оставшихся в работе трансформаторов сверх предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к этой подстанции возможно при условии замены трансформаторов или перераспределения нагрузок.

По территории Витимского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

· ВЛ 110 кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит»;

· ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама»;

· ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама» отпайка на ПС «Колотовка»;

· ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Слюдянка»;

· ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский».

· Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными двухцепными.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Витимского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 
Надежность системы электроснабжения Витимского городского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 
Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Витимского городского поселения по всем параметрам надежности системы. 
4.1.3 Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 
Территория Витимского городского поселения электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна. 
4.1.4 Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 
Воздействие системы электроснабжения Витимского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования
Функциональная структура теплоснабжения Витимского городского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям занимается ООО «ТеплоВод». Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная № 11 «Центральная». 
Таблица 4.2.1 – Зоны действия источника тепловой энергии

	№
	Наименование источника
	Зона действия

	
	
	Жилая зона
	Административная зона

	1
	Котельная

«№11 Центральная»,

п. Витимский,

ул. Набережная, 9
	Дома по улицам:

ул. Новая,

ул. Советская,

ул. Школьная,

ул. Спортивная,

ул. Набережная,

ул. Геологическая;

пер. Новый,
	ОГУ "Отряд противопожарной службы " (ул. Школьная, 15)

МДОУ детский сад "Елочка" (ул. Школьная, 18)

МОУ Витимская средняя полная общеобразовательная школа (Школьная, 13)

МУК "Районный Культурно-досуговый центр "Победа" (Школьная, 13)

ОГУЭП "Облкоммунэнерго-сбыт"

МУ "Централизованная библиотечная система - Центральная районная библиотека"(Школьная, 13)

Администрация Витимского городского поселения (ул. Советская, 13)


Котельная «№11 Центральная» п. Витимский, расположенная на ул. Набережная, 9, на высоте 223 м. над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное шлакобетонное строение (совмещено с потребителем «Гараж котельной»), год ввода в эксплуатацию – 1960г. Котельная работает на твердом топливе - уголь.

Система теплоснабжения – двухтрубная, открытая, с температурным графиком 70/60ᵒС.
Таблица 4.2.2 – Характеристика источника теплоснабжения

	Порядковый номер котла
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6

	Марка котла
	Энергия 3М
	Гефест-0,8-95 ТР
	Гефест-0,8-95 ТР
	Гефест-0,8-95 ТР
	Гефест-0,8-95 ТР
	Гефест-0,8-95 ТР

	Вид топлива
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	Мощность, Гкал/ч
	0,5
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Год установки
	2007
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015

	Техническое состояние котла
	Котел в рабочем состоянии
	Котел в рабочем состоянии
	Котел в рабочем состоянии
	Котел в рабочем состоянии
	Котел в рабочем состоянии
	Котел в рабочем состоянии

	КПД
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%

	% износа
	100
	60
	60
	60
	60
	60


Таблица 4.2.3 – Электрооборудование

	марка
	насос сетевой

Д-320-50
	насос сетевой

Д-310-50
	насос подпиточный 3К-6
	вентилятор

ВД-2,7/1500
	дымосос

ДН-10-1000

	количество
	1
	1
	2
	5
	2

	Мощность, кВт
	75
	75
	10,5
	4
	11

	Год установки
	2012
	2015
	2009
	2015
	2015

	Техническое состояние котла
	в рабочем состоянии
	в рабочем состоянии
	в рабочем состоянии
	в рабочем состоянии
	в рабочем состоянии

	% износа
	30
	20
	40
	60
	60


Отпуск тепловой мощности в тепловую сеть в котельной централизованного теплоснабжения производится по прямой схеме, непосредственно от котлов.

Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. Система водоочистки отсутствует. Котлы работают в нормальном рабочем режиме по температурному графику 70/60 оС. Выявлено разрушение ограждающих и оконных конструкций здания котельной.

В процессе визуального обследования была уточнена информация по большей части участков тепловой сети. Котельная находится в черте жилых домов городского поселения Витимский. В рассматриваемой системе теплоснабжения тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении (3511м). Суммарная протяженность магистралей тепловых сетей п. Витимский в однотрубном составляет 7022 м, стальные трубы диаметром: 32мм- 219мм. Тепловая сеть работает в зимнее время (отапливаемый сезон), а именно 243 дня. Год прокладки трубопроводов 1985-2020год. За период эксплуатация значительных капитальных ремонтов сети теплоснабжения не производилось, за исключением локальных замен ветхих и аварийных участков. 

Основная часть участков рассматриваемой тепловой сети проложена подземным способом, бесканально и без изоляции.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы. На большинстве участков теплосетей изоляция отсутствует вообще или находится в ветхом состоянии.

Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии по котельной составляет 70/60 оС. Давление теплоносителя на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 2,5 кгс/см2.

Рядом с тепловой сетью проложены трубопроводы ХВС, которые дополнительно приводят к большим потерям в тепловых сетях.

Состояние тепловых сетей:

- уровень фактического износа тепловых сетей – 83,55%;
Таблица 4.2.4 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника тепловой энергии Витимского городского поселения 
	Теплоисточник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв (дефицит), мощности, % (+/-)

	Котельная «№11 Центральная»
	3,95
	3,95
	0,47
	2,77
	+30


Таблица 4.2.5 – Топливные балансы источника тепловой энергии

	Теплоисточник
	Уст. мощн., Гкал/ч
	Расч. нагрузка, Гкал/ч
	Вид топлива
	Название топлива
	Факт.расход топлива,

т/год
	удельный расход

топлива, кг.у.т. /Гкал
	Резервное (аварийное) топливо, т

	Котельная «№11 Центральная»
	3,95
	2,77
	уголь
	Уголь каменный
	3118,59
	256,2
	3118,59


4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Витимского городского поселения является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающими организациями. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и частично организаций, не попадающих в зону действия центрального теплоснабжения, осуществляется за счет собственных источников (конвекторы, печное отопление).

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии. 
Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Витимского городского поселения по всем параметрам надежности системы. 
В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 
Уровень надёжности оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения 
Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Витимского городского поселения .

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефициты мощности источников теплоснабжения Витимского городского поселения не выявлены. Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 
Анализ таблицы показывает, что на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Витимского городского поселения, имеются резервы тепловой мощности нетто.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. 
Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

· актами обследования инженерных сетей теплоснабжения; 
· актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения; 
· актами проверки знаний обслуживающего персонала; 
· паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Витимского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.
4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 
Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей. 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.
Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.

В целом можно сказать, что состав и техническое состояние оборудования котельной и централизованной сети теплоснабжения, а также уровень эксплуатации неудовлетворительный. Для работы системы теплоснабжения в соответствии с показателями качества и надежности, указанными в соответствующих нормативно-правовых актах в сфере теплоснабжения (в том числе ФЗ № 190 «О теплоснабжении») необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных.

Выявленные дефекты и нарушения при обследовании системы теплоснабжения: -фактическое состояние здания котельной - требуется капитальный ремонт, физический износ конструктивных элементов здания достигает – 55%;

· фактическое состояние основного (котлоагрегатов) и вспомогательного оборудования котельной: удовлетворительное; износ до 40% и больше; наличие видимых дефектов в обмуровке теплоизоляции котла;

· фактическое состояние трубопроводов котельной - практически все участки находятся в ветхом состоянии (коррозия трубопроводов, износ и отсутствие изоляции): удовлетворительное; износ до 60%;

· высокий критический износ дымовой трубы, утонение толщины стенки дымовой трубы до 3 мм, множественные сквозные прогары, свищи - 100%
Выявленные дефекты и нарушения при обследовании тепловых сетей:

·  Коррозия поверхностей трубопроводов;

· Разрушение трубопроводов ввиду коррозии;

· Потери напора ввиду повышенного зарастания трубопроводов и зауженного диаметра;

· Отсутствие теплоизоляции на участках трубопроводов;

· Неплотности запорной и регулирующей арматуры;

· Отсутствие регулирующей арматуры на участках трубопроводов.

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

В настоящее время Витимское городское поселение не газифицирован природным газом, сжиженный газ не доставляется. Основным топливом в городском поселении служит уголь.
4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

В качестве источников централизованного водоснабжения в населённых пунктах Витимского Муниципального образования используются под русловые и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения рабочего поселка Витимский являются водозаборы, находящиеся в 7 метрах от русла реки Малая Северная, у притока реки Витим, и представляющие собой два шахтных колодца с площадью дна 1,5 м². 

Источниками водоснабжения рабочего поселка Витимский являются водозаборы, находящиеся в 7 метрах от русла реки Малая Северная, у притока реки Витим, и представляющие собой два шахтных колодца с площадью дна 1,5 м². Из них вода поступает в центральный колодец с площадью дна 2,6 м² и глубиной 11 метров. Установлено 6 насосов К-100-65-25. Износ оборудования составляет 88,57%.

Водозабор расположен в черте поселка. Зоной санитарной охраны 1-го пояса служит территория водозабора, огороженная забором радиусом 30 метров. Во вторую охранную зону входит часть застройки поселка.

Протяженность сети водоснабжения Витимского муниципального образования составляет 3,511 км, из них 3,052 км являются ветхими и нуждаются в замене.
В Витимском городском поселении посёлок Мусковит и посёлок Колотовка не обеспечены централизованным водоснабжением.

Водоснабжение поселения, неохваченного централизованным водоснабжением -  поселок  Колотовка и поселок Мусковит, - осуществляется за счет  специальной техники (автоцистерна), предназначенная для подвоза воды.

Таблица 4.4.1.1. - Информация по источникам водоснабжения. 

	№ № п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуат.
	Производительность, м³/час
	Глубина, м
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	ВЗУ (водозаборная установка),

р.п. Витимский
	2 шахтных колодца
	1982


	90
	10
	30

	
	
	нас. станция 2-го подъёма
	
	90
	-
	30


Таблица 4.4.1.2. - Объем потребления воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46

	2
	Из поверхностных источников
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46

	3
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Население
	13412,80
	36,75
	44,10
	2,57
	1,02

	7
	Бюджетные потребители
	2090,30
	5,73
	6,87
	0,40
	0,16

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Прочие потребители
	1742,00
	4,77
	5,73
	0,33
	0,13

	10
	Собственное потребление организации
	174,20
	0,48
	0,57
	0,03
	0,01

	11
	Потери и неучтенные расходы 10%
	1741,93
	4,77
	5,73
	0,33
	0,13

	12
	Итого
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46

	
	ГВС
	
	
	
	
	

	1
	Население
	8745,20
	23,96
	28,75
	1,68
	0,67

	2
	Бюджетные потребители
	1724,40
	4,72
	5,67
	0,33
	0,13

	3
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Собственное потребление организации
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02

	4
	Потери и неучтенные расходы 10%
	1601,30
	4,39
	5,26
	0,31
	0,12

	5
	Итого
	12317,23
	33,75
	40,50
	2,36
	0,94

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40

	2
	Из поверхностных источников
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40

	3
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	22158,00
	60,71
	72,85
	4,25
	1,69

	6
	Бюджетные потребители
	3814,70
	10,45
	12,54
	0,73
	0,29

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	1742,00
	4,77260274
	5,727123288
	0,33
	0,13

	9
	Собственное потребление организации
	420,53
	1,15
	1,38
	0,08
	0,03

	9
	Потери
	3343,23
	9,16
	10,99
	0,64
	0,25

	10
	Итого
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40


4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения
Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· строительство системы централизованного водоснабжения

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· повышение надежности системы водоснабжения.

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Таблица 4.4.2.1. - Значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	Группа
	Плановые показатели

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	3,052

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	12/13,4

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	85

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	-

	
	2. Обеспеченность населения круглогодичным централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	99

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	Всего 18шт.

	
	население
	15 (5%)

	
	промышленные объекты
	0

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	3 (7%)

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке


	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов
	-

	
	3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс.кВт.ч/год)
	-

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-


4.4.3. Рациональность системы водоснабжения 
Система водоснабжения Витимского городского поселения в настоящее время рациональна. 
Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Витимского городского поселения .

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 
4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Витимского городского поселения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.
4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

·  граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

· границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

· границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. 
На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.
 Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.
На территории Витимского городского поселения сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

4.4.7 Описание существующих проблем 
На сегодняшний день в замене нуждаются 3,052 км водопроводных сетей ввиду износа 85%.

Аварий в системе водоснабжения зарегистрировано 12 шт.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области выдало требование о несоответствии питьевой воды гигиеническим нормативам и требованиям.

В перспективе развития Витимского муниципального образования, необходимо предусмотреть внедрение оборудование фильтрации и обеззараживания воды на водозаборе, и, кроме того, запланировать капитальный ремонт сети водоснабжения городского поселения со значительным износом, что в суммарной протяженности составляет 3,052 км. 

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования
4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

На территории р.п. Витимский предусмотрено централизованное отведение хозяйственно- бытовых сточных вод. Протяженностей водоотводящих сетей составляет 2,215 км. Износ составляет 92,11%. Канализационных очистных сооружений нет. Существует аварийный сброс стоков в р. Витим. От жилых домов, не присоединенных к сети канализации, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в специально отведенных местах.

Канализационных сетей в п.Колотовка нет. От жилых домов отведение хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в специально отведенных местах.
4.5.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Витимского городского поселения существующие канализационные сооружения отсутствуют.

4.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования
4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Ежегодно на территории Витимского городского поселения образуется порядка 0,8 тыс. м3 ТКО. Преобладающая часть ТКО поступает на свалки, существующие в каждом населённом пункте поселения. Свалка р.п. Витимский расположена в 4 км от посёлка в районе участка Шумливый. Площадь территории по факту составляет порядка 2 га. Свалка п. Колотовка расположена в районе бывшей МТФ, на расстоянии 1 км от посёлка. Площадь территории фактически составляет 2 га. В п. Мусковит свалка расположена за р. Ерёмиха, в 2 км от посёлка. Площадь территории свалки по факту порядка 2,1 га. Фактические площади территорий свалок не соответствуют данным, представленным администрацией поселения, так как за период эксплуатации увеличились в несколько раз.

Содержание свалок не отвечает санитарным нормам и требованиям. Территория свалок не огорожена и не обвалована, изоляция слоёв не проводится, отсутствуют наблюдательные скважины для мониторинга подземных вод. Часть ТКО попадает на стихийные свалки.

Кроме свалок ТКО на территории посёлков Витимский и Колотовка расположены золоотвалы. Площади территории соответственно 0,3 га и 0,1 га.

На территории Витимского городского поселения несанкционированные свалки ТКО и кладбища, расположены за границами населенных пунктов, за исключением п. Колотовка, существующее и закрытое кладбища находятся в границах населенного пункта.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

По данным доклада Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Мамско-Чуйском районе в 2023 году в муниципальном образовании Витимское поселение существует проблема, связанная с загрязнением почвы бытовыми отходами.

Из промышленных отходов на территории поселения образуются отходы производства: шлак, зола, древесные отходы и опилки. Шлак складируется на свалках ТКО, древесные отходы и опилки, образующиеся в небольших количествах, используются населением для личных целей. Шлаком на свалках послойно пересыпаются бытовые отходы. Отходов, загрязненных веществами I-II классов опасности не образуется.

Специальные полигоны для складирования золы и шлака в поселении отсутствуют, промышленные отходы складируются совместно с ТКО.

Положительной динамики в санитарной охране почв населенных мест поселения не отмечается, что связано с отсутствием полноценного финансирования коммунальной службы.

Основными причинами загрязнения почвы в селитебных зонах населенных пунктах поселения являются:

· работающие в аварийном режиме магистральные, внутриквартальные и внутридомовые канализационные сети (большой износ и малая мощность труб магистралей) и своевременно не откачиваемые придомовые выгребные ямы (отсутствие необходимого количества спецавтотранспорта);

· отсутствие необходимого количества контейнеров, расчетного количества спецавтотранспорта для вывозки ТКО на полигон, что приводит к захламлению придомовых территорий бытовым мусором;

Твердые коммунальные отходы (ТКО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

По морфологическому составу ТКО подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. В последние годы происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТКО.

На территории поселения не функционирует планово-регулярная система очистки населенных мест, что приводит к образованию несанкционированных свалок в черте населенных пунктов и за их пределами. На территории поселения ежегодно практикуется проведение мероприятий в форме месячников и субботников по санитарной очистке.

Витимское поселение имеет места для размещения твердых бытовых отходов. Свалки ТКО не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Кроме бытовых отходов, на территории поселения образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

Следует отметить, что часть жилой застройки в р.п. Витимский и п. Колотовка расположена в санитарно-защитной зоне золоотвалов.

На сегодняшний день, в Витимском поселении имеется ряд проблем в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами, среди них:

· в поселении отсутствует схема обращения с отходами производства и потребления;

· отсутствие в поселении полигона ТКО, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям в полном объёме;

· образование стихийных свалок, сосредоточенных вдоль автомобильных дорог, внутри и вокруг населенных пунктов;

· увеличение бытовых отходов, таких как полиэтиленовые мешки, пластиковая бутылка, жестяная банка, тетропаки приводят к захламлению частного сектора;

· в поселении отсутствует селективный сбор ТКО;

· переработка ТКО не осуществляется.

На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами. Дворовые уборные имеют надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружены из плотно пригнанных материалов. Объемы выгребов рассчитаны с учетом численности населения домовладения.

Система ливневой уличной канализации в поселении отсутствует.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Юридические и физические лица производят уборку территорий, находящихся в их ведение в длину – на протяжении домовладений или эксплуатируемого участка, в ширину – до обочины проезжей части.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

· химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

· строительные отходы;

· хозяйственно-бытовые сточные воды;

· горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как: конюшня, коровник или свинарник;

· источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжиганию мусора.

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством ФАП р.п. Витимский, п. Колотовка, п. Мусковит.

Выводы:

· отсутствие полигона ТКО на территории Витимского поселения;

· часть жилой застройки расположена в санитарно-защитных зонах золоотвалов;

· существует необходимость в дополнительных мусоросборных контейнерах.

 4.6.2. Воздействие на окружающую среду

Гигиенические проблемы, обусловленные загрязнением почвы отходами производства и потребления, остаются в числе приоритетных. Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТКО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

· химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

· зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

· санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

· термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

· социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
В целом экологическая ситуация в Витимском городском поселении благоприятна. На территории муниципальном образовании отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов. 
4.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Витимского городского поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.
Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	5
	0
	5

	водоотведение
	
	
	

	теплоснабжение
	0
	0
	0

	газоснабжение
	
	
	

	электроснабжение
	100
	100
	100


5. ПЛАН РАЗВИТИЯ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Перспектива развития территории Витимского городского поселения рассматривается до 2045 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Витимского городского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации и  Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Общая планировочная структура Витимского городского поселения и основные планировочные оси не претерпят изменений.

Развитие планировочной структуры поселения будет носить локальный характер и связано, прежде всего, с объектами инженерной инфраструктуры.

Главным планировочным центром является рп. Витимский – административный центр поселения. Остальные населенные пункты выполняют вспомогательные функции в части обеспечения социально-экономического и инфраструктурного развития своих территорий, наиболее мелкие населенные пункты сосредотачивают в своих границах небольшие по площади массивы индивидуальной жилой застройки, как правило, с приусадебными участками.

Развитие функциональных зон

Территория р.п. Витимский в существующих границах составляет 78,11 га. В настоящее время застроенная территория занимает 39,9 га, или половину (51,4%) всех земель в границах поселка. Площадь жилой зоны составляет 36,71 га, или 85,2% территории застройки. В основном она представлена малоэтажной усадебной застройкой (29,37 га, или 66,5% жилой зоны); малоэтажные секционные жилые дома занимают 7,34 га, участки, используемые для садоводства и огородничества – 1,23 га. Общественно-деловая зона (в основном, объекты обслуживания поселенного значения) размещаются на площади 5,77 га, участки недействующих производственных объектов занимают 2,4 га. На ландшафтно-рекреационную зону (главным образом, участки природных ландшафтов) приходится 26,04 га, в их составе имеются плоскостные спортивные сооружения (1,4 га). Земли специального назначения занимают участок 0,93 га, режимные территории (пожарное депо) – 0,1 га.

Поселок Колотовка в настоящее время занимает 70,24 га. Территория застройки занимает 35,7 га (47,4% всех земель). Жилая зона представлена индивидуальными домами с приусадебными участками (20,3 га) и садоводствами (8,8 га); пустующие жилые территории занимают 2,8 га. Всего на жилую застройку приходится 31,9 га (92,0% застроенной территории). Общественно- деловая зона занимает 1,89 га, объекты инженерной инфраструктуры – 2,79 га, специальные территории – 2,54 га. Рекреационная зона представлена природными ландшафтами (21,06 га).

Площадь п. Мусковит в современных границах составляет 150,9 га. Территория застройки занимает 41,29 га (26,3% всех земель). Значительная площадь приходится на ландшафтно- рекреационную зону (77,47 га, или 72% поселковых земель). Жилая застройка (малоэтажная индивидуальная усадебная и секционная, а также садоводства и пустующие участки) занимает 26,2 га, или 65,5% застроенной территории. Предприятия и учреждения обслуживания размещаются на 1,8 га, объекты инженерной инфраструктуры – на 3,2 га, режимные объекты (пожарное депо) – на 0,9 га. Участок площадью 7,9 га занимают недействующие производственные и коммунально-складские объекты. Зона специального назначения размещается на 1,36 га.

Вне границ населенных пунктов площадь земель Витимского городского поселения составляет 150927,54 га, или 99,7% всей территории поселения. В подавляющей части она представлена ландшафтно-рекреационными природными территориями (главным образом, лесами). Объекты специального назначения (кладбища, свалки) занимают 5,57 га, застроенная территория отсутствует.

Анализ современного использования территории Витимского городского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено прежде всего ландшафтными особенностями местности. Преобладающую часть площади поселения занимают ландшафтно-рекреационные территории (150927,54 га, или 99,9%). На жилую застройку приходится 113,7 га, в основном это индивидуальные дома с усадьбами (105,72 га), присутствует также малоэтажная секционная застройка (7,98 га). Площадь жилой территории (без учета садоводств) в расчете на одного жителя составляет 1 014,5 м2. Участки общественных учреждений и предприятий обслуживания занимают 12,23 га, или 58,6 м2 в расчете на одного жителя. Озелененные территории общего пользования в (парки, скверы, бульвары) в Витимском городском поселении отсутствуют, спортивные сооружения размещаются только в р.п. Витимский и занимают 1,4 га, или 20 м2 на одного жителя поселения. Производственные территории (практически не используемые) занимают 27,48 га, участки инженерной и транспортной инфраструктуры – 5,009 га.
Прогноз численности населения

Закрепление населения на территории поселения, сохранение его численности через обеспечение социальной стабильности, повышение уровня и качества жизни населения является одной из основных задач администрации поселения.

Прогноз численности населения муниципального образования имеет важное значение для планирования процессов трудообеспечения и трудоиспользования. Исходя из динамики демографических характеристик, определяются длительные тенденции изменения количественных и качественных показателей населения и трудовых ресурсов. Прогнозные расчеты позволяют выявить ожидаемые изменения численности населения, оценить демографическую ситуацию, складывающуюся в муниципальном образовании.

Прогноз численности населения по методу компонент основывается на анализе трех ключевых факторов: рождаемости, смертности и миграции. Учитывая текущие коэффициенты рождаемости и смертности, а также миграционный баланс, можно оценить изменения в численности населения, что позволяет более точно предсказывать демографические тенденции и планировать социальные и экономические меры.
На основании прогноза возрастной структуры населения и анализа современного баланса трудовых ресурсов составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.5). В связи с оттоком населения ожидается сокращение численности трудовых ресурсов при сохранении численности занятых в экономике, что обеспечит повышение уровня занятости населения.

В условиях сокращения населения численность жителей Витимского городского поселения на I очередь генерального плана составит 0,6 тыс. чел., а на расчетный срок– 0,5 тыс. чел. Ожидается снижение удельного веса несамодеятельного населения с 84,3% общей численности до 80,0%
Таблица 5.1.1 - Численность населения

	Показатель
	Исходный

год
	I очередь

(2034 г.)
	Расчетный срок

(2044 г.)

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Население всего
	0,70
	100,0
	0,60
	100,0
	0,50
	100,0


Таблица 5.1.2 - Проектное размещение населения Витимского муниципального образования

	Показатель
	Исходный год
	I очередь 
2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.

	1
	2
	3
	4

	Витимское городское поселение
	0,70
	0,6
	0,5

	р.п. Витимский
	0,41
	0,4
	0,3

	п. Колотовка
	0,15
	0,1
	0,1

	п. Мусковит
	0,14
	0,1
	0,1
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Рисунок 5.1.1 Численность населения

Согласно прогнозу численности населения Генерального плана Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области от 2024г., в 2044г. численность Витимского городского поселения составит 0,5 тыс. чел.

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
Теплоснабжение:

· Место расположения объекта;

· Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

· Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

· Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

· Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

· Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

· Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

· Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации. Электроснабжение:

· Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения в результате перспективного строительства;

· Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.
Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:
Теплоснабжение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Подключенная нагрузка;

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

· Параметры (давление и температура) теплоносителей;

· Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.
Водоснабжение и водоотведение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Подключенная нагрузка л/с;

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

· Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
· Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжении;

· Пропускная способность электрических сетей;

· Подключаемые нагрузки (квт);

· Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

5.1.1 Электроснабжение
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Витимского муниципального образования.

Прирост электрических нагрузок не предусматривается, так как прогноз развития населенных пунктов Витимского муниципального образования основан на тенденции сокращения численности населения и убыли жилищного фонда.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Витимском МО на расчетный срок cоставит 71232 МВт∙ч в год. При численности населения городского поселения 0,5 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 142 464 кВт∙ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Витимском муниципальном образовании, реконструкции ПС не потребуется, так как данные подстанции обеспечивает надежную работу трансформаторов, как в нормальном, так и в аварийном режиме.
5.1.2 Теплоснабжение
Описание сценариев развития теплоснабжения поселения. По результатам технического обследования системы теплоснабжения: 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной;

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной с заменой изношенных участков трубопроводов и обновления изоляции, наложения дополнительного слоя теплоизоляции;

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации);

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки;

- осуществить поверку узла учета холодного водоснабжения;

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику;

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона;

- оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени устранения - 1,5-2 часа

Таким образом, необходимо проведение следующих мероприятий:

· Обследование и регулировка тепловых сетей котельной № 11. 

· Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также здания котельной.

· Капитальный ремонт источника тепла.

· Реконструкция дымовой трубы.

· Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также здания котельной.

· Текущий и капитальный ремонт тепловых сетей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, изменятся в результате капитального ремонта источника тепла – котельной №11. 

В ближайшие 15 лет сравнительно масштабного развития Витимского городского поселения в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается, не планируются новые подключения объектов к котельной.
Проектом генерального плана предполагается существенное уменьшение жилищного фонда на расчётный срок. Кроме того размещение нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания проектом не предусматривается. В связи с уменьшением жилищного фонда снизится и потребление тепловой энергии. В р.п. Витимский присоединённая тепловая нагрузка к котельной №11 составит 2,19 Гкал/час, вместо 2,77 Гкал/час.

5.1.3 Газоснабжение
В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Мамско-Чуйского района Иркутской области, не предусматривается газификация муниципального образования.
5.1.4 Водоснабжение

Схема водоснабжения городского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Основными направлениями развития системы водоснабжения Витимского городского поселения являются:

· удовлетворение потребности всего населения в питьевой воде соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиолгическими правилами;

· повышение
доступности
проживающего
населения
к
системе централизованного водоснабжения;

· повышение надежности систем централизованного водоснабжения.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

· технический аудит сооружений и сетей водоснабжения;

· реконструкция сетей водоснабжения.

Схема водоснабжения Витимского городского поселения разработана с учётом прироста населения и ввода в эксплуатацию новых зданий и сооружений на расчетный срок. 
Программой Комплексного социально-экономического развития муниципального образования Витимского городского поселения до 2034 года, предусмотрено развитие на территории п. Витимский коммунальных систем.

В настоящее время актуальными мероприятиями по модернизации и развитию коммунальных систем является:

· замена 3,052 км трубопровода централизованного водоснабжения, ввиду значительного износа;

· внедрение системы фильтрации и обеззараживания воды на источнике водоснабжения (мероприятие для соответствия требованиям качества питьевого водоснабжения);

· реконструкция магистральных водопроводных сетей, общей протяженностью 3,511 км.;

· организация проекта зоны санитарной охраны источника питьевого назначения (проект ЗСО) на водозаборных сооружениях в п. Витимский.

Далее будет рассмотрено каждое мероприятие по отдельности с учетом потребностей Витимского городского поселения, численности населения и расчетом необходимых мощностей объектов водоснабжения и финансовых затрат.
Для улучшения существующего положения в сфере водоснабжения предлагается следующий перечень перспективного строительства и реконструкции объектов водоснабжения рп. Витимский, приведенный в таблице.
Таблица 5.1.4.1 - Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения рп. Витимский
	Наименование мероприятий
	Производительность
	Период проведения мероприятия

	Технический аудит сооружений и сетей водоснабжения
	-
	2027-2028 год.

	Замена водопровода протяженностью 3,052 км.
	3,052 км.
	2027-2045 год.

	Внедрение системы фильтрации и обеззараживания воды на источнике водоснабжения
	
	2027-2045 год.

	Организация зон санитарной охраны
	
	2027-2045 год.

	Реконструкция магистральных водопроводных сетей, общей протяженностью 3,511 км.
	3,511 км
	2027-2045 год.


Таблица 5.1.4.2 - Планируемый объем подачи воды

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2032 год
	Прогноз на 2045 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	2
	Из поверхностных источников
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	3
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Население
	13412,80
	36,75
	44,10
	2,57
	1,02
	14754,08
	40,42
	48,51
	2,83
	1,12
	16229,49
	44,46
	53,36
	3,11
	1,24

	7
	Бюджетные потребители
	2090,30
	5,73
	6,87
	0,40
	0,16
	2299,33
	6,30
	7,56
	0,44
	0,17
	2529,26
	6,93
	8,32
	0,49
	0,19

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Прочие потребители
	1742,00
	4,77
	5,73
	0,33
	0,13
	1916,20
	0,00
	6,30
	0,37
	0,15
	2107,82
	5,77
	6,93
	0,40
	0,16

	10
	Собственное потребление организации
	174,20
	0,48
	0,57
	0,03
	0,01
	174,20
	0,00
	0,57
	0,03
	0,01
	174,20
	0,48
	0,57
	0,03
	0,01

	11
	Потери и неучтенные расходы 10%
	1741,93
	4,77
	5,73
	0,33
	0,13
	1914,38
	5,24
	6,29
	0,37
	0,15
	2104,08
	5,76
	6,92
	0,40
	0,16

	12
	Итого
	19161,23
	52,50
	63,00
	3,67
	1,46
	21058,19
	57,69
	69,23
	4,04
	1,60
	23144,85
	63,41
	76,09
	4,44
	1,76

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население
	8745,20
	23,96
	28,75
	1,68
	0,67
	9182,46
	25,16
	30,19
	1,76
	0,70
	10100,71
	27,67
	33,21
	1,94
	0,77

	2
	Бюджетные потребители
	1724,40
	4,72
	5,67
	0,33
	0,13
	1810,62
	4,96
	5,95
	0,35
	0,14
	1991,68
	5,46
	6,55
	0,38
	0,15

	3
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Собственное потребление организации
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02
	246,33
	0,67
	0,81
	0,05
	0,02

	4
	Потери и неучтенные расходы 10%
	1601,30
	4,39
	5,26
	0,31
	0,12
	1585,29
	4,34
	5,21
	0,30
	0,12
	1506,02
	4,13
	4,95
	0,29
	0,11

	5
	Итого
	12317,23
	33,75
	40,50
	2,36
	0,94
	12824,70
	35,14
	42,16
	2,46
	0,98
	13844,74
	37,93
	45,52
	2,66
	1,05

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40
	33882,89
	92,83
	111,40
	6,50
	2,58
	36989,59
	101,34
	121,61
	7,09
	2,82

	2
	Из поверхностных источников
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40
	33882,89
	92,83
	111,40
	6,50
	2,58
	36989,59
	101,34
	121,61
	7,09
	2,82

	3
	Из подземных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	22158,00
	60,71
	72,85
	4,25
	1,69
	23936,54
	65,58
	78,70
	4,59
	1,82
	26330,19
	72,14
	86,57
	5,05
	2,00

	6
	Бюджетные потребители
	3814,70
	10,45
	12,54
	0,73
	0,29
	4109,95
	11,26
	13,51
	0,79
	0,31
	4520,95
	12,39
	14,86
	0,87
	0,34

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	1742,00
	4,77260274
	5,727123288
	0,33
	0,13
	1916,2
	5,25
	6,30
	0,37
	0,15
	2107,82
	5,77
	6,93
	0,40
	0,16

	9
	Собственное потребление организации
	420,53
	1,15
	1,38
	0,08
	0,03
	420,53
	0,67
	1,38
	0,08
	0,03
	420,53
	1,15
	1,38
	0,08
	0,03

	9
	Потери
	3343,23
	9,16
	10,99
	0,64
	0,25
	3499,67
	9,59
	11,51
	0,67
	0,27
	3610,10
	9,89
	11,87
	0,69
	0,27

	10
	Итого
	31478,46
	86,24
	103,49
	6,04
	2,40
	33882,89
	92,83
	111,40
	6,50
	2,58
	36989,59
	101,34
	121,61
	7,09
	2,82


Таблица 5.1.4.3 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы холодного водоснабжения

	Наименование мероприятий
	Производительность
	Период проведения мероприятия
	Планируемые затраты тыс. руб.

	Технический аудит сооружений и сетей водоснабжения
	-
	2027-2028 год.
	1600

	Замена водопровода протяженностью 3,052 км.
	3,052 км.
	2027-2045 год.
	10052,65

	Внедрение системы фильтрации и обеззараживания воды на источнике водоснабжения
	
	2027-2045 год.
	4050,00

	Организация зон санитарной охраны
	
	2027-2045 год.
	550,00

	Реконструкция магистральных водопроводных сетей, общей протяженностью 3,511 км. 
	3,511 км
	2027-2045 год.
	*ПСД


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.
5.1.5 Водоотведение
Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

· крупноразмерных пищевых отходов;

· вод от мойки автомашин;

· веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

· поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

· септики;

· фильтрующие колодцы;

· поля подземной фильтрации;

· фильтрующая кассета;

· фильтрующая траншея;

· компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

· БПКПОЛН. - 3 мг/л;

· взвешенные вещества - 3 мг/л;

· аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

· нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

· нитраты (по N) - 9 мг/л;

· фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

· СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация 

При планировке и застройке населенных пунктов муниципального образования в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по открытым водоотводящим устройствам поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.
Таблица 5.1.5.1 – Существующие и перспективные балансы сточных вод 

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00
	29,85
	81,77
	3,41
	32,83
	89,95
	3,75

	2
	Население
	22,02
	60,32
	2,51
	24,22
	66,36
	2,76
	26,64
	72,99
	3,04

	3
	Бюджетные потребители
	3,72
	10,19
	0,42
	4,09
	11,21
	0,47
	4,50
	12,33
	0,51

	4
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	1,39
	3,82
	0,16
	1,53
	4,20
	0,17
	1,69
	4,62
	0,19

	5
	Итого
	27,13
	74,34
	3,10
	29,85
	81,77
	3,41
	32,83
	89,95
	3,75

	6
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	-нормативно очищенной
	
	
	
	29,85
	81,77
	3,41
	32,83
	89,95
	3,75

	8
	- сброшены без очистки
	27,13
	74,34
	3,10
	
	
	
	
	
	

	9
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Количество утилизированного осадка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	
	
	
	36,50
	100,00
	4,17
	36,50
	100,00
	4,17


Таблица 5.1.5.2 – Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения в р.п. Витимский 
	№ п/п
	Наименование
	Сроки

реализации
	Затраты,

тыс. руб

	
	
	
	

	1.
	Строительство КОС 100 м3/сут.
	2026-2045
	5000

	2.
	Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий
	2026-2045
	*ПСД


5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО
В связи уменьшением численности населения на перспективу всё же предполагается незначительное увеличение объёмов ТКО и ориентировочно составит – на расчётный срок проекта 0,9 тыс. м3 (исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%).

Проектом предусматривается мероприятия по сбору и удалению ТКО традиционными методами с применением по возможности системы несменяемых сборников (металлические контейнеры ёмк. 0,5-0,6 м3), устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

В соответствии с 7 разделом территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр (в редакции от 6 октября 2023 года № 66-51/1-мпр) – расчетный объем образования ТКО – 1055 м3. транспортировка отходов поселения на лицензированные полигоны Схемой не предусмотрено из-за не доступности муниципального образования. С 2027 года транспортировка отходов поселения планируется на объект термической утилизации ТКО, Мамско-Чуйский р-н, 6 км а/д Мама-Луговский на участке Чукча, кадастровый номер 38:24:100057:19.

В соответствии с приложением 5.5. на территории несанкционированные свалки:

· р.п. Витимский, 4 км от границы р.п. Витимский;

· п.Колотовка (1 км от границы п. Колотовка район МТФ);

· п. Мусковит (2 км от границы п. Мусковит, река Еремиха)

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области.
6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 
· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 
· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели
	Наименование показателя
	Ед.
	2025 год

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
	ед./км в год
	0,90

	Износ водопроводных сетей
	%
	85

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	3,052

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/куб. м
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВтч/куб. м
	-

	Показатели качества обслуживания абонентов

	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	0

	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	99

	Охват абонентов приборами учета
	%
	население 15 (5%)

	
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения 3 (7%)


7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Общая программа инвестиционных проектов включает: 
· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 
· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 
· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 
· программу установки приборов учета у потребителей. 
Общая программа инвестиционных проектов Витимского городского поселения до 2045 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Витимского городского поселения 
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год
	2038-2045 год
	Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования
	400
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Мероприятия отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	550
	150
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	7313,02
	371
	393,26
	416,9
	441,9
	468,4
	496,5
	526,3
	557,8
	591,3
	626,8
	664,4
	704,3
	704,3
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Реконструкция тепловых сетей
	113392,26
	
	22678,452
	22678,452
	22678,452
	22678,452
	22678,452
	
	
	
	
	
	
	
	Схема теплоснабжения
Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области на период до 2036 года (актуализация на 2026 год)

	Капитальный ремонт источника тепла и котельного оборудования
	52 543,23
	26 271,62
	26 271,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	173 398,51
	26 742,62
	49 393,33
	23 095,31
	23 120,32
	23 146,83
	23 174,93
	526,27
	557,85
	591,32
	626,80
	664,40
	704,27
	704,27
	

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	6581,72
	333,9
	353,934
	375,2
	397,7
	421,5
	446,8
	473,6
	502,1
	532,2
	564,1
	598,0
	633,8
	633,8
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Технический аудит сооружений и сетей водоснабжения
	1600
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Замена водопровода протяженностью 3,052 км.
	10052,65
	10052,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрение системы фильтрации и обеззараживания воды на источнике водоснабжения
	4050
	
	4050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны
	550
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция магистральных водопроводных сетей, общей протяженностью 3,511 км.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	22 934
	12 637
	4 404
	375
	398
	422
	447
	474
	502
	532
	564
	598
	634
	634
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство КОС 100 м3/сут.
	5000
	
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	5 000
	0
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство Объект по обезвреживанию ТКО (инсинераторная установка) с местом накопления отходов, Мамско-Чуйский р-н, 6 км а/д Мама-Луговский на участке Чукча, кадастровый номер 38:24:100057:19
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	150
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	140
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО
	590
	110
	210
	160
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проведение энергетического аудита
	125
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	1000
	
	
	200
	200
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	1125
	0
	125
	200
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	
	0
	

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	203 597,87
	39 639,17
	59 532,26
	23 830,48
	23 728,00
	23 778,37
	23 831,77
	1 209,91
	1 069,91
	1 133,50
	1 200,91
	1 262,37
	1 338,11
	1 338,11
	


8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из бюджета городского поселения, бюджета Иркутской области, федерального бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 
9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1. Ответственные за реализацию Программы 
Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области. 
Координатором реализации Программы является глава и специалисты администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, которые осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2026-2032 гг.;
2 этап – 2033-2045 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2026-2045 гг. 
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах. 
9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 
Целью мониторинга Программы Витимского городского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения . 
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы Витимского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
9.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается главой и специалистами администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.
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