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[bookmark: _Toc234408043]Общие положения
Разработка генерального плана муниципального образования Киренского муниципального округа Иркутской области выполнена по заказу Администрации Киренского муниципального округа согласно контракту от 02.04.2026 № 25.2026 в соответствии с техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы «Комплексный проект повышения эффективности управления развитием территории Киренского муниципального округа Иркутской области», применительно к территории муниципального образования Киренского муниципального округа Иркутской области. 
Законом Иркутской области от 23.04.2025 № 27-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Киренского муниципального района Иркутской области, путем их объединения» Киренский муниципальный округ Иркутской области наделен статусом муниципального округа – Киренский муниципальный округ Иркутской области (далее – Киренский муниципальный округ, муниципальный округ, муниципальное образование).
Площадь территории муниципального образования составляет 4 376 336,2 га.
В соответствии с Законом Иркутской области от 23.04.2025 № 27-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Киренского муниципального района Иркутской области, путем их объединения» в состав территории Киренского муниципального округа входит 42 населенных пункта: г. Киренск (административный центр), д. Алексеевка, д. Балышева, д. Бор, д. Верхнекарелина, д. Верхолугск, д. Вишнякова, д. Дарьина, д. Заборье, д. Ичера, д. Коммуна, д. Мутина, д. Никольск, д. Никулина, д. Орлова, д. Подъельник, д. Салтыкова, д. Сидорова, д. Скобельская, д. Старая Деревня, д. Хабарова, д. Частых, пос. Визирный, пос. Воронежский, пос. Золотой, пос. Небель, пос. Пашня, пос. Юбилейный, рп Алексеевск, с. Алымовка, с. Банщиково, с. Змеиново, с. Коршуново, с. Красноярово, с. Кривая Лука, с. Кривошапкино, с. Макарово, с. Мироново, с. Петропавловское, с. Улькан, с. Усть-Киренга, с. Чечуйск.
Разработка генерального плана муниципального образования Киренского муниципального округа выполнена в два этапа в составе научно-исследовательской работы:
1. Организация и выполнение научных исследований, обосновывающих механизмы социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития преобразованной территории муниципального округа с подготовкой исследования общественного мнения о градостроительной ситуации территории муниципального образования, анализом текущего землепользования муниципального округа и концепцией пространственного развития муниципального округа.
2. Апробация научных исследований при разработке градостроительной документации муниципального округа с подготовкой проекта местных нормативов градостроительного проектирования, проекта генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования.
Разработка генерального плана муниципального образования Киренского муниципального округа выполняется с целью создания градостроительной основы для устойчивого развития муниципального округа в связи с изменением административно-территориального устройства и статуса проектируемой территории, включая создание условий для реализации ключевых стратегических, программных и законодательных актов:
увеличение численности и повышение уровня жизни населения, создание комфортных условий для проживания; 
учет интересов и мнений населения при планировании социально-экономического развития территорий, повышение устойчивости системы расселения, обеспечение условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций;
внесение в ЕГРН сведений об установлении (изменении) границ населенных пунктов и территориальных зон.
При подготовке генерального плана муниципального образования учтены направления развития муниципального округа, предложения по внесению изменений в документы территориального планирования, учтены предложения, подготовленные по результатам общественного участия в рамках исследования общественного мнения о градостроительной ситуации территории муниципального образования.
В проекте генерального плана приняты следующие проектные периоды:
исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования – конец 2025 года;
первая очередь реализации генерального плана – конец 2036 года;
расчетный срок реализации генерального плана – конец 2046 года.
На начало 2025 года численность постоянного населения Киренского муниципального округа принята в соответствии с предоставленными исходными данными – 15,8 тыс. человек, прогнозная численность на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2046 года) составит 14,8 тыс. человек.
Проект генерального плана Киренского муниципального округа выполнен на основе:
Схемы территориального планирования Иркутской области, утв. постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Иркутской области»;
Генерального плана Алымовского муниципального образования, утв. решением Думы Киренского муниципального района Иркутской области от 24.11.2023 № 348/7;
Генерального плана Киренского муниципального образования, утв. решением Думы Киренского муниципального района Иркутской области от 25.10.2013 № 96/3;
Генерального плана Коршуновского муниципального образования, утв. решением Думы Киренского муниципального района Иркутской области от 28.03.2025 № 67/8;
Генерального плана Криволукского муниципального образования, утв. решением Думы Киренского муниципального района Иркутской области от 26.02.2025 № 56/8;
Генерального плана Макаровского муниципального образования, утв. решением Думы Макаровского муниципального образования Иркутской области от 14.11.2013 № 24;
Генерального плана Юбилейнинского муниципального образования, утв. решением Думы Киренского муниципального района Иркутской области от 02.03.2023 № 291/7.
Расчет потребности в объектах местного значения муниципального образования выполнен с учетом расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Киренского муниципального округа Иркутской области.
Генеральный план разработан с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

[bookmark: _Toc234408044]Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение
[bookmark: _Toc234327208][bookmark: _Toc234331849][bookmark: _Toc234327954][bookmark: _Toc234333964][bookmark: _Toc234350593][bookmark: _Toc234408045]2.1	Объекты образования
	[bookmark: _Toc234408046]№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	1.1
	Организация дополнительного образования
	Здание (комплекс зданий) организации дополнительного образования
	Организация предоставления дополнительного образования
	Планируемый к размещению
	Вместимость, мест
	200
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	1.2
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Здание (комплекс зданий) организации, осуществляющей обучение
	Создание муниципальных учреждений
	Планируемый к размещению
	Вместимость, мест
	20
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок


[bookmark: _Toc234327209][bookmark: _Toc234331850][bookmark: _Toc234327955][bookmark: _Toc234333965][bookmark: _Toc234350594][bookmark: _Toc234408047]2.2	Объекты физической культуры и массового спорта
	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	2.1
	ФОК с бассейном
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел.
	64
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Расчетный срок

	2.2
	Хоккейный корт
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	50
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	2.3
	Лыжная база
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	60
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	2.4
	Малая спортивная площадка (для подготовки и сдачи норм ГТО)
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	15
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	2.5
	Спортивная площадка
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	25
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	2.6
	Речная спортивная база (гребной канал)
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	80
	Киренский муниципальный округ, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	2.7
	Спортивный зал
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	20
	Киренский муниципальный округ, пос. Юбилейный, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	2.8
	Лыжная база
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	30
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	2.9
	Спортивный зал
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	20
	Киренский муниципальный округ, с. Макарово, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	2.10
	Крытый хоккейный корт
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	50
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	2.11
	Универсальная спортивная площадка
	Спортивное сооружение
	Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
	Планируемый к размещению
	Единовременная пропускная способность, чел
	30
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок


[bookmark: _Toc234327210][bookmark: _Toc234331851][bookmark: _Toc234327956][bookmark: _Toc234333966][bookmark: _Toc234350595][bookmark: _Toc234408048]2.3	Объекты молодежной политики[footnoteRef:2] [2:  Согласно пункта 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» к объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения области, органов местного самоуправления муниципального округа области, органов местного самоуправления городского округа области, подлежащим отображению на генеральном плане поселения области, генеральном плане муниципального округа области, генеральном плане городского округа области, относятся иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений, муниципальных округов области, городских округов области. В соответствии с пунктом 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью относится к вопросам местного значения муниципального округа.] 

	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	3.1
	Учреждение по работе с детьми и молодежью
	Объекты молодежной политики
	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Планируемый к размещению
	Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м
	450
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	3.2
	Учреждение по работе с детьми и молодежью
	Объекты молодежной политики
	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Планируемый к размещению
	Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м
	65
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок


[bookmark: _Toc234327211][bookmark: _Toc234331852][bookmark: _Toc234327957][bookmark: _Toc234333967][bookmark: _Toc234350596][bookmark: _Toc234408049]2.4	Общественные пространства[footnoteRef:3] [3:  Согласно пункта 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» к объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения области, органов местного самоуправления муниципального округа области, органов местного самоуправления городского округа области, подлежащим отображению на генеральном плане поселения области, генеральном плане муниципального округа области, генеральном плане городского округа области, относятся места массового отдыха населения.] 

	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	4.1
	Сквер
	Тематический парк
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.2
	Сквер
	Тематический парк
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.3
	Сквер
	Тематический парк
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.4
	Сквер
	Тематический парк
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.5
	Сквер
	Тематический парк
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.6
	Набережная
	Пешеходная зона
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.7
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	Расчетный срок

	4.8
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона отдыха
	-
	Расчетный срок

	4.9
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
	Планируемый к размещению
	Объект, шт
	1
	зона отдыха
	-
	Расчетный срок


[bookmark: _Toc234327212][bookmark: _Toc234331853][bookmark: _Toc234327958][bookmark: _Toc234333968][bookmark: _Toc234350597][bookmark: _Toc234408050]2.5	Объекты электроснабжения населения
	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	5.1
	ДЭС
	Электростанция дизельная (ДЭС)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Электрическая мощность, МВт
	0,1
	Киренский муниципальный округ, с Коршуново, зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	5.2
	ПС 35/10 кВ Кривошапкино
	Электрическая подстанция 35 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	20
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 15 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.3
	КТПН
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.4
	ТП №25
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,16
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.5
	ТП №27
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.6
	ТП 10/0,4 кВ
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.7
	ТП №47
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.8
	ТП №39
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.9
	ТП 10/0,4 кВ
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.10
	ТП №15
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,8
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.11
	СКТП
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.12
	ТП №20
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,1
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.13
	ТП №35
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.14
	ТП №33
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.15
	ТП №61
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.16
	ТП №63
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.17
	ТП №126
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.18
	ТП №22
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.19
	ТП №106
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.20
	ТП №135
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.21
	ТП №45
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.22
	ТП №137
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.23
	ТП №16
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.24
	ТП №130
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.25
	ТП №117
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.26
	КТПН
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.27
	ТП №32
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.28
	ТП №8
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.29
	ТП №9
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.30
	ТП №113
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.31
	ТП №7
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.32
	ТП №5
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.33
	ТП №12
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.34
	ТП №6
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.35
	ТП №11
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.36
	ТП №13
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.37
	ТП №4
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.38
	ТП №2
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.39
	СКТП
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,16
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.40
	ТП-83
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.41
	ТП №17
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,63
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.42
	ТП-35Б
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,063
	Киренский муниципальный округ, д Балышева, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.43
	ТП №37а
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, д Коммуна, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.44
	ТП №37
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, д Коммуна, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.45
	ТП №141
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,1
	Киренский муниципальный округ, д Никольск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.46
	ТП-71
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,1
	Киренский муниципальный округ, д Старая Деревня, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.47
	ТП КОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,063
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.48
	ТП №6Кр
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, зона лесов
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.49
	ТП 6/0,4 №17Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, зоны рекреационного назначения
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.50
	ТП №2Б
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.51
	ТП 6/0,4 №15Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,16
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.52
	ТП 6/0,4 №16Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.53
	ТП 6/0,4 №7Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.54
	ТП 6/0,4 №5Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.55
	ТП 6/0,4 №4Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.56
	ТП 6/0,4 №13Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.57
	ТП 6/0,4 №21Ал.
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, общественно-деловые зоны
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	6
	
	
	

	5.58
	ТП №143
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,1
	Киренский муниципальный округ, с Змеиново, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.59
	ТП №2Кр
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,1
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.60
	ТП №1Кр
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.61
	СКТП
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,25
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.62
	ТП №60
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,4
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.63
	ТП ВОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,063
	Киренский муниципальный округ, с Макарово, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.64
	ТП ВОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,025
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.65
	ТП КОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,025
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.66
	ТП КОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,063
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.67
	ТП
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,1
	Киренский муниципальный округ, зона отдыха
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.68
	ТП ВОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,025
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.69
	ТП ВОС
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, МВ · A
	0,025
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, зона инженерной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Количество трансформаторов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Напряжение, кВ
	10
	
	
	

	5.70
	ВЛ 35 кВ Киренск-Кривошапкино
	Линии электропередачи 35 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	35 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 15 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	4,575
	
	
	

	5.71
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,212
	
	
	

	5.72
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	1,675
	
	
	

	5.73
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	16,893
	
	
	

	5.74
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, д Хабарова
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,55
	
	
	

	5.75
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, д Бор, д Старая Деревня
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	1,471
	
	
	

	5.76
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Змеиново
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	1,025
	
	
	

	5.77
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	1,303
	
	
	

	5.78
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,506
	
	
	

	5.79
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Макарово
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,235
	
	
	

	5.80
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, д Вишнякова
	Охранная зона – 5 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,771
	
	
	

	5.81
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка
	Охранная зона – 5 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	1,425
	
	
	

	5.82
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	Охранная зона – 5 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,46
	
	
	

	5.83
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Петропавловское
	Охранная зона – 5 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	2,515
	
	
	

	5.84
	ЛЭП 10 кВ
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, с Макарово
	Охранная зона – 5 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	3,809
	
	
	

	5.85
	ЛЭП 10 кВ ф. Аэропорт
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	5,988
	
	
	

	5.86
	ЛЭП 10 кВ ф. Бубновка
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	0,567
	
	
	

	5.87
	ЛЭП 10 кВ ф. Никольск
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	1,013
	
	
	

	5.88
	ЛЭП 10 кВ ф. Черемушки
	Линии электропередачи 10 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	10 кВ
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	2,021
	
	
	

	5.89
	ЛЭП 6 кВ
	Линии электропередачи 6 кВ
	Организация энергоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Напряжение, кВ
	6 кВ
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	Охранная зона – 5 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Протяженность сооружения, км
	2,254
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	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	6.1
	Котельная 4
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	2,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	6.2
	Котельная 6
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	9,1
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	6.3
	Котельная 9
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.4
	Котельная 14
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	3,2
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.5
	Котельная 12
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.6
	Котельная 13
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	3,91
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.7
	Котельная 10
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	3,2
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.8
	Котельная 15
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	1,25
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона транспортной инфраструктуры
	-
	Первая очередь

	6.9
	Котельная 11
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	2,68
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона транспортной инфраструктуры
	-
	Первая очередь

	6.10
	Котельная Центральная 2
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	24,1
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.11
	Котельная мкр. Мельничный
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	22,41
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.12
	Котельная КТП
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.13
	Котельная 5
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.14
	Котельная 7
	Источник тепловой энергии
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	11,54
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.15
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	6.16
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	6.17
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.18
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.19
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.20
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.21
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	-
	Первая очередь

	6.22
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона транспортной инфраструктуры
	-
	Первая очередь

	6.23
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона транспортной инфраструктуры
	-
	Первая очередь

	6.24
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.25
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.26
	ЦТП 1
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,01
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	-
	Первая очередь

	6.27
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	6.28
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	4,044
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Первая очередь

	6.29
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	3,719
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Первая очередь

	6.30
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,251
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	89
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	89
	
	
	

	6.31
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,385
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	108
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	108
	
	
	

	6.32
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,445
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	57
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	57
	
	
	

	6.33
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,904
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	159
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	159
	
	
	

	6.34
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,476
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	125
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	125
	
	
	

	6.35
	Теплопровод магистральный
	Теплопровод магистральный
	Организация теплоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,407
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр подающего трубопровода, мм
	125
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр обратного трубопровода, мм
	125
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	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	7.1
	ПРГ 3
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,51
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.2
	ПРГ 2
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,62
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.3
	ПРГ 4
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,6
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.4
	ПРГ 6
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,44
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.5
	ПРГ 7
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,49
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.6
	ПРГ 5
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	1,91
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.7
	ПРГ 8
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.8
	ПРГ 9
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.9
	ПРГ 1
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,62
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.10
	ПРГ д. Никольск
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Никольск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.11
	ПРГ д. Орлова
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Орлова, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.12
	ПРГ д. Салтыкова
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Салтыкова, производственная зона
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.13
	ПРГ д. Хабарова
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Хабарова, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.14
	ПРГ с. Коршуново
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, зона лесов
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.15
	ПРГ с. Петропавловское
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.16
	ПРГ д. Вишнякова
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.17
	ПРГ п. Воронежский
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.18
	ПРГ п. Юбилейный
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, производственная зона
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.19
	ПРГ с. Алымовка
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.20
	ПРГ с. Кривошапкино
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, зоны рекреационного назначения
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.21
	ПРГ с. Чечуйск
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, с Чечуйск, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Первая очередь

	7.22
	ПРГ д. Коммуна
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Коммуна, зоны рекреационного назначения
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	7.23
	ПРГ д. Никулина
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Никулина, зоны рекреационного назначения
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	7.24
	ПРГ д. Сидорова
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, д Сидорова, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	7.25
	ПРГ рп Алексеевск
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,6
	Киренский муниципальный округ, зона озелененных территорий специального назначения
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	7.26
	ПРГ с. Банщиково
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, с Банщиково, зоны рекреационного назначения
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	7.27
	ПРГ с. Змеиново
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/ч
	0,3
	Киренский муниципальный округ, с Змеиново, зоны сельскохозяйственного использования
	Охранная зона – 10 м
	Расчетный срок

	7.28
	Газопровод межпоселковый ГРС «Киренск» до г. Киренск Киренского района Иркутской области
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	7,668
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, д Хабарова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	325
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.29
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	22,58
	Киренский муниципальный округ
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.30
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,694
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.31
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,935
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.32
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,784
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	225
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.33
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	4,522
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.34
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	37,677
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, п Воронежский
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.35
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,004
	Киренский муниципальный округ, д Никольск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.36
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,174
	Киренский муниципальный округ, д Орлова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.37
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	22,529
	Киренский муниципальный округ, д Подъельник
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.38
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,204
	Киренский муниципальный округ, д Салтыкова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.39
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,042
	Киренский муниципальный округ, д Хабарова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.40
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,037
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.41
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	12,817
	Киренский муниципальный округ, п Небель
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.42
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,475
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.43
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,996
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.44
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,492
	Киренский муниципальный округ, с Чечуйск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.45
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	3,352
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, д Коммуна
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.46
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,904
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, д Сидорова
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.47
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,278
	Киренский муниципальный округ, д Никулина
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.48
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,122
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.49
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,944
	Киренский муниципальный округ, с Банщиково
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.50
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	4,12
	Киренский муниципальный округ, с Змеиново
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.51
	Газопровод распределительный высокого давления
	Газопровод распределительный высокого давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	117,355
	Киренский муниципальный округ, с Петропавловское
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	173
	
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление в трубопроводе, МПа
	0,6
	
	
	

	7.52
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,217
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.53
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	4,973
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	7.54
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,759
	Киренский муниципальный округ, д Вишнякова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.55
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,681
	Киренский муниципальный округ, д Никольск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.56
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,606
	Киренский муниципальный округ, д Орлова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.57
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,307
	Киренский муниципальный округ, д Салтыкова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.58
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,737
	Киренский муниципальный округ, д Салтыкова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.59
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,21
	Киренский муниципальный округ, д Сидорова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.60
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,823
	Киренский муниципальный округ, д Хабарова
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.61
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,291
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.62
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,676
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	11
	
	
	

	7.63
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,904
	Киренский муниципальный округ, п Юбилейный
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.64
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,127
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.65
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,802
	Киренский муниципальный округ, с Змеиново
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.66
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,492
	Киренский муниципальный округ, с Коршуново
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.67
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,517
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.68
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,32
	Киренский муниципальный округ, с Петропавловское
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.69
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,401
	Киренский муниципальный округ, с Чечуйск
	Охранная зона – 3;2 м
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.70
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,161
	Киренский муниципальный округ, д Коммуна
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.71
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,817
	Киренский муниципальный округ, д Никулина
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.72
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,53
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	7.73
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	3,561
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	7.74
	Газопровод распределительный среднего давления
	Газопровод распределительный среднего давления
	Организация газоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,365
	Киренский муниципальный округ, с Банщиково
	Охранная зона – 3;2 м
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
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	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	8.1
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,18
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.2
	Водозабор мкр. Авиагородок ул. Чкалова
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,2
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.3
	Водозабор мкр. Авиагородок ул. Осипенко
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,2
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.4
	Водозабор кв. Водников
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.5
	Водозабор "Центральный"
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	1
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.6
	Водозабор мкр. Аэропорт
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона транспортной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.7
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.8
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,1
	Киренский муниципальный округ, п Юбилейный, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.9
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,55
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.10
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,17
	Киренский муниципальный округ, с Макарово, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.11
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, д Сидорова, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.12
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.13
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.14
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, п Небель, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.15
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,07
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.16
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, с Коршуново, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.17
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,07
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.18
	Водозабор
	Водозабор
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,11
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.19
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,35
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.20
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,18
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.21
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,1
	Киренский муниципальный округ, п Юбилейный, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.22
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,55
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.23
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,17
	Киренский муниципальный округ, с Макарово, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Первая очередь

	8.24
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, д Сидорова, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.25
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.26
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,05
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.27
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, п Небель, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.28
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,07
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.29
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, с Коршуново, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.30
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,07
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.31
	Водопроводные очистные сооружения
	Водопроводные очистные сооружения
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,11
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м
	Расчетный срок

	8.32
	Насосная станция 2-го подъема
	Насосная станция
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	1
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м
	Первая очередь

	8.33
	Насосная станция 2-го подъема
	Насосная станция
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	1
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	-
	Первая очередь

	8.34
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Объем, куб. м
	8,00
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 10 м
	Первая очередь

	8.35
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к ликвидации
	Объем, куб. м
	8,00
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Первая очередь

	8.36
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	3,462
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.37
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,678
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	32
	
	
	

	8.38
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,759
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	200
	
	
	

	8.39
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,933
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	8.40
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	2,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.41
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	4,206
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	63
	
	
	

	8.42
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,234
	Киренский муниципальный округ, д Вишнякова
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.43
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	4,593
	Киренский муниципальный округ, п Юбилейный
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.44
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,219
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	8.45
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,577
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.46
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,103
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.47
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	8,485
	Киренский муниципальный округ, с Макарово
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.48
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,07
	Киренский муниципальный округ
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.49
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,034
	Киренский муниципальный округ, д Коммуна
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.50
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	3,497
	Киренский муниципальный округ, д Сидорова
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.51
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,164
	Киренский муниципальный округ, п Небель
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.52
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,905
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.53
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	5,378
	Киренский муниципальный округ, с Коршуново
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.54
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	3,192
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
	
	
	

	8.55
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	3,671
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	110
	
	
	

	8.56
	Водопровод
	Водопровод
	Организация водоснабжения населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	4,217
	Киренский муниципальный округ, с Петропавловское
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	75
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	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	9.1
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	2,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Первая очередь

	9.2
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,7
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Первая очередь

	9.3
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,08
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Первая очередь

	9.4
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,14
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Первая очередь

	9.5
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,5
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, производственная зона
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Первая очередь

	9.6
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,04
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Расчетный срок

	9.7
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,06
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Расчетный срок

	9.8
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,02
	Киренский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Расчетный срок

	9.9
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,03
	Киренский муниципальный округ, п Небель, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Расчетный срок

	9.10
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,06
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Расчетный срок

	9.11
	КНС-2
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,2
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 15 м
	Первая очередь

	9.12
	КНС-1
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 20 м
	Первая очередь

	9.13
	КНС-3
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,2
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона – 15 м
	Первая очередь

	9.14
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,15
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 15 м
	Первая очередь

	9.15
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,5
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 20 м
	Первая очередь

	9.16
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,15
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 15 м
	Первая очередь

	9.17
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,15
	Киренский муниципальный округ, г Киренск, зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона – 15 м
	Первая очередь

	9.18
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Производительность, тыс. куб. м/сут
	0,5
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, общественно-деловые зоны
	Санитарно-защитная зона – 20 м
	Первая очередь

	9.19
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,059
	Киренский муниципальный округ
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	9.20
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	5,849
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	9.21
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	1,167
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	9.22
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,033
	Киренский муниципальный округ
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	9.23
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,134
	Киренский муниципальный округ, п Небель
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	9.24
	Канализация напорная
	Канализация напорная
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,118
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	160
	
	
	

	9.25
	Канализация самотечная
	Канализация самотечная
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,284
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	200
	
	
	

	9.26
	Канализация самотечная
	Канализация самотечная
	Организация водоотведения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,379
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	315
	
	
	

	9.27
	Канализация самотечная
	Канализация самотечная
	Организация водоотведения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,243
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Диаметр трубопровода, мм
	200
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	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	10.1
	Автомобильные дороги местного значения
	Автомобильные дороги местного значения
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,186
	Киренский муниципальный округ, д Никулина
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Категория автомобильной дороги (проектная)
	V 
	
	
	

	10.2
	Алексеевск - Полигон ТБО
	Автомобильные дороги местного значения
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,474
	Киренский муниципальный округ
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Категория автомобильной дороги (проектная)
	IV
	
	
	

	10.3
	Кривая Лука - Дачи Киренской РЭБ
	Автомобильные дороги местного значения
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	56,005
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	-
	Первая очередь

	
	
	
	
	
	Категория автомобильной дороги (проектная)
	V
	
	
	

	10.4
	Подъезд к кладбищу
	Автомобильные дороги местного значения
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,701
	Киренский муниципальный округ
	-
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	Категория автомобильной дороги (проектная)
	IV
	
	
	

	10.5
	ул. Колхозная
	Автомобильные дороги местного значения (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,606
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.6
	кв-л Молодёжный
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,974
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.7
	кв-л Таежный
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	1,301
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.8
	Объездная дорога Алексеевск - Кладбище
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	2,692
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.9
	пер. Затонский
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,327
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.10
	пер. Кедровый
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,128
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.11
	пер. Красный май
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,318
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.12
	пер. Ленский
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,311
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.13
	пер. Няша
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,109
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.14
	пер. Октябрьский
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,307
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.15
	пер. Охотницкий
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,235
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.16
	пер. Партизанский
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,106
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.17
	пер. Пионерский
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,292
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.18
	пер. Советский
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,219
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.19
	ул. Боровая
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,232
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.20
	ул. Герцена
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,069
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.21
	ул. Жуковского
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,278
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.22
	ул. Кирпичная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,915
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.23
	ул. Ключевая
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,773
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.24
	ул. Королёва
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,212
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.25
	ул. Лермонтова
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,164
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.26
	ул. Лесная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,319
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.27
	ул. Можайского
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,139
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.28
	ул. Набережная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,153
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.29
	ул. Нагорная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,384
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.30
	ул. Невского
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,254
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.31
	ул. Озерная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,041
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.32
	ул. Поселковая
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,656
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.33
	ул. Профсоюзная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,232
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.34
	ул. Пушкина
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,835
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.35
	ул. Рабочая
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,579
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.36
	ул. Седова
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,791
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.37
	ул. Циолковского
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,212
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.38
	ул. Чапаева
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	1,335
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.39
	ул. Школьная
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,48
	Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск
	-
	Расчетный срок

	10.40
	Улицы и дороги местного значения
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,978
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Расчетный срок

	10.41
	Улицы и дороги местного значения
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	2,014
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.42
	Улицы и дороги местного значения
	Автомобильные дороги местного значения (улицы и дороги местного значения)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,195
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Первая очередь

	10.43
	Дорожка велосипедная
	Дорожка велосипедная[footnoteRef:4] [4:  Исходя из положений статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дорожка велосипедная относится к элементам обустройства автомобильных дорог, и является их технологической частью.] 

	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	1,989
	Киренский муниципальный округ, г Киренск
	-
	Расчетный срок

	10.44
	ул. Зарукина
	Автомобильные дороги местного значения (главная улица)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	1,142
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка
	-
	Расчетный срок

	10.45
	Улица в жилой застройке
	Автомобильные дороги местного значения (главная улица)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,019
	Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука
	-
	Расчетный срок

	10.46
	Улица в жилой застройке
	Автомобильные дороги местного значения (главная улица)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Протяженность сооружения, км
	0,043
	Киренский муниципальный округ, д Никулина
	-
	Расчетный срок

	10.47
	ул. Воронежская
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,221
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.48
	ул. Зелёная
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,339
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.49
	ул. Комсомольская
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,318
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.50
	ул. Лесная
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,227
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.51
	ул. Лесная
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,365
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино
	-
	Расчетный срок

	10.52
	ул. Первомайская
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,320
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.53
	ул. Советская
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,316
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.54
	ул. Строителей
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	1,176
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.55
	ул. Центральная
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,225
	Киренский муниципальный округ, п Воронежский
	-
	Расчетный срок

	10.56
	Улица в жилой застройке
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,555
	Киренский муниципальный округ, д Коммуна
	-
	Расчетный срок

	10.57
	Улица в жилой застройке
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	1,398
	Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино
	-
	Расчетный срок

	10.58
	Улица в жилой застройке
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,661
	Киренский муниципальный округ, с Алымовка
	-
	Расчетный срок

	10.59
	Улица в жилой застройке
	Автомобильные дороги местного значения (улица в жилой застройке)
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Протяженность сооружения, км
	0,574
	Киренский муниципальный округ, д Сидорова
	-
	Расчетный срок

	10.60
	с. Чечуйск
	Остановочный пункт[footnoteRef:5] [5:  Исходя из положений статьи 3 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» остановочный пункт относится к элементам обустройства автомобильных дорог, и является их технологической частью.] 

	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Первая очередь

	10.61
	ул. Клубная
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Первая очередь

	10.62
	ул. Клубная
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Первая очередь

	10.63
	Косыгина
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	10.64
	ул. Молодежная
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	10.65
	Косыгина
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь

	10.66
	д. Никулино
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зоны рекреационного назначения
	-
	Первая очередь

	10.67
	Квартал Водников
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, общественно-деловые зоны
	-
	Первая очередь

	10.68
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.69
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.70
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.71
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.72
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.73
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.74
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.75
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.76
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.77
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.78
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.79
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.80
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.81
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.82
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.83
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.84
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.85
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.86
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	Расчетный срок

	10.87
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.88
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.89
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.90
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.91
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.92
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.93
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.94
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.95
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.96
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.97
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.98
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.99
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.100
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.101
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.102
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.103
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Расчетный срок

	10.104
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона озелененных территорий специального назначения
	-
	Расчетный срок

	10.105
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры
	-
	Расчетный срок

	10.106
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры
	-
	Расчетный срок

	10.107
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, общественно-деловые зоны
	-
	Расчетный срок

	10.108
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, производственная зона
	-
	Расчетный срок

	10.109
	Остановочный пункт
	Остановочный пункт
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к размещению
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, производственная зона
	-
	Расчетный срок

	10.110
	ул. Молодежная
	Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта
	Организация транспортного обслуживания населения
	Планируемый к реконструкции
	Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц
	1-5
	Киренский муниципальный округ, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	-
	Первая очередь


[bookmark: _Toc234327218][bookmark: _Toc234331859][bookmark: _Toc234327964][bookmark: _Toc234333974][bookmark: _Toc234350603][bookmark: _Toc234408056]2.11	Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения[footnoteRef:6] [6:  Согласно пункта 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» к объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения области, органов местного самоуправления муниципального округа области, органов местного самоуправления городского округа области, подлежащим отображению на генеральном плане поселения области, генеральном плане муниципального округа области, генеральном плане городского округа области, относятся объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.] 

	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	11.1
	Кладбище мкр. Мельничный
	Кладбище
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Планируемый к реконструкции
	Площадь объекта, га
	6,56
	Киренский муниципальный округ, г. Киренск, мкр. Мельничный, зона кладбищ
	Санитарно-защитная зона – 100 м
	Расчетный срок


[bookmark: _Toc234327219][bookmark: _Toc234331860][bookmark: _Toc234327965][bookmark: _Toc234333975][bookmark: _Toc234350604][bookmark: _Toc234408057]2.12	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых, коммунальных отходов
	№
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта (населенный пункт, адрес, функциональная зона, номер планировочного элемента)
	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Срок реализации

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	12.1
	Свалки
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых, коммунальных отходов
	Планируемый к ликвидации
	Объект, шт
	1
	Киренский муниципальный округ, зона лесов
	-
	Первая очередь

	12.2
	Свалки
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых, коммунальных отходов
	Планируемый к ликвидации
	Объект, шт
	1
	Киренский муниципальный округ, зона лесов
	-
	Первая очередь

	12.3
	Свалки
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых, коммунальных отходов
	Планируемый к ликвидации
	Объект, шт
	1
	Киренский муниципальный округ, зона лесов
	-
	Первая очередь

	12.4
	Свалки
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых, коммунальных отходов
	Планируемый к ликвидации
	Объект, шт
	1
	Киренский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования
	-
	Первая очередь

	12.5
	Свалки
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых, коммунальных отходов
	Планируемый к ликвидации
	Объект, шт
	1
	Киренский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования
	-
	Первая очередь





[bookmark: _Toc234408058]Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	


№ п/п
	Вид зоны с особыми условиями использования территорий
	Режим использования или ограничения 
на использование территории
	Нормативный правовой документ, устанавливающий режим 
использования или ограничения 
на использование территории 
для каждого вида зон



	1
	2
	3
	4

	1.
	Охранные зоны тепловых сетей
	В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
· размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
· загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
· устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
· устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
· производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
· проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
· снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход. через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
· занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под. мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
 В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
· производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
· производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
· сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
	Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197

	2.
	Охранные зоны газораспределительных сетей
	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
	Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878

	3.
	Санитарно-защитная зона
	В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 








Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222

	4.
	Первый пояс 
зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения
	На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	5.
	Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

	
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:
а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;
г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.
В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;
в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.
	Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 
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	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	
	Площадь зоны, га
	620,8

	
	Численность населения, чел
	6817

	1.1
	Сведения о планируемых объектах регионального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д. Никольск, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 12) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, пос. Юбилейный, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с. Коршуново, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с. Кривошапкино, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с. Чечуйск, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта п. Юбилейный ОГБУЗ «Киренская районная больница», Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, пос. Юбилейный, ул. Мира, д. 3, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 15) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта с. Коршуново ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, с. Коршуново, ул. Советская, д. 4, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта с. Кривошапкино ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, с. Кривошапкино, ул. Советская, стр. 3, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект

	1.2
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Спортивное сооружение (Спортивный зал, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с. Макарово, Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 1 объект
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 19 объектов
Остановочный пункт (ул. Клубная, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 2 объекта
Остановочный пункт (с. Чечуйск, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (КТПН, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №47, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №25, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №27, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №15, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №39, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №37а, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, д Коммуна, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №141, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, д Никольск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-71, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, д Старая Деревня, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №15Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №143, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, с Змеиново, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 3, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,51) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Никольск, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Никольск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Орлова, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Орлова, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Хабарова, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Хабарова, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Алымовка, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Алымовка, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Водонапорная башня (Водонапорная башня, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Объем, куб. м: 8,00) - 1 объект
Водонапорная башня (Водонапорная башня, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Объем, куб. м: 8,00) - 1 объект

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

	
	Площадь зоны, га
	662,8

	
	Численность населения, чел
	4979

	2.1
	Сведения о планируемых объектах регионального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях (Строительство поликлиники, стационара ОГБУЗ «Киренская районная больница», Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Мощность круглосуточного стационара, количество коек: 70) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д. Никулина, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д. Сидорова, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, пос. Воронежский, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, пос. Небель, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта д. Сидорова ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, д. Сидорова, ул. Нагорная, д. 6, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта п. Воронежский ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, пос. Воронежский, ул. Лесная, д. 2, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта п. Небель ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, пос. Небель, ул. Молодежная, стр. 10, пом. 2, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 10) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта с. Кривая Лука ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, с. Кривая Лука, ул. Нефтяников, стр. 18, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 15) - 1 объект

	2.2
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Здание (комплекс зданий) организации дополнительного образования (Организация дополнительного образования, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ. г. Киренск, Вместимость, мест: 200) - 1 объект
Здание (комплекс зданий) организации, осуществляющей обучение (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Вместимость, мест: 20) - 1 объект
Спортивное сооружение (Хоккейный корт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект
Спортивное сооружение (Лыжная база, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел: 60) - 1 объект
Спортивное сооружение (Спортивный зал, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, пос. Юбилейный, Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 1 объект
Спортивное сооружение (Крытый хоккейный корт, Планируемый к размещению, Киренский мунциипальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект
Объекты молодежной политики (Учреждение по работе с детьми и молодежью, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 450) - 1 объект
Объекты молодежной политики (Учреждение по работе с детьми и молодежью, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 65) - 1 объект
Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 17 объектов
Остановочный пункт (ул. Молодежная, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Остановочный пункт (Косыгина, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 2 объекта
Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (ул. Молодежная, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (СКТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (СКТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №61, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №63, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №20, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №35, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №126, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №106, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №130, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №45, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №16, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №33, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №22, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №137, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №135, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №37, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, д Коммуна, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №4Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №5Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №16Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №7Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №13Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №2Кр, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №1Кр, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №60, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 4, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,6) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 2, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,62) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 6, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,44) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 5, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 1,91) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 7, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,49) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Сидорова, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Сидорова, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ п. Воронежский, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, п Воронежский, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 4, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 6, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 9,1) - 1 объект
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1,72) - 1 объект
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 2 объекта
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,18) - 1 объект
Водозабор (Водозабор мкр. Авиагородок ул. Чкалова, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект
Водозабор (Водозабор мкр. Авиагородок ул. Осипенко, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект
Водозабор (Водозабор кв. Водников, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,35) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,18) - 1 объект
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-1, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) - 1 объект
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-2, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект
Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-3, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

	
	Площадь зоны, га
	7,3

	
	Численность населения, чел
	117

	4
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	
	Площадь зоны, га
	102,7

	
	Численность населения, чел
	3209

	4.1
	Сведения о планируемых объектах регионального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Непроизводственный объект по предоставлению населению государственных, правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг (ГАУ "МФЦ Киренского МР ИО", Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, ул. Красноармейская, 2а) - 1 объект

	4.2
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (ФОК с бассейном, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел.: 64) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №13, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №4, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №8, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №2, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №5, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №12, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №11, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №7, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №6, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №9, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №113, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 9, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,5) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 8, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,5) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 12, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 13, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,91) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 9, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 10, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,2) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 14, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 3,2) - 1 объект
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 5 объектов

	5
	Общественно-деловые зоны

	
	Площадь зоны, га
	55,9

	
	Численность населения, чел
	-

	5.1
	Сведения о планируемых объектах регионального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с. Алымовка, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с. Кривая Лука, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) - 1 объект
Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (Здание фельдшерско-акушерского пункта с. Алымовка ОГБУЗ "Киренская районная больница", Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, с. Алымовка, ул. Центральная, д. 2, Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 15) - 1 объект

	5.2
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Остановочный пункт (Квартал Водников, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №21Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) - 1 объект

	6
	Производственная зона

	
	Площадь зоны, га
	615,3

	
	Численность населения, чел
	-

	6.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 2 объекта
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №17, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ п. Юбилейный, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ 1, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,62) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Салтыкова, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Салтыкова, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная Центральная 2, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 24,1) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная мкр Мельничный, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 22,41) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная КТП, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 7, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 11,54) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 5, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 1 объект
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 2 объекта
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП 1, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) - 1 объект

	7
	Зона инженерной инфраструктуры

	
	Площадь зоны, га
	48,1

	
	Численность населения, чел
	-

	7.1
	Сведения о планируемых объектах федерального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) (КС № 2, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ) - 1 объект

	7.2
	Сведения о планируемых объектах регионального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Электрическая подстанция 110 кВ (Модернизация ПС 110/35/10 кВ Киренск, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 объект
Газораспределительная станция (ГРС) (ГРС Киренск, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/час: 6) - 1 объект

	7.3
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/10 кВ Кривошапкино, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 20, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП КОС, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,063, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 2 объекта
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП КОС, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,025, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,025, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Алымовка, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,025, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,025, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Макарово, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,063, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №117, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) - 2 объекта
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, п Небель, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Алымовка, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,07) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Коршуново, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,07) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Макарово, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,17) - 1 объект
Водозабор (Водозабор "Центральный", Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, д Сидорова, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, п Юбилейный, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,55) - 1 объект
Водозабор (Водозабор, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,11) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) - 2 объекта
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Сидорова, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, п Небель, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, п Юбилейный, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,55) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Алымовка, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,07) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Коршуново, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,07) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,11) - 1 объект
Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Макарово, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,17) - 1 объект
Насосная станция (Насосная станция 2-го подъема, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект
Насосная станция (Насосная станция 2-го подъема, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,08) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,06) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,02) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,14) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 2,5) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, п Небель, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,03) - 1 объект
Очистные сооружения (КОС) (Очистные сооружения (КОС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривая Лука, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,06) - 1 объект
Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) - 1 объект
Канализационная насосная станция (КНС) (Канализационная насосная станция (КНС), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,15) - 3 объекта

	8
	Зона транспортной инфраструктуры

	
	Площадь зоны, га
	13515,6

	
	Численность населения, чел
	-

	8.1
	Сведения о планируемых объектах федерального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Аэропорт (Аэропорт Киренск, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Пассажирооборот, пасс./год:100 тыс.) - 1 объект

	8.2
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 2 объекта
Источник тепловой энергии (Котельная 15, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 1,25) - 1 объект
Источник тепловой энергии (Котельная 11, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 2,68) - 1 объект
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) - 2 объекта
Водозабор (Водозабор мкр. Аэропорт, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) - 1 объект

	9
	Зона добычи полезных ископаемых

	
	Площадь зоны, га
	4190,1

	
	Численность населения, чел
	-

	10
	Зоны сельскохозяйственного использования

	
	Площадь зоны, га
	42128,3

	
	Численность населения, чел
	-

	10.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Свалки, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, Площадь территории, га: 2) - 1 объект
Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Свалки, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (СКТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №2Б, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-83, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-35Б, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, д Балышева, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,063, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Петропавловское, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Вишнякова, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Змеиново, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Змеиново, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Чечуйск, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Чечуйск, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект

	11
	Зона садоводства, огородничества

	
	Площадь зоны, га
	284,4

	
	Численность населения, чел
	-

	12
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	
	Площадь зоны, га
	191,6

	
	Численность населения, чел
	-

	13
	Зоны рекреационного назначения

	
	Площадь зоны, га
	1130,6

	
	Численность населения, чел
	-

	13.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Остановочный пункт (д.Никулино, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 №17Ал., Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Коммуна, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Коммуна, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ д. Никулина, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, д Никулина, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Банщиково, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Банщиково, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Кривошапкино, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, с Кривошапкино, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект

	14
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

	
	Площадь зоны, га
	354,4

	
	Численность населения, чел
	-

	14.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Спортивное сооружение (Речная спортивная база (гребной канал), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Единовременная пропускная способность, чел: 80) - 1 объект
Спортивное сооружение (Спортивная площадка, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект
Спортивное сооружение (Малая спортивная площадка (для подготовки и сдачи норм ГТО), Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел: 15) - 1 объект
Спортивное сооружение (Лыжная база, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, рп Алексеевск, Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект
Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Планируемый к размещению, Киренский мунциипальный округ, г. Киренск, Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект
Тематический парк (Сквер, Планируемый к размещению, ) - 5 объектов
Пешеходная зона (Набережная, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г. Киренск) - 1 объект
Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации, Планируемый к размещению, ) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (КТПН, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №32, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект

	15
	Зона отдыха

	
	Площадь зоны, га
	13,9

	
	Численность населения, чел
	-

	15.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации, Планируемый к размещению, ) - 2 объекта
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект

	16
	Зона лесов

	
	Площадь зоны, га
	4275372,4

	
	Численность населения, чел
	-

	16.1
	Сведения о планируемых объектах регионального значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Электрическая подстанция 110 кВ (Модернизация ПС 110/10 кВ Макарово, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 6,3, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 110) - 1 объект

	16.2
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Свалки, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ) - 2 объекта
Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Свалки, Планируемый к ликвидации, Киренский муниципальный округ, Площадь территории, га: 1) - 1 объект
Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП №6Кр, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ с. Коршуново, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,3) - 1 объект

	17
	Зона кладбищ

	
	Площадь зоны, га
	51,1

	
	Численность населения, чел
	-

	17.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Кладбище (Кладбище мкр. Мельничный, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, г Киренск, мкр. Мельничный, Площадь объекта, га: 6,56) - 1 объект

	18
	Зона складирования и захоронения отходов

	
	Площадь зоны, га
	50,6

	
	Численность населения, чел
	-

	19
	Зона озелененных территорий специального назначения

	
	Площадь зоны, га
	64,6

	
	Численность населения, чел
	-

	19.1
	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального округа (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность)
	Остановочный пункт (Остановочный пункт, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, единиц: 1-5) - 1 объект
Электростанция дизельная (ДЭС) (ДЭС, Планируемый к реконструкции, Киренский муниципальный округ, с Коршуново, Электрическая мощность, МВт: 0,1) - 1 объект
Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ рп Алексеевск, Планируемый к размещению, Киренский муниципальный округ, Производительность, тыс. куб. м/ч: 0,6) - 1 объект

	20
	Зона акваторий

	
	Площадь зоны, га
	36875,7

	
	Численность населения, чел
	-
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