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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




	20.05.2025
	№ 383-п

	
 Черемхово



	Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро- водоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления в границах сельских поселений Черемховского района




В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия администрации Черемховского районного муниципального образования и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, руководствуясь Федеральным законом от            06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от     27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро- водоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления в границах сельских поселений Черемховского района (далее – Порядок)  (Приложение № 1);
1.2. План по предотвращению и ликвидации аварий и инцидентов на котельных и тепловых сетях Черемховского района (Приложение № 2);
1.3. График ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения (Приложение № 3);
1.4. График допустимого снижение температуры теплоносителя для потребителей второй и третьей категорий в процентах нормативной величины при аварийных режимах работы отопительно-производственной котельной (Приложение № 4);
1.5.	Методика расчета допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения (Приложение № 5).
2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов сельских поселений при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно- коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться настоящим Порядком (Приложения № 1).
3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя мэра района. 



Мэр района		                                                                                      С.В. Марач































Приложение № 1                                                                                                            к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования
	                                                                                                      от 20.05.2025 № 383-п

[bookmark: _Hlk198106602]Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро- водоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления в границах сельских поселений Черемховского района

1. Основные понятия

1.1.	Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.
1.2.	Потребитель тепловой энергии - управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или любые другие юридические и физические лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию обслуживаемых теплопотребляющих энергоустановок жилых домов и прочих зданий, имеющих договоры теплоснабжения с энергоснабжающей организацией.
1.3.	Абонент - юридическое лицо, а также предприниматель без образования юридического лица, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, которые непосредственно присоединены к централизованным коммунальным системам, заключившие с организацией в установленном порядке договор.
	К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.
1.4.	Теплосетевая организация - организация, отвечающая за техническое состояние и эксплуатацию, в соответствии с действующими техническими нормами и правилами, оборудования и тепловых сетей, служащих для обеспечения необходимых термодинамических параметров теплоносителя на границах разделения эксплуатационной ответственности с потребителями тепловой энергии для надлежащего их теплоснабжения.
1.5.	Энергоснабжающая организация - организация, заключившая договоры теплоснабжения с потребителями тепловой энергии и осуществляющая сбыт тепловой энергии.
1.6.	Электросетевая организация - организация, заключившая договоры электроснабжения с потребителями электрической энергии и осуществляющая сбыт электрической энергии.
1.7.	СЦТ - система централизованного теплоснабжения.
1.8.	Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы опасных веществ (Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»),
1.9.	Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса (Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
1.10.	Виды повреждений на тепловых сетях и оборудовании СЦТ:
1.10.1 Повреждение 1 категории - повреждение, которое привело или в ближайшее время приведет к нарушению режима теплоснабжения, гидравлического режима, возникновению материального ущерба, угрозе жизни и здоровью людей. Повреждение 1 категории требует немедленного устранения.
1.10.2.	Повреждение 2 категории - повреждение, которое при неблагоприятных обстоятельствах может привести к нарушению режима теплоснабжения (в том числе ГВС) и перейти в ранг повреждений 1 категории. Повреждение 2 категории не требует немедленного устранения.
1.10.3.	Повреждение 3 категории - повреждение, не требующее немедленного устранения, не влияющее на режим теплоснабжения.
1.11.	Внеплановый ремонт - ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, осуществляемый в случаях:
1.11.1.	наступления обстоятельств, вызванных необходимостью выполнения работ для предотвращения повреждения оборудования или аварийных отключений, либо ликвидации последствий аварий и инцидентов;
1.11.2.	возникновения в процессе эксплуатации, либо плановых эксплуатационных испытаний оборудования причин, которые невозможно было предвидеть заранее, и которые потребуют незамедлительного проведения ремонтных работ.
1.12.	Виды внеплановых ремонтов на тепловых сетях и оборудовании СЦТ:
1.12.1.	HP 1 - внеплановый ремонт 1 категории - ремонт, связанный с устранением повреждений 1 категории, производимый в кратчайшие сроки с минимальным временем отключения (ограничения).
1.12.2.	HP 2 - внеплановый ремонт 2 категории - ремонт, связанный с устранением повреждений 2 категории. Ремонт выполняется после проведения подготовительных мероприятий в течение 14 дней с момента обнаружения повреждения.
1.12.3.	HP 3 - внеплановый ремонт 3 категории - ремонт, связанный с устранением повреждений 3 категории, для ликвидации временных трубопроводов и ремонта критических участков, выявленных в результате диагностики тепловых сетей. Повреждения 3 категории подлежат устранению в межотопительный период.
1.13.	ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба.

2.	Общие положения

2.1.	Настоящий Порядок определяет взаимодействие между оперативным персоналом ресурсоснабжающих организаций, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций на сетях электроснабжения и теплоисточниках в период отопительного сезона.
Данный Порядок не отменяет разработанных стандартов и положений о взаимоотношениях между подразделениями организаций, не отменяет действие договоров на теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
2.2.	Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства на территории Черемховского района.
2.3.	Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических и водопроводных сетей и систем, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, электрических и водопроводных сетях и системах тепло-, электро- и водопотребления.
2.4.	Все ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, электро- и водоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие аварийно-восстановительные службы (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года                 № 115; Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года  № 168).
В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
2.5.	Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.
Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.
2.6.	Ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие сети тепло-, электро-, водоснабжения, несут ответственность за своевременность и качество проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения эффективного функционирования систем.
2.7.	В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в тепло- электро-, водоснабжении, управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования привлекаются к восстановительным работам на договорной основе специализированные строительно-монтажные и аварийно – восстановительные организации.                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Порядок ликвидации аварийных ситуаций. 

3.1.	При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости - администрацию Черемховского районного муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
3.2.	При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Черемховского районного муниципального образования.
3.3.	Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы комплекса и жилищного фонда осуществляется во взаимодействии с управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования, Единой дежурной диспетчерской службой Черемховского района и организаций всех форм собственности. 
3.4.	Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете Черемховского районного муниципального образования на очередной финансовый год.
3.5.	Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в черте населенных пунктов в соответствии с Регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ на территории Черемховского районного муниципального образования», утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 17 января 2020 года № 15-П, и правилами по благоустройству территории поселения.
3.6. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло – и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.
3.7.	Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.
3.8.	Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.
3.9.	Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:
-	принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
[bookmark: _Hlk197529841]-	незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Единую дежурную диспетчерскую службу Черемховского района.
[bookmark: _Hlk197529861]3.10.	О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации ответственное лицо ресурсоснабжающей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Черемховского района.
3.11.	При возникновении аварийных ситуаций на тепловых, электрических и водопроводных сетях и источниках, требующих проведения незамедлительных отключений (ограничений) подачи тепловой, электрической энергии или воды потребителям для их локализации и дальнейшего устранения, ресурсоснабжающая организация производит необходимые переключения, отключения (ограничения) потребителей на сетях и незамедлительно уведомляет об этом:
[bookmark: _Hlk197529949]- Единую дежурную диспетчерскую службу Черемховского района;
- энергоснабжающую организацию;
- управляющие организации;
- прочих потребителей, попадающие под это отключение (ограничение).
Решение об отключении тепловой энергии потребителей принимается руководством ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.
3.12.	При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, ответственное лицо ресурсоснабжающей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.13.	В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
-	вызов, при необходимости, через диспетчерские службы (или по другим имеющимся у него каналам связи) соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
-	организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
3.14.	Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову ответственного ресурсоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.
3.15.	После получения объективных данных о причине и масштабах аварии ответственный работник ресурсоснабжающей организации в течение 15 минут сообщает ответственному лицу в администрацию Черемховского районного муниципального образования, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Черемховского района следующие сведения:
- характер повреждения;
- адрес поврежденного объекта;
- характер нарушения режима обеспечения жилого фонда;
- зону распространения аварийного режима, с перечнем адресов и объектов, попавших в зону аварии;
- время начала ремонтно-восстановительных работ и предполагаемое время их завершения;
- привлеченные силы, средства, механизмы;
- фамилии и телефоны ответственных лиц, осуществляющих непосредственное руководство устранением аварии.
[bookmark: _Hlk197530342]3.16.	Теплосетевая организация при возникновении аварии на тепловых сетях должна сообщить электросетевой организации об адресах домов, оставшихся без теплоснабжения. Электросетевая организация должна организовать замеры электрических нагрузок в данном районе. Электросетевая организация, в случае появления перегрузок в электрической сети, незамедлительно сообщает в Единую диспетчерскую службу Черемховского района, потребителям электроэнергии, попадающим под ограничения (отключения) электроэнергии и при необходимости производит веерные отключения.
3.17.	При возникновении аварийной ситуации теплосетевая организация в течение всей ликвидации аварии осуществляет передачу оперативной информации в Единую диспетчерскую службу Черемховского района.
3.18.	В случае угрозы ЧС (возникновения ЧС) провести заседание КЧС и ОПБ администрации Черемховского районного муниципального образования с привлечением представителей заинтересованных организаций, для выработки технологического решения, привлечения дополнительных сил и средств и т.д. (чрезвычайной ситуацией считается - отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 24 часа и более).
3.19.	При получении информации от теплосетевой организации о завершении аварийно-восстановительных работ по устранению аварийных ситуаций на тепловых сетях, энергоснабжающая организация незамедлительно оповещает всех потребителей тепловой энергии, попавших под ограничение (отключение) тепловой энергии о необходимости заполнения и включения систем теплопотребления.
3.20.	Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых, электрических и водопроводных сетей и установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.
































	Приложение № 2
к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования                                                                                                     от 20.05.2025 № 383-п	

План по предотвращению и ликвидации аварий и инцидентов на котельных и тепловых сетях Черемховского района.

	№ п/п
	Тема
	Действия персонала

	
	
	Технологические нарушения:

	
	
	1. Аварии:

	1
	Взрыв или пожар с обрушением несущих элементов здания и сооружения котельной, если они привели к групповому несчастному случаю со смертельным исходом.
	1. Вывод персонала из опасной зоны.
2. Вызов пожарной охраны - тел. 101(112)
3.  Вызов скорой помощи – тел. 103 (112)
4. Сообщение начальнику участка 
5. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора или в Отдел технического надзора (Ростехнадзор).
6.  Сообщение в Единую дежурную диспетчерскую службу Черемховского района (далее ЕДДС Черемховского района).
7. Локализация аварийной зоны (отключение поврежденных участков путепроводов, останов оборудования).

	2
	Повреждение силового трансформатора, приведение к вынужденной остановке генерирующего оборудования более чем на 25 суток.
	1. Сообщение начальнику участка 
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора или в Отдел технического надзора (Ростехнадзор).
3. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14
4. Остановка тепломеханического оборудования.
5. Отключение теплосети от потребителей, опорожнение теплотрассы в зимний период 

	3
	Повреждение главного или питательного трубопроводов, если оно привело к несчастному случаю или к ограничению генерирующей мощности котельной на срок более чем на 25 суток.
	1. Вывод персонала из опасной зоны.
2. Вызов скорой помощи  - тел. 103 (112).
3. Сообщение начальнику участка 
4. Сообщение Черемховскому отделу энергетического
надзора или в Отдел технического надзора (Ростехнадзор).
 5. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14.
6. Локализация аварийной зоны (отключение аварийного участка, остановка оборудования).
 7. Отключение теплосети от потребителей, опорожнение теплотрассы в зимний период

	4
	Повреждение магистральных трубопроводов тепловых сетей в отопительный сезон на 36 и более часов, когда потребители остаются без отопления и горячего водоснабжения.
	1. Сообщение начальнику участка 
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора.
3. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14.
4. Отключение поврежденного участка. Снижение тепловой нагрузки на оборудовании котельной.
 5. Обеспечить подачу горячей воды по одному из действующих трубопроводов (прямой или обратке).
6. При выходе из строя обоих трубопроводов, провести опорожнение системы теплосети.

	5
	Аварийное отключение потребителей на 50 % и более от общего потребления тепловой энергии поселка.
	1. Сообщение начальнику участка 
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора.
3. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14.
 4. Отключить аварийных потребителей.
 5. Снизить тепловую нагрузку на оборудовании котельной и обеспечить подключенных потребителей тепловой энергией согласно температурному графику, графика ограничения отпуска тепловой энергией

	6
	Нарушение режима работы электрических сетей, которое вызвало перерыв теплоснабжения на сутки и более.
	1. Сообщение начальнику участка 
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора.
3. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14.
4. Остановка и отключение оборудования котельной.
5. Отключение потребителей от теплосети.
6. В зимнее время провести опорожнение теплосети.

	2. Инциденты:

	1
	Нарушение договорных обязательств по отношению к потребителю из-за полного или частичного прекращения производства и передачи тепловой энергии:
- остановка котла;
- снижение давления в теплосети, остановка сетевого насоса;
- прекращение подачи тепла и горячего водоснабжения в результате выхода участка трубопровода на одном из лучей поселка (свищ, разрыв).
	1. Сообщение начальнику участка 
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора.
3. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14.
4. Растопка резервного котла (1 час).
5.Переход на резервный сетевой насос, восстановление
давления тепловой сети до нужных параметров.
6.Отключить аварийный участок. Устранение аварии и
восстановление подачи тепла и ГВС.

	2
	Повреждение технологического здания и сооружений котельной.

	1. Сообщение начальнику участка.
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора.
3. Сообщение в ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14.
4. Ограждение опасной зоны.
5. Отключение участков трубопроводов или оборудования в опасной зоне.
б. Ликвидация повреждений.
7. Восстановление работы оборудования.

	3
	Полный сброс тепловой и электрической нагрузки котельной:
- отключение электроэнергии
- остановка котла
	1. Сообщение начальнику участка.
2. Сообщение Черемховскому отделу энергетического надзора.
3. Сообщение ЕДДС Черемховского района –                тел. 8 (39546) 5-32-14. 
4. Восстановление подачи электроэнергии.
5. Растопка котла.
6. Запуск тепловой сети.
7. Нормализация режима работы оборудования. 
8. Растопка резервного котла (1 час).

	4
	Неправильное действие защиты автоматики на оборудовании
	1. Сообщение начальнику участка 
2. Переход на ручное управление режима
3.Восстановление неполадок в защите и
автоматике
4. Перевод оборудования на автоматический
режим работы.

	5
	Отключение оборудования тепловых сетей котельной автоматическими защитами или персоналом при отключении энергетического оборудования.
	1. Сообщение начальнику участка.
2. Переход на резервное оборудование или работа на ручном управлении.
3. Устранение неполадок в системе защиты и
Автоматики.
4. Перевод работы оборудования на штатный
режим.

	6
	Повышение сбросов вредных веществ в атмосферу
	1. Сообщение начальнику участка.
2. Отключение неисправностей в оборудовании.
3. Переход на резервное оборудование. Устранение неполадок на оборудовании и вывод в резерв.

	7
	Если потери связи диспетчера с управляемым объектом более 1 часа
	1. Сообщение начальнику участка. 
2. Восстановить связь по средству сотовой
связи.
























[bookmark: _Hlk196212500]                                                                                                               Приложение № 3
к постановлению    администрации Черемховского районного муниципального образования                                                                                                    от 20.05.2025 № 383-п



График 
ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения

	Предусматривает очередность ограничений, отключений потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива, в также в случае аварии в котельной:

	Очередность отключения
	Наименование объектов

	1
	Отключение производственных предприятий (ж/д и прочих).

	2
	Отключение социальных объектов (магазины, дом культуры, административные здания и т.д.).

	3
	Отключение школ, детских садов.

	4
	Отключение жилых частных зданий.

	5
	Отключение системы отопления и сброса воды из системы и главной магистрали.























Приложение № 4
	к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования                                                                                                     от 20.05.2025 № 383-п



График допустимого снижения подачи температуры теплоносителя для потребителей второй и третьей категорий в процентах нормативной величины при аварийных режимах работы отопительно-производственной котельной


	Наименование
показателя 
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления °C

	
	минус 20
	минус 25
	минус 30
	минус 35
	минус 38

	Допустимое снижение подачи теплоты, % до
	70
	75
	80
	87
	92



Примечание: Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки.

	Сниженное обеспечение теплотой потребителей в аварийных ситуациях (для поддержания внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12 °C) требует на период восстановления теплоснабжения обеспечение резервной подачи теплоты в размерах не меньше, указанных в таблице.


















	Приложение № 5
	к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования                                                                                                     от 20.05.2025 № 383-п


Методика расчета допустимого времени 
устранения аварийных нарушений теплоснабжения

Таблица 1.  Среднее время восстановления zp, ч, повреждённого участка тепловой сети

	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками 1, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51




Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками 1, км, можно рассчитать по следующей эмпирической формуле:

Zp = 6 x (1 + (0,5 + 1,5 x L) d2) 

Рекомендуется теплоснабжающей организации с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных ими организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения в соответствии с                СНиП 41-02-2003, утвержденным  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 280. 
Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи теплоты при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°С и ниже. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведен в таблице 2, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.
Таблица 2. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

	Коэффициент аккумуляции, ч
	Температура падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °C

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0


Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в таблице 3.


Таблица 3. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент аккумуляции, ч

	Крупнопанельный жилой дом
	Угловые:
	

	
	верхнего этажа
	32

	
	среднего этажа
	40

	Кирпичный жилой дом
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65



На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. 
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